# Externes Gerät

Mit der Operation "Externes Gerät" werden verschiedene Operationen auf dem externen Speicher ausgeführt, der mit dem Anzeigegerät verbunden ist.

##### Baustein

##### Text

eject($Enums.Storage.SDCard);
1 2

1: Operation

2: Externer Speicher

### Konfigurierbare Eigenschaften

Operation | ##### Baustein [Eject] [Upload] [Download] ##### Text 'eject' 'upload' 'download' | [Eject] - Trennt das mit dem Anzeigegerät verbundene externe Speichermedium. Hinweis: Bei Verwendung von Open Box SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise), IPC-Serie oder PC/AT ist diese Funktion nicht verfügbar. [Upload] - Lädt die Datei package.BML, die bei der Dateisystemübertragung verwendet wird, vom Anzeigegerät auf einen externen Speicher hoch. [Download] - Lädt die Datei package.BML, die bei der Dateisystemübertragung verwendet wird, vom externen Speicher auf das Anzeigegerät herunter. Hinweis: Führen Sie [Upload] und [Download] im Rahmen der Dateisystemübertragung durch. Weitere Informationen erhalten Sie unter: Übertragen eines Projekts mit dem Dateisystem
Externer Speicher | ##### Baustein [USBStorage] [SDCard] ##### Text '$Enums.Storage.USBStorage' '$Enums.Storage.SDCard' |