# Die Status-LED des Anzeigegeräts

Hide Show

1. STM6000-Serie
2. ST6000-Serie
3. SP5000-Series, SP5000X-Serie

Hinweis: Informationen über die Status-LED der IPC -Serie finden Sie im entsprechenden Hardware-Handbuch.

## STM6000-Serie

Farbe | Indikator | Operation
Grün | AN | In Betrieb
Blinken (wiederholt 1,2 Sekunden lang AN und 0,4 Sekunden lang AUS) | STM-6B00D: Behebbarer Systemfehler (z. B. Kommunikationsfehler)*1*2
Blinken (wiederholung von AN und AUS alle 0,4 Sekunden) | STM-6B00D: Projektdateiübertragung
Blinken (nach AUS für 2,8 Sekunden, Wiederholung 5 mal AN und AUS – alle 0,4 Sekunden) | STM-6B00D: Nicht behebbarer Systemfehler (z. B. Schreibbefehlsfehler)*1
Blinkt alle 5 Sekunden einmal | Hintergrundbeleuchtung AUS (Standby-Modus)
Orange | Blinken | Starten der Software oder im Wiederherstellungsmodus
Rot | AN | Strom ist AN
Doppelblinken | Verbindungsfehler Anzeigemodul
– | AUS | Strom ist AUS

*1 Weitere Informationen zu Fehlermeldungen erhalten Sie unter:

Fehlermeldungsliste

*2 Wenn der Fehler behoben ist, wird das Blinken beendet.

## ST6000-Serie

Farbe | Indikator | Operation
Grün | AN | In Betrieb
Blinkt alle 5 Sekunden einmal | Hintergrundbeleuchtung AUS (Standby-Modus)
Orange | Blinken | Starten der Software oder im Wiederherstellungsmodus
Rot | AN | Strom ist AN
– | AUS | Strom ist AUS

## SP5000-Series, SP5000X-Serie

Farbe | Indikator | Operation
Grün | AN | In Betrieb
Orange | Blinken | Starten der Software oder im Wiederherstellungsmodus
Rot | AN | Strom ist AN
Rot/Grün | Abwechselnd | Verbindungsfehler Anzeigemodul
Orange/Rot | Abwechselnd | SP-5B10, SP-5B90: Fehler Starten der SD-Karte
– | AUS | Strom ist AUS