# Konfigurieren der Abtastraten

Schnittstelle, die die konfigurierten Abtastraten anzeigt (Zeiträume, in denen externe Variablen Geräteadressenwerte lesen).

Über diese Schnittstelle können Sie bei Bedarf den Wert der konfigurierten Abtastraten ändern.

Hinweis: Informationen zu Abtastraten erhalten Sie unter:
Einstellen des Intervalls zum Lesen externer Variablenwerte (Abtastrate)

Konfigurieren der Abtastraten:

1. Öffnen Sie am Anzeigegerät den Hardware-Konfigurationsbildschirm.
2. Berühren Sie rechts neben dem Feld [Scan Rates] die Auslassungspunkte [...], um die konfigurierten Abtastraten anzuzeigen.
3. Berühren Sie einen Wert für die Abtastrate, um eine Tastatur anzuzeigen, über die Sie die neue Abtastrate eingeben können.