# Herunterfahren und Neustarten von Runtime

- Abschalten
- Neustarten

## Abschalten

Bei einem Herunterfahren passiert Folgendes:

- Wenn das Skript mit dem Laufzeitanwendungs-Auslöser [Stop] eingerichtet wird, wird die entsprechende Operation ausgeführt.
- Die Kommunikation mit externen Geräten wird angehalten.
- Die Laufzeitanwendung wird beendet.
- Bei anderen Modellen als der Open Box der SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise), IPC-Serie oder PC/AT wird das Anzeigegerät heruntergefahren.

Hinweis: Bei anderen Modellen als der Open Box der SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise), IPC-Serie oder PC/AT muss das Netzkabel ausgesteckt und wieder eingesteckt werden, bevor das Anzeigerät nach Herunterfahren wieder hochgefahren wird.

Gehen Sie zum Herunterfahren der Laufzeit wie folgt vor:

- Öffnen Sie den Hardware-Konfigurations-Bildschirm, und berühren Sie die Schaltfläche [Shutdown].

- Führen Sie das Skript (Operation [Shutdown] der Laufzeitanwendung) aus.
  (Beispiel)

- Klicken Sie bei Open Box SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise), IPC-Serie und PC/AT auf das [x] oben rechts in der Laufzeitanwendung.

## Neustarten

Bei einem Neustart passiert Folgendes:

- Wenn das Skript mit dem Laufzeitanwendungs-Auslöser [Stop] eingerichtet wird, wird die entsprechende Operation ausgeführt.
- Die Kommunikation mit externen Geräten wird angehalten.
- Die Laufzeitanwendung wird beendet und neugestartet.

Gehen Sie zum Neustart der Laufzeitanwendung auf wie folgt vor:

- Öffnen Sie den Hardware-Konfigurations-Bildschirm, und berühren Sie die Schaltfläche [Reboot].

- Führen Sie das Skript (Operation [Reboot] der Laufzeitanwendung) aus.

(Beispiel)