# Übersicht

Die Datenprotokollierung erfasst und speichert Werte in mit Variablen verbundenen Geräteadressen. Sie können den Zeitpunkt für die Datenprotokollierung und die zu speichernde Datenmenge festlegen. Zeigen Sie Protokollierungsdaten in einem Trendgraphenobjekt an.

Trendgraphen unterstützen Variablen des Typs Boolesch, Real, Ganzzahl (Integer), Zeichenfolge sowie Datum und Uhrzeit. Die Anzahl der Variablen, die Sie in einem Projekt erfassen können, ist vom jeweiligen Anzeigegerät abhängig.

Hinweis:

- Richten Sie eine Protokollierbedingung (Wert/ Periodisch/Skript) für die einzelnen Protokollierungsgruppen ein.
- Exportieren Sie protokollierte Daten können mit dem Vorgang [Protokolldaten exportieren].
  Protokolldaten exportieren
- Die Datenprotokollierung kann im Backup-Speicher oder im externen Speichermedium gespeichert werden. Zum Kalkulieren der Größe der Datenprotokollierung informieren Sie sich bitte unter Berechnen der Größe der zu speichernden Daten.
- Im Fall eines Kommunikationsfehlers oder eines Stromausfalls erscheint je nach Datenstatus möglicherweise ein Symbol oder die Farbe des Trendgraphen wird teilweise in grau angezeigt.
  Datenstatus

WARNUNG
FALSCHE DATEN ÜBERGEBEN/PROTOKOLLIERT Verlassen Sie sich hinsichtlich kritischer Sicherheitsmaßnahmen nicht auf die Integrität der Protokolldaten des HMI-Geräts. Erfassen Sie kritische Protokolldaten am für Korrekturmaßnahmen verantwortlichen externen Gerät. Eine Missachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerwiegenden Verletzungen oder Geräteschäden führen.

## Bei Verwendung der Open Box SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise)

HINWEIS
DATENVERLUST Schalten Sie während des Schreibvorgangs auf einem Speichergerät, das nicht durch den Schreibfilter geschützt ist (Schreibschutz), die Spannungsversorgung nicht aus. Deaktivieren Sie die Schreibfilter vor dem Betrieb der Laufzeitanwendung. Die Missachtung dieser Anweisungen kann Schäden am Gerät verursachen.