# Kalibrieren des Touchpanels

Für analoge Touchscreens kann eine Kalibrierung durchgeführt werden.

Kalibirierung:

1. Öffnen Sie am Anzeigegerät den Hardware-Konfigurationsbildschirm.
2. Die Schaltfläche [...] rechts neben dem Feld [Touch] berühren.
3. Berühren Sie die Schaltfläche im Feld [Calibration]. Die Kalibrierung beginnt, und der Fadenkreuz-Cursor erscheint in der oberen linken Ecke des Bildschirms.
4. Berühren Sie das Fadenkreuz. Daraufhin verschwindet das Fadenkreuz, und das nächste Fadenkreuz wird angezeigt. Wenn Sie alle vier Fadenkreuze berührt haben, ist die Kalibrierung erfolgreich abgeschlossen.

   Hinweis: Es muss jeweils der Mittelpunkt des Fadenkreuzes berührt werden. Wenn Sie eine andere Stelle berühren, wird die Eingabe als Fehler interpretiert und die Kalibrierung nicht erfolgreich abgeschlossen.