# Einstellungen Laufzeitanwendung

Die Laufzeitanwendung (BLUE Runtime) ist eine Anwendung, die mit der Bildschirmbearbeitungs-Software erstellte Projektdateien mit der Open Box SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise), der IPC-Serie oder PC/AT ausführt und die Kommunikation mit externen Geräten ermöglicht. Diese Anzeigegeräte enthalten Funktionen zur Funktionserweiterung mit großem Speicher, Verknüpfung mit Original-Benutzeranwendungen etc.

Hinweis:

- Die verfügbaren Funktionen finden unter Auswahl des mit der Laufzeitanwendung zu verwendeten Modells unter:
  Liste der unterstützten Modelle/Funktionen

- Informationen zu den verfügbaren Quelleneigenschaften der Anzeigegeräte finden Sie unter:
  Plattformeinstellungen

## Beispiel für eine Systemkonfiguration

1. Bildschirmbearbeitungs-Software
2. Open Box SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise), IPC-Serie, PC/AT
3. Laufzeitanwendung
4. Benutzeranwendung

5. Externes Gerät

6. Externer Speicher

## Betriebsumgebung

Weitere Informationen zur Betriebsumgebung erhalten Sie unter:

Betriebsumgebung

## Installation und Deinstallation

### Installation

Auf der Open Box SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise) ist die Laufzeitanwendung vorinstalliert.

Bei Verwendung der IPC-Serie oder von PC/AT muss die Laufzeitanwendung installiert sein. Bei Verwendung von PC/AT ist eine separate Lizenz erforderlich.

Installieren Sie die Runtime über folgenden Pfad auf dem Installationsmedium:

"\BLUE_Setup\BLUERuntime\BLUERuntime.exe"

Wichtige Hinweise:

- Durch Installation der Runtime werden etwaige vorher übertragenen Projektdateien gelöscht. Nach der Installation müssen die Projektdateien erneut übertragen werden.

- Falls .NET Framework nicht am Installationsziel der Laufzeit installiert ist oder in Form einer älteren Version vorhanden ist, wird auch .NET Framework installiert. Nach der Installation von .NET Framework wird das Anzeigegerät für das Installationsziel neu gestartet.

Hinweis:

- Das Installationsprogramm ist auch verfügbar unter:

https://www.proface.com/en/product/soft/blue/download

- Bei der Installierung der Runtime muss die vorherige Version der Runtime nicht deinstalliert werden.

### Deinstallation

Wählen Sie im Windows-Startmenü [Windows-Einstellungen] → [Apps] → [Apps und Funktionen] und deinstallieren Sie die Laufzeitanwendung.

Hinweis:

- Deinstallieren Sie nicht die Laufzeitanwendung, die auf der Open Box SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise) vorinstalliert ist.
- Die Dateien bleiben erhalten, auch wenn die Anwendung deinstalliert wird. Löschen Sie sie manuell.

## Starten und Herunterfahren

Beim Hochfahren des Anzeigegeräts wird die Laufzeitanwendung automatisch gestartet. Sie kann auch über das Windows-Startmenü gestartet werden.

Hinweis: Beim ersten Start nach der Installation der Laufzeitanwendung sollten Sie als Administrator angemeldet sein. Klicken Sie im Menü Start mit der rechten Maustaste auf [BLUE Runtime] und wählen Sie [Als Administrator ausführen].

Wenn Sie nicht als Administrator angemeldet sind, wird der Konfigurationsbildschirm (Willkommensbildschirm) möglicherweise nicht angezeigt. Wenn Sie das Programm einmal als Administrator ausführen, können Sie es hinterher als allgemeiner Benutzer ausführen.

Informationen zu Methoden zum Herunterfahren finden Sie unter:

Herunterfahren und Neustarten von Runtime

## Symbol für die Laufzeitanwendung

Wenn die Laufzeit-Anwendung gestartet wird, erscheint das entsprechende Symbol in der Systemablage. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol, um das folgende Menü anzuzeigen.

[CNCS] – [Start] | Aktivieren der Projektübertragung über Ethernet oder USB-Kabel (Initialwert)
[CNCS] – [Stop] | Deaktivieren der Projektübertragung über Ethernet oder USB-Kabel
[HMI] – [Start] | Neustarten der gestoppten Laufzeit-Anwendung
[HMI] – [Stop] | Stoppen der Laufzeit-Anwendung
[Id] | Anzeige von Informationen zur Laufzeit-Anwendung
[State] | Anzeige des Status der Laufzeit-Anwendung
[Exit] | Beenden der Laufzeit-Anwendung

Hinweis: Um das Menü [CNCS] zu verwenden, muss die Laufzeit-Anwendung mit Administratorrechten gestartet werden. Beachten Sie, dass bei der Übertragung eines Projekts über Ethernet der Ethernet-Anschluss im Bildschirm Hardware-Konfiguration geöffnet sein muss.

Übertragung eines Projekts über Ethernet mit IPsec

Übertragen von Projekten über Ethernet

## Konfigurieren des Anzeigegerätes

Legen Sie den Anzeigeort der Laufzeitanwendung und die Speicherziele für Alarmdaten, Protokolldaten usw. fest. Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Eigenschaften (Target01)