# Inaktivität

Der Auslöser Inaktivität führt die Operation aus, wenn keine Berührungsaktion in dem im Anzeigegerät konfigurierten Zeitraum ausgeführt wurde.

##### Baustein

##### Text

onInactive(1, ()=>{
1
});

1: Minuten

(Beispiel)

1. Fügen Sie zwei Bildschirme hinzu (Screen1 und Screen2) und benennen Sie Screen2 in „Screensaver“ um.
2. Fügen Sie dem Bildschirmschoner ein Bildobjekt zu, das Sie als Bild auswählen.
3. Fügen Sie den Auslöser Inactivity im Skript-Editor von Screen1 hinzu und legen Sie die Zeit (min) für die Inaktivität jedes Benutzers fest.
4. Fügen Sie eine Operation Bildschirmwechsel hinzu.
5. Fügen Sie den Baustein Constant Values hinzu und wählen Sie [Int] aus und legen Sie "2" fest.

Wenn der Benutzer während des konfigurierten Zeitraums im Anzeigegerät nicht aktiv ist, wird der Bildschirmschoner angezeigt.

##### Baustein

##### Text

onInactive(1, ()=>{

changeScreen(2);

});