# Erstellen eines Verzögerungsschalters

Wenn der Schalter für eine festgelegte Zeit durchgängig gedrückt wird (z.B. 3 Sekunden), wird das angegebene Bit eingeschaltet (EIN). Dies hilft, versehentliche Eingaben zu vermeiden.

Wenn Sie Ihren Finger vom Schalter nehmen, bevor dieser aktiviert wird, wird die Schalteraktion deaktiviert.

## Beispieloperation

## Arbeitsschritte Einstellungen

1. Variablen hinzufügen
2. Teile einrichten
3. Einrichten von Skripten

## Variablen hinzufügen

### Projekt-Explorer: [Variablen] ➞ [Alle Variablen]

Fügen Sie folgende Variable(n) hinzu.

#### Variableneigenschaft:

[Name] | [Datentyp]
Var1 | [BOOL]

## Teile einrichten

### Projekt-Explorer: [Bildschirmgestaltung] ➞ [Bildschirme] ➞ [Screen1]

Bewegen Sie folgende Objekte per Drag&Drop vom [Werkzeugkasten] auf den Bildschirm.

#### Schalterobjekt (Name: Switch1):

Standardwert

## Einrichten von Skripten

### Projekt-Explorer: [Bildschirmgestaltung] ➞ [Bildschirme] ➞ [Screen1]

Legen Sie am Objekt folgendes Skript fest.

Bewegen Sie das Skript per Drag&Drop vom [Werkzeugkasten] in den Skript-Editor.

#### Schalterobjekt (Name: Skript Switch1):

Legende | Baustein
1 | [Trigger] ➞ [Berührung] ➞ [Berührung]
2 | [Operationen] ➞ [Wertänderung] ➞ [Bool-Wertänderung]
3 | [Werte] ➞ [Variable]
4 | [Werte] ➞ [Bildschirmobjekt]