# Neuigkeiten

Ausblenden Anzeigen

1. Version 4.2
2. Version 4.1
3. Version 4.0
4. Version 3.5 Service Pack 1
5. Version 3.5
6. Version 3.4.100
7. Version 3.4
8. Version 3.3 Service Pack 1
9. Version 3.3
10. Version 3.2 Service Pack 2
11. Version 3.2 Service Pack 1
12. Version 3.2
13. Version 3.1 Service Pack 1B

## Version 4.2

### Verbesserte Funktionen

- Es ist jetzt möglich, mehrere FTP-Verbindungen in der Bildschirmbearbeitungs-Software zu konfigurieren und zur Laufzeit zwischen ihnen zu wechseln.
  Verbindung mit FTP-Server
- Sie können jetzt benutzerdefinierte Pfadobjekte mit Pfadsyntax und Schriftkonturen entwerfen.
  Eigenschaften (Pfad)
- Sie können jetzt den Eigenschaftstext [Beschreibung] für Bildschirme und Inhalte zur Laufzeit anzeigen.
  Eigenschaften

## Version 4.1

### Hardware-Unterstützung

#### PSA6000-Serie

Die PSA6000-Serie wird nun unterstützt.

Liste der unterstützten Modelle/Funktionen

### Neue Funktionen

#### Neue Teile

Das folgende Teil wird nun unterstützt:

Operationsprotokoll-Ansicht

#### Gesten

Die folgenden Modelle unterstützen jetzt Bildlaufgesten.

- ST6000-Serie
- STM6000-Serie

Was sind Gesten?

### Verbesserte Funktionen

- Die FTP-Verbindung kann jetzt zur Laufzeit konfiguriert werden.
  Konfigurieren der FTP-Verbindungseinstellungen

## Version 4.0

### Treiberunterstützung

- Die neue Version der Software (STEP7 V20) wird jetzt unterstützt.

  - Siemens AG - TIA Portal Ethernet

- Die neue Version der L5K-Datei (Studio 5000 V37) wird jetzt von folgendem Treiber unterstützt:

  - Rockwell Automation, Inc. - Ethernet/IP

- Die folgenden Treiber wurden aktualisiert, um Symbole für Prozess- und Sicherheitsvariablen zu importieren.

  - Schneider Electric - Modbus TCP Master

- Die folgenden Treiber unterstützen jetzt die Symbol-Link-Funktion.

  - Beckhoff Automation GmbH - Beckhoff TwinCAT ADS/AMS

### Neue Funktionen

#### HMI License Manager

Die Methode zur Lizenzaktivierung von Bildschirmbearbeitungs-Software und Runtime-Anwendungen hat sich geändert. Aktivieren Sie die Lizenz mit der Aktivierungssoftware (HMI License Manager).

Betriebsumgebung

#### Verbundobjekt

Das Erstellen und Verwenden von Verbundobjekten wird jetzt unterstützt. Ein Verbundobjekt ist ein vom Benutzer erstelltes Objekt, das mehrere Objekte kombiniert.

Übersicht

#### FTP-Verbindung

FTP-Kommunikation wird jetzt unterstützt. Das Anzeigegerät kann eine Verbindung zu einem FTP-Server als FTP-Client herstellen.

Verbindung mit FTP-Server

#### Symbol

Die Symbolkategorie wurde zum [Werkzeugkasten] hinzugefügt.

Werkzeugkasten

#### Formen zusammenführen

Eine einzelne Form kann nun aus mehreren Formen und Symbolen erstellt werden.

Formen zusammenführen

#### Vorlage

Für die Erstellung neuer Projekte und Verbundobjekte sind jetzt Vorlagen verfügbar. Wenn Sie eine Vorlage verwenden, überprüfen Sie bitte, ob sie korrekt funktioniert.

#### Anwendungseinstellungen

Es ist nun möglich, die Anzeigeposition von Eigenschaftsfenstern und Dialogfeldern beizubehalten. Außerdem ist es nun möglich, die Anzeigeposition in den Ausgangszustand zurückzusetzen.

Symbolleiste Anwendung

### Verbesserte Funktionen

- Das Objekt Alarmzusammenfassung kann nun alle wiederhergestellten Alarme auf einmal ausblenden. Die Ausblendung wird per Skript eingestellt.
  Alarmzusammenfassung
- Die durch die Datenaufzeichnung erfassten Daten können nun gelöscht werden. Das Löschen von Daten erfolgt per Skript.
  Datenprotokollierung
- Die Bildschirmbearbeitungs-Software unterstützt jetzt Windows 11 und Windows Server 2022.
  Betriebsumgebung
- Die Zahl der Datei-/Datenformate, die im Webbrowser-Objekt angezeigt werden können, ist gestiegen.
  Infos zum Webbrowser

## Version 3.5 Service Pack 1

### Treiberunterstützung

- Die neue Version der Software (STEP7 V19) wird jetzt unterstützt.

  - Siemens AG - TIA Portal Ethernet

- Die neue Version der L5K-Datei (Studio 5000 V36) wird jetzt von folgendem Treiber unterstützt:

  - Rockwell Automation, Inc. - Ethernet/IP

### Neue Funktionen

#### Objektliste

Die Anzahl der Objekte im Bild/Inhalt wird jetzt in Klammern hinter dem Namen im Arbeitsbereich des Fensters [Objektliste] angezeigt.

Objektliste

#### Verbesserung der Cyber-Sicherheit

In Alarm, Operationsprotokoll, Protokollierung und Rezept wurde der Standardwert der Eigenschaft [Verschlüsselung] von deaktiviert auf aktiviert geändert.

## Version 3.5

### Hardware-Unterstützung

#### PS6000-Serie Basic Box

PS6000-Serie Basic Box wird nun unterstützt.

Liste der unterstützten Modelle/Funktionen

### Treiberunterstützung

- Folgende Treiber werden nun unterstützt.

  - IAI Corporation - X-SEL Controller

  - Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd. - Modbus TCP Master

  - Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd. - Modbus SIO Master

- Die neue Version der L5K-Datei (Studio 5000 (ehemals RSLogix5000) V35) wird jetzt von folgendem Treiber unterstützt:

  - Rockwell Automation, Inc. - Ethernet/IP

### Neue Funktionen

#### Einmalige Einstellung für Mehrfachauswahlen

Bei Auswahl mehrerer Objekte oder Variablen werden die gemeinsamen Eigenschaften automatisch gefiltert und können nun für alle Objekte oder Variablen gleichzeitig festgelegt werden. Dadurch wird der Aufwand für das Festlegen von Objekten und Variablen bei der Bearbeitung von Bildschirmen reduziert.

Gleichzeitiges Einstellen gemeinsamer Eigenschaften für mehrere Objekte auf einem Bildschirm

Gleichzeitige Einstellung gemeinsamer Eigenschaften für mehrere Variablen

#### Unterstützung der Informationsverbesserung

Die folgenden Funktionen werden jetzt in der Anwendungssymbolleiste der Bildbearbeitungssoftware unterstützt.

- Ausschneiden
- Menü „?“
  - Offline-Hilfe
  - Online-Hilfe
  - HMI Design Studio
  - Liesmich

Symbolleiste Anwendung

## Version 3.4.100

### Treiberunterstützung

- Neue CPUs werden von folgenden Treibern unterstützt
  - OMRON Corporation - CS/CJ/CP/NX Series Ethernet
  - OMRON Corporation - CS/CJ/CP Series HOST Link
- Neue Geräteadressen werden von folgenden Treibern unterstützt:
  - Mitsubishi Electric Corporation - Q/QnA Series Ethernet
  - Mitsubishi Electric Corporation - Q/QnA Series Serial
- Die neue Version der Software (STEP7 V18) wird jetzt unterstützt.
  - Siemens AG - TIA Portal Ethernet
- Folgende Treiber wurden aktualisiert, um den Bereich der Elemente-IDs zu erweitern:
  - Modbus Organization - Modbus TCP Master
  - Schneider Electric - Modbus TCP Master
  - Schneider Electric - Modbus TCP Master via USB

### Neue Funktionen

#### Alarm

Die Eigenschaft [Alarmverhalten] wurde zum Eigenschaftsfenster [Alarmgruppe] hinzugefügt. Je nach Einstellung in der Eigenschaft [Alarmverhalten] wechselt der Alarmstatus entweder zwischen drei Zuständen ([ACK optional]) oder vier Zuständen ([ACK zwingend]). Zur Unterstützung dieser Funktion besitzen die exportierten Alarmdaten die Version 2.1.

Funktionsweise von Alarmen

#### Indirektes Definieren der Feldelementnummer mit Objekt-Eigenschaftswerten

Objekt-Eigenschaftswerte können nun für die indirekte Festlegung von Feldindizes verwendet werden.

Datentyp > Variablen des Benutzerdatentyps > Feldvariablen > Indirekte Feldadressierung

#### Wählen, ob die Protokolldaten bei der Übertragung über Ethernet oder USB beibehalten oder gelöscht werden sollen

Bei der Übertragung von Projekten über Ethernet oder USB können Alarm-, Protokollierungs- und Betriebsprotokolleinstellungen sowie Protokolldaten jetzt beibehalten werden. Wählen Sie aus, ob Sie die einzelnen Protokolldatendateien im Download-Manager behalten oder löschen möchten.

Laufzeitdaten nach Übertragung beibehalten

### Verbesserte Funktionen

- Die maximale Anzahl von Rezepten in den einzelnen Rezeptgruppen wurde erhöht.
  Liste der unterstützten Modelle/Funktionen
- Wenn Sie die Symboldatei erneut importieren, muss die zuvor importierte Symboldatei nicht entfernt werden.
  Importieren von Symbolen von externen Geräten

## Version 3.4

### Hardware-Unterstützung

#### SP5000X Series

Die SP5000X-Serie wird nun unterstützt.

Liste der unterstützten Modelle/Funktionen

### Treiberunterstützung

- Der folgende Treiber wird nun unterstützt:
  - KEYENCE Corporation - KV-10/16/24/40 CPU Direct
- Neue CPUs werden von folgendem Treiber unterstützt:
  - Rockwell Automation, Inc. - Ethernet/IP
- Die neue Version der L5K-Datei (RSLogix5000 V33/V34) wird jetzt von folgendem Treiber unterstützt:
  - Rockwell Automation, Inc. - Ethernet/IP

### Neue Funktionen

#### Lokale Variablen

Lokale Variablen werden nun unterstützt. Lokale Variablen können nur innerhalb eines Bildschirms, Inhalts oder der entsprechenden Skripte verwendet werden.

Lokale Variablen

#### Neue Teile

Das folgende Teil wird nun unterstützt:

Adressanzeige

#### Bausteinbasierte Skripterstellung

Die Umgebung zur bausteinbasierten Skripterstellung wurde verbessert. Nachdem Sie dem Skript einen Baustein hinzugefügt haben, können Sie per Klick auf das Symbol und mit IntelliSense kompatible Bausteine auflisten und mühelos hinzuzufügen.

Schritte zum Entwurf (Blockmodus)

#### Kommunikation

Sie können jetzt den Fehlerstatus in einer Geräteeigenschaft verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Gerät

#### OPC UA-Server

Nun ist es möglich, AES für die Sicherheitsrichtlinie auszuwählen.

Verbinden mit OPC-UA-Server

#### Verbesserung der Cyber-Sicherheit

- Das Ändern des Formats von Ausgabezeichenfolgen und Sonderzeichen ist nun nicht mehr möglich, um unerwünschte Prozesse beim Öffnen exportierter Dateien unterbunden werden.

#### Verbesserte Nutzung von Bildschirmbearbeitungs-Software

- Die Bedienbarkeit der Fenster Projekt-Explorer, Werkzeugkasten, Eigenschaften und Objektliste wurde verbessert.

- Die blockbasierte Skripterstellung unterstützt Intellisense.

## Version 3.3 Service Pack 1

### Neue Funktionen

#### Aktualisierte Treiber

Neue CPUs werden von folgenden Treibern unterstützt:

- Schneider Electric - Modbus SIO Master

- Schneider Electric - Modbus TCP Master

- KEYENCE Corporation – Ethernet KV-Serie

- KEYENCE Corporation – SIO KV-Serie

#### Neuer Baustein Wert

Der folgende Baustein Wert wird nun unterstützt.

- Sprachtext-ID

## Version 3.3

### Neue Funktionen

#### Textbasierte Skripterstellung

Für erfahrene Benutzer wird jetzt eine textbasierte Authoring-Umgebung unterstützt. Sie können programmieren, wie das Anzeigegerät auf Echtzeit-Ereignisse wie eine Berührung, einen Bildschirmwechsel oder eine Wertänderung reagiert.

Textmodus für Skripte

#### Einstellung der Tastaturbreite der Zeichenfolgentastatur

Sie können nun die Breite des System-Zeichenfolgentastatur festlegen.

Tastaturen

#### Aktualisierte Treiber

Neue CPUs von folgendem Treiber unterstützt:

- Fuji Electric Co., Ltd. - MICREX-SX Series Ethernet

Die neue Version der Software (STEP7 V17) wird jetzt unterstützt.

- Siemens AG - TIA Portal Ethernet

#### Verbesserung der Cyber-Sicherheit

- Um Passwörter vor Ausspähversuchen zu schützen, wird bei der Anzeige von Sternchen für Eingabewerte die Anzeige auf den Tasten der Systemtastatur nicht invertiert, wenn die Taste gedrückt wird.

## Version 3.2 Service Pack 2

### Hardware-Unterstützung

#### PS6000-Serie

- Die PS6000-Serie wird nun unterstützt.
  Liste der unterstützten Modelle/Funktionen

### Treiberunterstützung

- Neue CPUs werden vom folgenden Treiber unterstützt:

  - Panasonic Industrial Devices SUNX - FP Series Computer Link SIO

  - Modbus Organization - Modbus SIO Master

  - Modbus Organization - Modbus TCP Master

- Neue Geräteadressen werden vom folgenden Treiber unterstützt:
  - JTEKT Corporation - TOYOPUC CMP-LINK Ethernet
  - JTEKT Corporation - TOYOPUC CMP-LINK SIO

- Die Byte-Zugriffsmethode für %MW und %KW hat sich geändert.

  - Schneider Electric - Modbus SIO Master

  - Schneider Electric - Modbus TCP Master

  - Schneider Electric - Modbus TCP Master via USB

### Neue Funktionen

#### Vereinheitlichter Schreibfilter

Sie können nun den Status des vereinheitlichten Schreibfilters (UWF) des Anzeigegeräts überprüfen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Plattformeinstellungen

#### Kommunikation

Kommunikationsfehler-Flag und das Ein- und Ausschalten der Gerätekommunikation werden nun unterstützt. Informationen zu diesen Funktionen erhalten Sie unter:

Gerät

Einstellen des Intervalls zum Lesen externer Variablenwerte (Abtastrate)

#### Numerische Anzeige

- Sie können jetzt [Suffix] und [Präfix] verwenden, um Text vor und nach Werten in einer numerischen Anzeige anzuzeigen.
  Weitere Informationen erhalten Sie unter:
  Eigenschaften (Numerische Anzeige)
- Sie können jetzt die Farbe der Füllung, des Rahmens oder des Textes ändern, wenn die Werte außerhalb des Eingabebereichs liegen oder wenn sich die Werte in einem Alarmbereich befinden.

#### [Farbe bei Auswahl]

Verwenden Sie diese neue Eigenschaft, um die Umkehrmethode anzugeben, wenn ein Objekt ausgewählt wird. Geben Sie bei Dropdown-Listen und Rezept-Dropdown-Objekten die Umkehrmethode an, wenn ein Element in der Liste ausgewählt wird.

Für diese Eigenschaft sind folgende Optionen möglich: [Farbe bei Auswahl] und [Farbe & Transparenz umkehren]. Die Standardeinstellung ist [Farbe bei Auswahl]. Wenn Sie ein Projekt öffnen, das in einer früheren Version der Bildbearbeitungssoftware erstellt wurde, ist diese Eigenschaft auf [Farbe & Transparenz umkehren] eingestellt.

Die folgenden Objekte unterstützen diese Funktion.

- Datums-/Uhrzeitanzeige

- Dropdown-Liste

- Numerische Anzeige

- Rezeptur- Dropdown

- Zeichenfolgenanzeige

- Uhrzeitanzeige

#### Wiederherstellungsmodus

Wenn ein Anzeigegerät das Projekt bei einem Übertragungsvorgang nicht annimmt, können Sie in den Wiederherstellungsmodus wechseln und das Projekt erneut übertragen.

Wiederherstellungsmodus

### Neue Operation

Die folgende Operation wird nun unterstützt.

- Gerät

### Verbesserung der Cyber-Sicherheit

- Die neue Registerkarte [Sicherheitswarnungen] wurde zur Feedback Zone hinzugefügt, so dass Sie sicherheitsbezogene Warnungen schnell finden können.
- Sie können jetzt beim Übertragen oder Speichern von Projekten ein Passwort festlegen.

### Verbesserte Funktionen

- Das Ändern der IP-Adresse und der Geräte-ID von Geräten zur Laufzeit wird jetzt unterstützt. Informationen zu unterstützten Treibern erhalten Sie unter:
  Gerät
- Wenn ein Skript Bedingungen oder Werte enthält, die nicht definiert sind, hat sich die Funktionsweise dieses Skripts nun geändert.
  Hinweise zur Konvertierung von Projektdateien

## Version 3.2 Service Pack 1

### Neue Funktionen

Die Montage des Anzeigegeräts wird jetzt zusätzlich zum Querformat auch im Hochformat bei allen Modellen unterstützt.

Plattformeinstellungen

## Version 3.2

### Hardware-Unterstützung

#### STM6000-Serie

- STM-6B00D wird nun unterstützt.

#### Open Box SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise)

- Open Box SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise) wird nun unterstützt.

Liste der unterstützten Modelle/Funktionen

### Treiberunterstützung

- Folgende Treiber werden nun unterstützt.
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - XGT/XGB Series Cnet
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - GLOFA Series Cnet
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - MATER-K Series Cnet
- Neue CPUs werden vom folgenden Treiber unterstützt:
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - XGT/XGB Series FEnet
- Verschlüsselte Kommunikation wird von folgendem Treiber unterstützt:
  - CoDeSys Automation Alliance - CoDeSys V3 Ethernet
  - Schneider Electric SA - Machine Expert Network
  - Schneider Electric SA - PacDrive

### Zubehör

- Sie können ein USB-Strichcode-Lesegerät an ein Anzeigegerät anschließen, um Daten in Variablen oder Objekte einzugeben.
  Anschluss eines USB-Strichcode-Lesegeräts

### Neue Funktionen

- Sie können den Bildschirm jetzt fernbedient über einen Webbrowser anzeigen oder bedienen.
  Übersicht und Arbeitsschritte Entwicklung BLUE Web Viewer
- Sie können nun Benutzer auf dem Anzeigegerät hinzufügen und löschen.
  Hinzufügen und Löschen von Benutzern am Anzeigegerät
- Nun lässt sich das Intervall festlegen, in dem externe Variablen Geräteadressenwerte lesen.
  Einstellen des Intervalls zum Lesen externer Variablenwerte (Abtastrate)

### Neue Operationen

Folgende Operationen werden nun unterstützt.

- Numerisch in Zeichenfolge umwandeln
- Gleitkomma in Zeichenfolge umwandeln
- Zeichenfolge in Numerisch/Gleitkomma umwandeln
- Zeichenfolgenlänge abrufen
- Zeichenfolge extrahieren (links/rechts)
- Zeichenfolge extrahieren (Mitte)
- Zeichenfolge suchen

### Verbesserung der Cyber-Sicherheit

- Nun können Komplexitätsanforderungen für Passwörter, die die Benutzerinformationsdatei schützen, festgelegt werden.
  Exportieren und Importieren von Sicherheitsdaten (Benutzerinformationen)

- Ab Version 3.2 wurde der Standardwert der folgenden Eigenschaften von [Deaktivieren] in [Aktivieren] geändert.

  - Eigenschaftsfenster: Fenster [Projekt-Explorer] → [Sicherheit] → [Einstellungen]
  - [Komplexes Passwort] (Vor Version 3.1 Service Pack 1B wurde diese Eigenschaft als [Komplexes Passwort verwenden] bezeichnet.)
  - [Sperre]

### Verbesserte Nutzung von Bildschirmbearbeitungs-Software

- Die Bedienbarkeit des Eigenschaftsfensters wurde verbessert.
- Die Bedienbarkeit des Rezept- und Sprachtabellenimports wurde verbessert.

## Version 3.1 Service Pack 1B

### Hardware-Unterstützung

#### STM6000-Serie

- Die STM6000-Serie wird nun unterstützt.
  Liste der unterstützten Modelle/Funktionen

### Treiberunterstützung

- Folgende Treiber werden nun unterstützt.
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - XGK Series CPU Direct
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - XGT/XGB Series FEnet
- Neue CPUs werden vom folgenden Treiber unterstützt:
  - Panasonic Industrial Devices SUNX - MEWTOCOL-COM Ethernet
- Der folgende Herstellername wurde geändert.

  Vorherig | Aktuell
  TOSHIBA MACHINE Co., Ltd. | SHIBAURA MACHINE CO., LTD.

### Verbesserung der Cyber-Sicherheit

- Schwachstellenprobleme behoben.
- Das Software-Update von Schneider Electric wurde auf Version 2.5.0 aktualisiert.
- Der Schneider Electric License Manager wurde auf Version 2.5.0 aktualisiert.
- Die folgenden Treiber wurden aktualisiert, um die Benutzerverwaltung beim Starten der Kommunikation mit externen Geräten zu unterstützen.
  - CoDeSys Automation Alliance - CoDeSys V3 Ethernet
  - Schneider Electric SA - PacDrive
  - Schneider Electric SA - SoMachine Network

### Verbesserte Funktionen

- Der Übergang nach Bildschirm- oder Inhaltsänderung wurde verbessert.
  Übergang nach Bildschirm- oder Inhaltsänderung