# Protokolldaten exportieren

Sie können die protokollierte Daten in ein externes Speichergerät exportieren.

## Beispieloperation

## Arbeitsschritte Einstellungen

1. Variablen hinzufügen
2. Protokollierungsgruppe hinzufügen
3. Zuweisen der Variablen
4. Teile einrichten
5. Einrichten von Skripten

## Variablen hinzufügen

### Projekt-Explorer: [Variablen] ➞ [Alle Variablen]

Fügen Sie folgende Variablen hinzu.

#### Variableneigenschaften:

[Name] | [Datentyp] | [Quelle] | [Geräteadresse]
Var1 | [INT] | 'Schneider Modbus Serial Equipment' | 400005
Var2 | [INT] | 400030
Var3 | [INT] | 400031
Var4 | [BOOL] | (beliebig) | (beliebig)

## Protokollierungsgruppe hinzufügen

### Projekt-Explorer: [Protokollieren] ➞ [Alle Protokollierungen]

#### Eigenschaften [Alle Protokollierungen]:

Tab | Eigenschaft | Wert
[Basis] | [Max. Datensatz] | 300

### Projekt-Explorer: [Alle Protokollierungen]

Fügen Sie folgende Protokollierungsgruppe hinzu.

[Name]
LoggingGroup1

#### Eigenschaften Protokollierungsgruppe (Name: LoggingGroup1):

Tab | Eigenschaft | Wert
[Basis] | [Bedingungstyp] | [ValueChange]
[Ausführungsbedingung] | [EIN]
[Auslösevariable] | [Variable] [Name]: Var4
[Daten exportieren] |
[Daten schreiben in] | [USB-Speichermedium]
[Ordnername] | \LoggingGroup
[Dateiname] | LoggingGroup1

## Zuweisen der Variablen

### Projekt-Explorer [LoggingGroup1]

Weisen Sie folgende Variablen zu.

#### Eigenschaften Protokollierungsgruppe 1:

[Variablenname]
Var1
Var2
Var3

## Teile einrichten

### Projekt-Explorer: [Bildschirmgestaltung] ➞ [Bildschirme] ➞ [Screen1]

Bewegen Sie folgende Objekte vom [Werkzeugkasten] per Drag&Drop auf den Bildschirm.

#### Eigenschaften Schalterobjekt (Name: Switch1):

Standardwert.

## Einrichten von Skripten

### Projekt-Explorer : [Screen1]

Legen Sie am Objekt folgendes Skript fest.

Bewegen Sie das Skript per Drag&Drop vom [Werkzeugkasten] in den Skript-Editor.

#### Skript Schalterobjekt (Name: Switch1):

Legende | Baustein
1 | [Trigger] ➞ [Berührung] ➞ [Berührung]
2 | [Werte] ➞ [Bildschirmobjekt]
3 | [Operationen] ➞ [HMI-Funktionen] ➞ [Protokolldaten exportieren]