# Wiederherstellungsmodus

## Übersicht

Wenn ein Anzeigegerät das Projekt bei einem Übertragungsvorgang nicht akzeptiert, gehen Sie wie folgt vor, um den Wiederherstellungsmodus aufzurufen und das Projekt erneut zu übertragen. Wenn während einer Projektübertragung ein Problem auftritt, schaltet das System automatisch in den Wiederherstellungsmodus.

- Bei Power Box der SP5000-Serie, SP5000X-Serie, GP-4100-Serie, ST6000-Serie und STM6000-Serie
  Wiederherstellung durch Berührung

- Bei Open Box SP5000-Serie (Typ Windows 10 IoT Enterprise), IPC-Serie und PC/AT
  Wiederherstellung über Anwendung

Wichtige Hinweise:

- Im Wiederherstellungsmodus sind keine Sicherheitsfunktionen enthalten. Informationen zur sicheren Übertragung von Projektdateien erhalten Sie unter:
  Cyber-Sicherheit

- Schalten Sie den PC oder das Anzeigegerät während der Wiederherstellung nicht aus und trennen Sie auch nicht das Übertragungskabel.

## Wiederherstellung durch Berührung

Hinweis:

- Anzeigegeräte mit einer projektiv-kapazitiven (P-CAP) Anzeige unterstützen keine Wiederherstellung durch Berührung. Die P-CAP-Anzeigen initialisieren das Touchpanel während des Starts. Wenn Sie das Touchpanel während der Initialisierung berühren, funktionieren folgende Berührungen nicht.

- Um die Wiederherstellung über Touch auf einem Box-Modul zu nutzen, muss ein Display-Modul angeschlossen sein.

1. Das Anzeigeeinheit einschalten.
2. Berühren Sie die linke untere Ecke oder die rechte untere Ecke (innerhalb eines Bereichs von 80 Pixeln) der Anzeige, bis ein Dialogfeld erscheint.

Hinweis:

- Wenn das Projekt im Hochformat eingerichtet ist, gilt für die Ecken der Berührungsbereiche zum Aufrufen des Wiederherstellungsmodus Folgendes:

- Drehen der Anzeige im Uhrzeigersinn

- Drehen der Anzeige gegen den Uhrzeigersinn

- Informationen zum Drehen von Anzeigegeräten finden Sie unter [Ausrichtung] auf der Seite
  Plattformeinstellungen.

Im Dialogfeld wird die Frage „Do you want to enter recovery mode?“ angezeigt.

3. Klicken Sie auf [Ja], um den Wiederherstellungsmodus aufzurufen.
4. Übertragen Sie das Projekt. Je nach Übertragungsmethode ist möglicherweise die folgende Einrichtung erforderlich:

- Übertragen eines Projekts per USB-Kabel
  Schließen Sie das USB-Kabel an, und übertragen Sie das Projekt. Im Wiederherstellungsmodus ist keine Einrichtung erforderlich.
- Übertragen eines Projekts über Ethernet mit IPsec
  Richten Sie Folgendes ein, und übertragen Sie das Projekt. Informationen zu IPsec erhalten Sie unter:
  Übertragung eines Projekts über Ethernet mit IPsec

Einstellung | Beschreibung
[Ethernet Download] | [Enable]
[IPsec] | Berühren Sie [IPsec], wählen Sie [Enable], und legen Sie [Preshared Key] fest.
[Ethernet] | Zeigt [IP Address], [Subnet Mask] und [Default Gateway] an. Wenn Sie ein Modell verwenden, bei dem diese Einstellungen nicht sichtbar sind, berühren Sie [Ethernet], um sie anzuzeigen.

- Übertragen eines Projekts mit dem Dateisystem
  Führen Sie den externen Speicher mit dem heruntergeladenen Projekt ein, und berühren Sie entweder [SD] oder [USB].

- Übertragen eines Projekts über Ethernet
  Richten Sie Folgendes ein, und übertragen Sie das Projekt.

Einstellung | Beschreibung
[Ethernet Download] | [Enable]
[IPsec] | Berühren Sie [IPsec], und wählen Sie [Disable].
[Ethernet] | Zeigt [IP Address], [Subnet Mask] und [Default Gateway] an. Wenn Sie ein Modell verwenden, bei dem diese Einstellungen nicht sichtbar sind, berühren Sie [Ethernet], um sie anzuzeigen.

## Wiederherstellung über Anwendung

Sie können die folgende Wiederherstellungsmethode für die Anzeigegeräte Open Box SP5000-Serie, die IPC-Serie und PC/AT verwenden.

Wichtige Hinweise: Beenden Sie andere Anwendungen, bevor Sie die Wiederherstellung durchführen. Wenn die Projektübertragung während der Wiederherstellung fehlschlägt, wird das Betriebssystem ohne Bestätigung neu gestartet.

1. Wenn BLUE Runtime ausgeführt wird, beenden Sie die Anwendung.
2. Starten Sie im Windows-Startmenü den [BLUE Runtime Recovery Mode].

   Hinweis:

   - Wenn das Dialogfeld zur Benutzerkontensteuerung für die Ausführung von TransferService.exe als Administrator angezeigt wird, klicken Sie auf [Ja].
   - Wenn [BLUE Runtime Recovery Mode] im Startmenü nicht verfügbar ist, klicken Sie im unteren Ordner mit der rechten Maustaste auf TransferService.exe, und wählen Sie im Kontextmenü [Als Administrator ausführen], um die Anwendung mit Administratorrechten auszuführen. Schließen Sie den Ordner nach dem Start von BLUE Runtime Recovery Mode. Wenn Sie die Übertragung ausführen, während der Ordner geöffnet ist, tritt ein Fehler auf.

   C:\Program Files\Pro-face\BLUE Runtime\RTPrimaryBoot\TransferService.exe

3. Übertragen Sie das Projekt. Je nach Übertragungsmethode ist möglicherweise die folgende Einrichtung erforderlich:

- Übertragen eines Projekts mit dem Dateisystem
  Klicken Sie auf[File System]. Wählen Sie im angezeigten Dialogfeld die Datei für den Dateisystem-Download aus, und klicken Sie auf [Download the selected BML file].
- Übertragen eines Projekts über Ethernet
  Legen Sie für [Ethernet Download] die Option [Enable] fest, und übertragen Sie das Projekt.