# Dateneingabe in Objekt mit USB-Strichcode-Lesegerät

Von einem USB-Strichcode-Lesegerät eingelesene Daten können mithilfe eines numerischen Anzeigeobjekts in eine Ganzzahlvariable (Var1) eingegeben werden.

## Arbeitsschritte Einstellungen

1. Variablen hinzufügen
2. Hinzufügen eines USB-Strichcode-Lesegeräts
3. Teile einrichten

## Variablen hinzufügen

### Projekt-Explorer: [Variablen] ➞ [Alle Variablen]

Fügen Sie folgende Variable(n) hinzu.

#### Variableneigenschaft:

[Name] | [Datentyp] | [Quelle] | [Geräteadresse]
Var1 | [INT] | 'Schneider Modbus Serial Equipment' | 400001

## Hinzufügen eines USB-Strichcode-Lesegeräts

### Projekt-Explorer: [Target01] ➞ [Zubehör]

Fügen Sie das folgende USB-Strichcode-Lesegerät hinzu.

#### Eigenschaften USB-Strichcode-Lesegerät:

Tab | Eigenschaft | Wert
[Basis] | [Daten speichern in] | [Objekte]
[Schlüsselcode] | [Englisch 101]

## Teile einrichten

### Projekt-Explorer: [Bildschirmgestaltung] ➞ [Bildschirme] ➞ [Screen1]

Folgende Objekte per Drag&Drop vom [Werkzeugkasten] auf den Bildschirm verschieben.

#### Eigenschaften Objekt numerische Anzeige (Name: NumericDisplay1):

Tab | Unterg. Registerkarte | Eigenschaft | Wert
[Funktion] | [Basis] | [Aktueller Wert] | [Variable] [Name]: Var1
[Eingabemodus aktivieren] |
[Tastatur verwenden] |