# Gerät

Eigenschaft | Beschreibung | Datentyp | Mindestwert | Maximalwert | Lesen | Schreiben | Remanent
ErrorFlag | Wenn ein Kommunikationsfehler auftritt, wird dieses Flag auf Wahr (True) gesetzt. Setzen Sie das Flag manuell zurück, wenn Sie den Fehler bestätigt haben. | BOOL | - | - |  |  | -
ErrorStatus | Der Kommunikationsfehlerstatus wird gesetzt. 0: Kein Fehler 1: Fehler 2: Nicht in Verwendung (bei ausgeschalteter Kommunikationsabtastung) Wenn die Kommunikation wiederhergestellt wird, wird [ErrorStatus] nach Ablauf der Totbandzeit auf 0 gesetzt. Konfigurieren Sie im Fenster [Gerät] das Totbandintervall in [Fehlerstatus-Totband (Sekunden)] | Ganzzahl | - | - |  | - | -
IPAddress.CurrentValue*2 | Aktuelle IP-Adresse des Geräts. | DWORD | 1 | 4294967295 |  | - |
IPAddress.OverWriteValue*2 | IP-Adresse, die Sie dem Gerät zuweisen möchten. Dieser Wert wird auf die IP-Adresse des zugehörigen Geräts angewendet, wenn das Speichern in einem Skript mit der Funktion [Gerät] erfolgt. Gerät | DWORD | 1 | 4294967295 |  |  | -
ScanOffStatus*1 | Aktueller Abtaststatus der Gerätekommunikation. Wahr (True): Die Kommunikationsabtastung wird angehalten. Falsch (False): Die Kommunikationsabtastung des Geräts läuft. Hinweis: Wenn die Kommunikationsabtastung eines Geräts ausgeschaltet ist, wird die Qualität der mit dem Gerät verbundenen Variablen als „schlecht“ eingestuft, und Objekte, die diese Variablen verwenden, werden mit einem roten Rahmen versehen, um einen Kommunikationsfehler anzuzeigen. Wenn ein Bausteinskript eine Variable mit schlechter Qualität verwendet, wird das Bausteinskript übersprungen. Informationen zur Ausführung eines Bausteinskripts, das eine Variable mit schlechter Qualität verwendet, erhalten Sie unter: Bausteintypen | BOOL | - | - |  | - | -
ScanOffControl*1 | Schaltet die Kommunikationsabtastungen des Geräts ein oder aus, ohne dass ein Speichern und Neustart erforderlich ist. Falsch: Schalten Sie die Kommunikationsabtastung ein. Wahr: Schalten Sie die Kommunikationsabtastung aus. | BOOL | - | - |  |  |
UnitId.CurrentValue*2 | Zeigt die aktuelle Geräte-ID an. (Modbus SIO Master-Treiber / Modbus SIO ASCII Master-Treiber) | UINT | 1 | 247 |  | - |
Zeigt die aktuelle Geräte-ID an. (Modbus TCP Master-Treiber) | Einheit | 0 | 255 |  | - |
UnitId.OverWriteValue*2 | Stellen Sie die gewünschte Geräte-ID für das Gerät ein. Dieser Wert wird auf die Geräte-ID des zugehörigen Geräts angewendet, wenn das Speichern in einem Skript mit der Funktion [Gerät] erfolgt. (Modbus SIO Master-Treiber / Modbus SIO ASCII Master-Treiber) Gerät | Einheit | 1 | 247 |  |  | -
Stellen Sie die gewünschte Geräte-ID für das Gerät ein. Dieser Wert wird auf die Geräte-ID des zugehörigen Geräts angewendet, wenn das Speichern in einem Skript mit der Funktion [Gerät] erfolgt. (Modbus TCP Master-Treiber) Gerät | Einheit | 0 | 255 |  |  | -

*1 Für die folgenden Treiber wird die Quelleigenschaft von den Geräten NICHT unterstützt:

- Modbus Organization

- Modbus SIO Slave
- Modbus TCP Slave

- Pro-face von Schneider Electric

- Memory Link Ethernet
- Memory Link SIO

- Schneider Electric

- EcoStruxure Augmented Operator Advisor

*2 Für die folgenden Treiber wird die Quelleigenschaft von den Geräten unterstützt:

- Modbus-Organisation

- Modbus SIO ASCII Master
- Modbus SIO Master

- Modbus TCP Master

- Schneider Electric

- Modbus SIO Master

- Modbus TCP Master