# Übertragen von Projekten über Ethernet

Sie können die Projektdateien (PC zu Anzeigegerät) auf das Anzeigegerät mittels Ethernet-Kabel übertragen.

## Übertragung der Projektdatei

Zur Ethernet-Übertragung sind Vorgänge sowohl am PC (Bildschirmbearbeitungs-Software) als auch am Anzeigegerät (Hardware-Konfigurationsbildschirm) erforderlich. Da der Ethernet-Anschluss des Anzeigegeräts normalerweise geschlossen ist, muss er im Rahmen des Übertragungsvorgangs am Hardware-Konfigurationsbildschirm geöffnet werden (siehe Schritt 8 in der Tabelle unten).

Wichtige Hinweise:

- Um per Ethernet zu kommunizieren, muss auf dem Anzeigegerät die IP-Adresse in den Ethernet-Einstellungen eingerichtet werden.

- Das System des Anzeigegeräts verwendet die Ethernet-Ports mit den Nummern 3320-3321 und 8050-8051. Diese Ports dürfen in den Firewall-Einstellungen nicht geschlossen werden.

- Überprüfen Sie vor der Übertragung eines Projekts per Ethernet das Sicherheitsrisiko. Weitere Informationen erhalten Sie unter:
  Cyber-Sicherheit

- Um unbeabsichtigten oder nicht autorisierten Zugriff auf die Projektdatei am Anzeigegerät zu verhindern, lässt sich Benutzerauthentifizierung für Projektdateiübertragungen aktivieren. Informationen zur Einrichtung befindet sich unter:
  Bitte beachten Sie, dass Übertragungen bei Vergessen von Namen oder Passwort nicht möglich sind.

Hinweis:

- Überprüfen Sie, ob die konfigurierten Ethernet-Ports am Anzeigegerät verfügbar sind.
- Möglicherweise unterstützt Ihr PC oder Ihre Netzwerkkarte die direkte Verbindung eines Anzeigegeräts über ein Ethernet-Kabel nicht. Wenn die Kommunikation nicht möglich ist, versuchen Sie bitte Folgendes

- Wenn Sie über ein Ethernet-Kabel direkt mit dem Zielgerät verbunden sind, verwenden Sie einen Ethernet-Switch.

- Passen Sie die Einstellungen [Auto Negotiation], [Speed Setting] und [Duplex Setting] an das Zielgerät an.
  Diese Einstellungen können am Hardware-Konfigurationsbildschirm geändert werden.
  Konfigurieren der Ethernet-Einstellungen

- Während der Simulation kann das Projekt nicht übertragen werden.

- Wenn sich die Bildschirmbearbeitungs-Software und die Laufzeitanwendung auf demselben PC befinden, stellen Sie [127.0.0.1] in der Eigenschaft [Übertragungsmethode] - [IP-Adresse] der Plattform ein.

Gehen Sie zum Übertragen eines Projekts vor wie folgt:

| PC (Bildschirmbearbeitungs-Software) | Anzeigegerät (Hardware-Konfigurationsbildschirm)
1 | Verbinden Sie den PC (mit der installierten Bildschirmbearbeitungs-Software) und das Anzeigegerät mit dem Ethernet.
2 | — | Das Anzeigeeinheit einschalten. (Bei Verwendung der Open Box SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise)) Klicken Sie über das Programmenü auf [BLUE Runtime] > [BLUE Runtime (Run as Administrator)]. (Bei Verwendung der IPC-Serie oder PC/AT) Rechtsklicken Sie über das Programmmenü auf [BLUE Runtime] und wählen Sie [Als Administrator ausführen] aus. Hinweis: Falls die Auswahl von [Als Administrator ausführen] nicht möglich ist, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Systemadministrator in Verbindung.
3 | Starten Sie die Bildschirmbearbeitungs-Software, und öffnen Sie das Projekt, das übertragen werden soll. | —
4 | Wählen Sie im Fenster "Projekt-Explorer" die Option [Systemarchitektur], und klicken Sie auf [Target01]. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Anzeigegerät, auf das übertragen wird, dem in der Bildschirmbearbeitungs-Software definierten Anzeigegerätetyp entspricht. | —
5 | Klicken Sie im Fenster "Eigenschaften" auf die Registerkarte [Funktion] ➞ Registerkarte [Basis], und stellen Sie unter [Typ] sicher, dass die [Übertragungsmethode] auf [Ethernet] eingestellt ist. Die IP-Adresse, an die die Projektdateien übertragen werden sollen, einstellen. | —
6 | Über [Sicherheitseinstellung] die Option [Aktivieren] auswählen und im Feld [Sicherheitsstufe] die zur Ausführung der Übertragung erforderliche Sicherheitstufe einstellen. Hinweis: Wenn unter [Sicherheitseinstellung] die Option [Deaktivieren] ausgewählt ist, erfolgt die Übertragung der Projektdatei ohne Benutzerauthentifizierung. Wurde im Eigenschaftenfenster [Einstellungen] die Option [Aktivieren] nicht ausgewählt, wird die Projektdatei ohne Authentifizierung übertragen. (Zum Öffnen des Eigenschaftenfensters [Einstellungen] wählen Sie im Fenster "Projekt-Explorer" die Option [Sicherheit], und klicken Sie auf [Einstellungen].) Ist für die [Sicherheitsstufe] keine Benutzergruppe oder kein Benutzer festgelegt, kann die Projektdatei nicht übertragen werden. Informationen zur Erstellung von Benutzergruppen oder Benutzern finden sich unter: Vorgehensweise zur Konzeption (Sicherheit) | —
7 | — | Rufen Sie den Bildschirm „Hardware Configuration“ auf. Hardware-Konfiguration
8 | — | Berühren Sie unter [Ethernet Download] die Schaltfläche [Enable]. ➞ Der Standby-Bildschirm wird angezeigt. Vorgänge am Anzeigegerät sind während der Anzeige des Standby-Bildschirms nicht möglich. (Bei Verwendung der IPC-Serie oder PC/AT) Wenn Sie zum ersten Mal eine Projektdatei übertragen, wird möglicherweise das folgende Dialogfeld angezeigt. Das Dialogfeld wird angezeigt, wenn die erforderlichen Ethernet-Ports NICHT geöffnet sind. Klicken Sie auf [Zugriff zulassen]. Durch Klicken auf [Zugriff zulassen] werden die erforderlichen Ethernet-Ports geöffnet. Hinweis: Wenn Sie im obigen Dialogfeld auf [Abbrechen] klicken, oder wenn das obige Dialogfeld aufgrund Ihrer Windows-Einstellungen nicht angezeigt wird, legen Sie die Berechtigung manuell fest. Weitere Informationen zu Berechtigungen erhalten Sie unter: Manuelle Einstellung von Kommunikationsberechtigungen
9 | Klicken Sie in der Symbolleiste der Anwendung auf das Symbol . Hinweis: Falls das Produkt nicht lizenziert ist, wird das Symbol ausgegraut dargestellt, und das Projekt kann nicht übertragen werden. | —
10 | Im Dialogfeld Download-Manager wird der Übertragungsstatus angezeigt. Es erfolgt eine Aufforderung zur Eingabe eines [Benutzername] und eines [Passwort]. Hier den Benutyernamen und das Passwort für einen die erforderliche Sicherheitsstufe erfüllenden Benutzter eingeben und auf [OK] klicken. Wichtige Hinweise: Schalten Sie den PC bzw. das Anzeigegerät während des Übertragungsvorgangs von (PC auf Anzeigegerät) nicht aus und trennen Sie das Verbindungskabel nicht. Das kann beim Start des Anzeigegeräts einen Fehler verursachen. Hinweis: Vor der Anzeige des Dialogfelds Download-Manager, erscheint ein Dialogfeld, das die Validierung und den Dateigenerierungsfortschritt anzeigt. Außerdem kann es je nach Projektgröße einen Moment dauern, bis das Dialogfeld Download-Manager angezeigt wird. Im Dialogfeld Download-Manager werden die Optionen Beibehalten und Überschreiben/Löschen von Laufzeitdaten entsprechend den Einstellungen für Benutzerinformationen, Ethernet-Einstellungen, Lokaler Speicher, Alarm, Protokollieren und Betriebsprotokolle angezeigt. Weitere Informationen erhalten Sie unter: Laufzeitdaten nach Übertragung beibehalten Die Übertragung besonders umfangreicher Projektdateien kann einige Zeit in Anspruch nehmen. | —
11 | Schließen Sie nach Beendigung der Übertragung das Dialogfeld Download-Manager. | —

Nach dem erfolgreichen Übertragen des Projekts wird das Anzeigegerät neu gestartet und das übertragene Projekt ausgeführt.

Hinweis: Bei Übertragung auf ein Gerät der GP-4100-Serie mit Systemversion 3.0 oder darunter, ist es möglich, dass das Gerät der GP-4100-Serie nach einer Meldungsanzeige über die erfolgte Übertragung selbst nach Verstreichen mehrerer Minuten nicht neugestartet wird.

Wenn der Übertragungsvorgang abgeschlossen ist, können Sie das Gerät der GP-4100-Serie neustarten, indem Sie das Netzkabel ziehen und wieder einstecken.

## Ethernet-Übertragung immer ermöglichen

Nehmen Sie bei häufigen Übertragungen – beispielsweise bei Anwendungs-Debugging – folgende Einstellung vor, um die Hardware-Konfiguration zu umgehen und durchweg Ethernet-Downloads zu ermöglichen.

Wichtige Hinweise:

Nachfolgende Konfiguration wird nicht empfohlen. Bei dieser Konfiguration lässt das Anzeigegerät zu jeder Zeit Ethernet-Übertragungen zu, was mit einem erhöhten Sicherheitsrisiko einhergeht.

1. Im Fenster "Projekt-Explorer" die Option [Systemarchitektur] auswählen und auf [Target01] klicken.

2. Im Fenster "Eigenschaften" auf die Registerkarte [Erweitert] klicken ➞ Registerkarte [Einstellungen], dann unter [Grundeinstellungen] das Kontrollkästchen zu [Ethernet-Übertragung immer ermöglichen] aktivieren.