# Übersicht

Mithilfe von Rezepten kann eine große Anzahl von Geräteadresswerten überschrieben werden. Ändern Sie die Wert durch Auswahl eines Rezepts aus den erstellten Rezepten and Übertragung zum externen Gerät.

Rezepte ermöglichen die Änderung der Einstellungen zum Maschinenbetrieb (z. B. Materialmengen, Wärmeeinstellungen usw.) im Rahmen der Produktionssteuerung.

GEFAHR
KONTROLLE DER REZEPTDATEN NICHT MÖGLICH Senden Sie keine kritischen Rezeptdaten an ein externes Gerät, das in Betrieb ist. Stellen Sie die Bereichsprüfung für die Rezeptlastdaten ein und prüfen Sie die Rezeptdaten vor dem Ladevorgang. Überprüfen Sie die Rezeptdaten im Anzeigegerät, bevor Sie die Rezeptdaten an ein externes Gerät senden. Überprüfen Sie nach dem Senden kritischer Rezeptdaten an das externe Gerät die Daten vor dem Betrieb. Eine Missachtung dieser Anweisungen hat Tod, schwere Verletzungen oder Geräteschäden zur Folge.

## Bei Verwendung der Open Box SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise)

HINWEIS
DATENVERLUST Schalten Sie während des Schreibvorgangs auf einem Speichergerät, das nicht durch den Schreibfilter geschützt ist (Schreibschutz), die Spannungsversorgung nicht aus. Deaktivieren Sie die Schreibfilter vor dem Betrieb der Laufzeitanwendung. Die Missachtung dieser Anweisungen kann Schäden am Gerät verursachen.