# Vornehmen von Kommunikationseinstellungen des externes Geräts

Sie können die Kommunikationseinstellungen für den Treiber anpassen bzw. überprüfen. Konfigurieren Sie die Treibereinstellungen in Übereinstimmung mit den Kommunikationseinstellungen des externen Geräts. Die Kommunikationseinstellungen fallen je nach externem Gerät unterschiedlich aus.

Gehen Sie zur Anpassung der Kommunikationseinstellungen vor wie folgt:

1. Rufen Sie den Bildschirm „Hardware Configuration“ auf.
2. Wählen Sie in [Select Setting Equipment] das gewünschte Gerät aus.

3. Den benötigten Treiber auswählen und die Schaltfläche [...] rechts berühren.
4. Passen Sie die Kommunikationseinstellungen bedarfsgerecht an, z. B. [Protocol Type], [Port Number], [Timeout (sec)], [Retry] und [Wait To Send].

   Hinweis: Die Parameter am externen Gerät überprüfen und ggf. anpassen. Es wird empfohlen, die Parameter [Timeout(sec)], [Retry], [Wait To Send] in ihrer Voreinstellung zu verwenden.

5. Berühren Sie die Schaltfläche [Save and Reboot]. Die Änderungen werden gespeichert, und die Runtime-Anwendung wird neugestartet.