# Anzeige von Alarmen

## Alarme anzeigen

Verwenden Sie das Objekt Alarmzusammenfassung, um erstellte Alarme am Anzeigegerät darzustellen. Mit dem Objekt Alarmzusammenfassung lassen sich der Zustand und andere Informationen generierter Alarme abrufen.

Hinweis: Das Objekt Alarmzusammenfassung zeigt im angegebenen Feld [Speichern in] gespeicherte Daten an. Wenn für [Operation, wenn [Speichern in] voll ist.] die Einstellung [Alte Daten überschreiben] festgelegt ist, werden gelöschte Daten nicht angezeigt. Beachten Sie, dass Alarme und Systemfehler von Alarmgruppen, die möglicherweise nicht im Objekt Alarmzusammenfassung angezeigt werden, auch dazu führen können, dass die Anzahl der Alarmverlaufsdatensätze den Wert [Maximale Datensätze] überschreitet, wodurch Daten entfernt werden.

Max. Datensatz

Anzeigeformat

Anzeigeelemente

Farbmodus

## Anzeigeformat

Das Objekt Alarmzusammenfassung besitzt folgende Anzeigeformate (Alarmmodi)

- [Aktiv]
  Anzeige der einzelnen Alarme auf einer einzigen Zeile. Durch eine Änderung des Alarmzustands werden die Angaben auf der entsprechenden Zeile aktualisiert.

  Hinweis: Bei aktivierter Option [Außer RTN], wird die entsprechende Alarmmeldung aus der Alarmzusammenfassung entfernt, wenn ein Alarm zurückgesetzt wird.

- [Historisch]
  Anzeige eines ausgelösten Alarms auf einer einzelnen Zeile bis zur Rückkehr in Normalzustand. Wenn der Alarm wieder aktiv wird, wird er in einer neuen Zeile angezeigt.

  Hinweis: In der Ansicht [Historisch] beträgt die maximale Anzahl an Zeilen im Objekt Alarmzusammenfassung 4000.

- [Protokoll]
  Legt eine Historie aller erstellten Alarme an. Durch eine Änderung des Alarmzustands wird eine neue Zeile in der Anzeige hinzugefügt.

### Zusammenhang Alarmdatenbank und Objekt Alarmzusammenfassung

#### Bei Verwendung der Ansicht [Protokoll] oder [Aktiv]

Im Objekt Alarmzusammenfassung werden Alarmdaten direkt über die Alarmdatenbank (Protokoll) oder die Alarmdatenbank (aktiv) angezeigt.

#### Bei Verwendung der Ansicht [Historisch]

- Beim Starten der Laufzeit werden temporäre Daten über die Alarmdatenbank (Protokoll) generiert. Das Objekt Alarmzusammenfassung zeigt Alarme in den temporären Daten an, Wenn neue Alarme ausgelöst werden, werden Einträge sowohl in die Alarmdatenbank (Protokoll) als auch zu den temporären Daten hinzugefügt.
- Alarmdaten lassen sich in der Protokollansicht wie auch in der Aktiv-Ansicht exportieren. Alarmdaten können nicht in der historischen Ansicht exportiert werden, weil keine historische Alarmdatenbank vorhanden ist.

## Anzeigeelemente

Folgende Angaben können im Objekt Alarmzusammenfassung angezeigt werden.

Titel | Beschreibung | [Aktiv] | [Historisch] | [Protokoll]
[Datum] | Das Datum jedes Alarmzustands wird angezeigt. Hinweis: Passen Sie das angezeigte Datums-/Zeitformat nach Ihren Wünschen an. Über das Fenster „Eigenschaften“ des Objekts „Alarmzusammenfassung“ können Sie in [Funktion] → [Detail] → [Spalte] → [Datum] → [Converter-Parameter] → [Muster] optionale Formate eingeben. Weitere Informationen zu einstellbaren Formaten erhalten Sie unter: Datum und Uhrzeit | - | - |
[Zeit] | Für jeden Alarmzustand wird die Uhrzeit angezeigt. | - | - |
[Aktives Datum] | Das Datum wird angezeigt, wenn der Alarm aktiv wird. |  |  | -
[Aktive Zeit] | Die Uhrzeit der Alarmaktivierung wird angezeigt. |  |  | -
[ACK-Datum] | Zeigt das Datum an, an dem der Alarm quittiert wird (im Folgenden als „ACK“ bezeichnet). |  |  | -
[ACK-Zeit] | Die Zeit der Alarmquittierung wird angezeigt (im Folgenden als „ACK“ bezeichnet). |  |  | -
[RTN-Datum] | Zeigt das Datum an, an dem der Alarm zurückgesetzt wird (im Folgenden als „RTN“ bezeichnet). |  |  | -
[RTN-Zeit] | Die Zeit der Alarmrücksetzung (im Folgenden als „RTN“ bezeichnet) wird angezeigt. |  |  | -
[Alarmmeldung] | Die Alarmmeldung wird angezeigt. |  |  |
[Alarmstatus] | Der Status des Alarms wird angezeigt. Aktiv, ACK, RTN und UNACK. |  |  |
[Alarmtyp] | Der Alarmtyp wird angezeigt: LoLo, Lo, Hi und HiHi. |  |  |
[Bedingung] | Der von der Variable zur Alarmauslösung überschrittene Grenzwert wird angezeigt. |  |  |
[Totband] | Der Alarmtotbandwert wird angezeigt. Totband |  |  |
[Zielvariable] | Der Name der Variablen zur Überwachung und Auslösung des Alarms wird angezeigt. |  |  |
[Gruppenname] | Der Alarmgruppenname wird angezeigt. |  |  |
[Wert] | Die eingestellten Variablenwertdaten bei aktivem, quittiertem, zurückgesetztem oder nicht quittiertem Alarm. | - | - |
[Active Value] | Der für den aktiven Alarm eingestellte Variablenwert wird angezeigt. |  |  | -
[Gerätename] | Die Variablenquelle wird angezeigt. Die Variablenquelle wird in der Eigenschaft [Quelle] der Variable festgelegt. Infos zur Stufe |  |  |
[Alarmstufe] | Der Schweregrad des Alarms (Alarmstufe) wird angezeigt. |  |  |
[Alarmzähler] | Die Anzahl der ausgelösten Alarme wird angezeigt. |  | - | -
[ACK Count] | Die Anzahl der quittierten Alarme wird angezeigt. |  | - | -
[UNACK-Zählung] | Die Anzahl der nicht quittierten Alarme wird angezeigt. |  | - | -
[Ablaufzeit] | Die Gesamtdauer der Alarmauslösung wird angezeigt. |  | - | -
[Time to be ACKed average] | Die durchschnittliche Zeit bis zur Quittierung wird angezeigt. |  | - | -
[Time to be RTNed average] | Die Durchschnittszeit für die Wiederherstellung eines Alarms (zurück in Normalzustand). |  | - | -

Hinweis:

- Sie können festlegen, ob Elemente im Objekt Alarmzusammenfassung angezeigt werden sollen oder nicht. Öffnen Sie das Fenster Eigenschaften für das Objekt Alarmzusammenfassung, und klicken Sie auf das rot umrahmte [Tabelleneinstellungen] Symbol.
  Wählen Sie im Dialogfeld [Tabelleneinstellungen] die Elemente aus, die im Objekt Alarmübersicht angezeigt werden sollen.
- Die Spaltenbreite der einzelnen Elemente lässt sich anpassen. Definieren Sie im Eigenschaftsfenster des Alarmzusammenfassungsobjekts in der Gruppe [Spalte] die Anzahl der Pixel für die Spalte [Breite] der einzelnen Elemente.
  Geben Sie ein Sternchen (*) im Feld [Breite] ein, wenn die Spaltenbreite dem Anzeigebereich automatisch angepasst werden soll. Mit Sternchen festgelegte Breiten werden durch Abziehen der Spaltenbreite aller anderen Elemente berechnet.
  (Beispiel)
  * + 2* = 200 - (40 + 70) = 90
  * = 30
  ergibt eine Date-Spalte von 30 und einen Alarm StateSpaltenbreite von 60.

### Infos zur Stufe

Durch Auswahl von [Stufe] unter [Farbmodus] lässt sich für die am Objekt Alarmzusammenfassung angezeigten Alarme mit höchster Stufe ein Symbol anzeigen.

Stufe | Einstellwertwert Alarm-[Stufe] | In der Alarmzusammenfassung angezeigtes Symbol
Hoch Niedrig | 1 |
2 |
3 |
3 oder höher | Anzeige des Werts als [Stufe]

### Infos zu untergeordneten Bildschirmen

Sie können einen Alarm berühren und seinen zugehörigen Unterbildschirm anzeigen. Der angezeigte Unterbildschirm ist Inhalt, der mit demselben Wert eingerichtet wird die Alarmgruppe oder die Eigenschaft [Parameter] des Alarms.

Bei Berühren eines Alarms kommt es zu folgendem Ablauf.

Weitere Informationen zu Einstellungen erhalten Sie unter:

Anzeige von Bildschirmen mit Hilfe von Parametern

### Infos zur Anzeige mehrerer Gruppen

Der Status mehrerer Alarmgruppen lässt sich mit einem einzelnen Objekt Alarmzusammenfassung überprüfen. Wählen Sie über das Fenster Eigenschaften des Objekts Alarmzusammenfassung in der Liste [Alarmgruppe] alle Alarmgruppen aus, die Sie anzeigen möchten.

## [Farbmodus]

Die Hintergrundfarbe und Schriftfarbe des Objekts Alarmzusammenfassung lässt sich auf Basis einer Bedingung unter [Farbmodus] ändern.

- [Zustand]
  Die Hintergrund- und Schriftfarbe ändert sich je nach Alarmzustand.
- [Stufe]
  Die Hintergrund- und Schriftfarbe ändert sich je nach Alarmstufe. Der Hintergrund und die Schriftfarbe richtet sich nach der Eigenschaft [Stufe] der einzelnen Alarme.