# Hinweise zur Verwendung des Anzeigegeräts

Hide Show

1. Hinweise zur Ethernet-Verbindung
2. Bei Verwendung der Power Box der SP5000-Serie, SP5000X-Serie
3. Bei Verwendung der STM6000-Serie (außer STM-6B00D)
4. Bei Verwendung von STM-6B00D
5. Bei Verwendung der GP-4100-Serie
6. Vorsichtsmaßnahmen auf dem Touch-Panel

## Hinweise zur Ethernet-Verbindung

- Bei der Kommunikation über eine Ethernet-Verbindung ist die Kommunikation je nach Konfiguration des Zielgeräts möglicherweise nicht möglich. Wenn die Kommunikation nicht möglich ist, versuchen Sie bitte Folgendes

- Wenn Sie über ein Ethernet-Kabel direkt mit dem Zielgerät verbunden sind, verwenden Sie einen Ethernet-Switch.
- Passen Sie die Einstellungen [Auto Negotiation], [Speed Setting] und [Duplex Setting] an das Zielgerät an.
  Diese Einstellungen können am Hardware-Konfigurationsbildschirm geändert werden.
  Konfigurieren der Ethernet-Einstellungen

## Bei Verwendung der Power Box der SP5000-Serie, SP5000X-Serie

- Web-Server und Web Viewer können nicht gleichzeitig verwendet werden.

## Bei Verwendung der STM6000-Serie (außer STM-6B00D)

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel mit Strom versorgt wird, wenn Sie die Anzeigeeinheit – einschließlich Übertragung – verwenden. Selbst wenn das Netzkabel nicht mit Strom versorgt wird, leuchtet die Status-LED der Anzeigeeinheit grün, wenn die Anzeigeeinheit und der PC mit dem USB-Übertragungskabel verbunden sind. Auf dem Bildschirm der Anzeigeeinheit wird jedoch nichts angezeigt.

- Stellen Sie sicher, dass Sie ein STM-6200WAD / STM-6400WAD mit angeschlossenem Anzeigemodul verwenden. Wenn Sie die Stromversorgung bei getrenntem Anzeigemodul einschalten, blinkt die Status-LED zweimal rot, und der Summer ertönt zweimal. Wenn das geschieht, schließen Sie das Anzeigemodul an, und die Anzeigeeinheit wird automatisch neu gestartet.
  Verwenden Sie außerdem kein STM-6200WAD / STM-6400WAD mit angeschlossenem Anzeigemodul unterschiedlicher Größe. Wenn Sie das Anzeigemodul unterschiedlicher Größe anschließen, blinkt die Status-LED zweimal rot und wiederholt sich, der Summer ertönt zweimal und wiederholt sich, und es wird eine Fehlermeldung angezeigt.
  Fehlermeldung:
  The resolution of the display module does not match the project settings: ***x***.
  Either replace the display module, or change the model in the project settings and transfer the project via the USB transfer cable.

## Bei Verwendung von STM-6B00D

- Verwenden Sie BLUE Web Viewer, um den Bildschirm zu überwachen und zu bedienen. BLUE Web Viewer ist werkseitig aktiviert.
  Übersicht und Arbeitsschritte Entwicklung BLUE Web Viewer

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel mit Strom versorgt wird, wenn Sie die Anzeigeeinheit – einschließlich Übertragung – verwenden. Selbst wenn das Netzkabel nicht mit Strom versorgt wird, leuchtet die Status-LED der Anzeigeeinheit grün, wenn die Anzeigeeinheit und der PC mit dem USB-Übertragungskabel verbunden sind. Auf dem Bildschirm der Anzeigeeinheit wird jedoch nichts angezeigt.

- Wenn Sie ein Anzeigemodul an ein STM-6B00D anschließen, verwenden Sie ein Anzeigemodul, dessen Größe der Konfiguration in der Bildschirmbearbeitungs-Software entspricht. Wenn Sie das Anzeigemodul unterschiedlicher Größe anschließen, blinkt die Status-LED zweimal rot und wiederholt sich, der Summer ertönt zweimal und wiederholt sich, und es wird eine Fehlermeldung angezeigt.
  Fehlermeldung:
  The resolution of the display module does not match the project settings: ***x***.Either replace the display module, or change the model in the project settings and transfer the project via the USB transfer cable.

### Systemfehler

LED blinkt bei Systemfehlern grün. Weitere Informationen zu Fehlermeldungen erhalten Sie unter:

Fehlermeldungsliste.

## Bei Verwendung der GP-4100-Serie

- Da Modelle der GP-4100-Serie nicht mit einem Sicherungsspeicher ausgestattet sind, wird ein Teil des internen Speichers als Sicherungsbereich verwendet. In Benutzerdokumenten wird dieser Bereich als „virtueller Backup-Speicher“ ausgewiesen. Die Daten im virtuellen Sicherungsspeicher werden genau wie im Sicherungsspeicher gesichert, wenn die GP-4100-Serie mithilfe eines Laufzeitanwendungsvorgangs oder über die Hardware-Konfiguration ausgeschaltet wird. Wenn die GP-4100-Serie jedoch anders als über einen Laufzeitanwendungsvorgang oder über einen Bildschirm zur Hardware-Konfiguration ausgeschaltet wird, gehen folgende Daten verloren:

- Remanentvariablenwerte
- Alarmprotokoll
- Datenprotokollierung

Laufzeitanwendung

Herunterfahren und Neustarten von Runtime

- Bei den Modellen der GP-4100-Serie hängen die verfügbaren BLUE-Versionen von der SV (Softwareversion) des Anzeigegeräts ab. In nachstehender Tabelle sind die BLUE-Versionen aufgeführt. Die SV ersehen Sie auf dem Produktetikett auf dem Anzeigegerät.

  | BLUE Version 3.4 oder früher | BLUE Version 3.4 Service Pack 1 Version 3.5
  SV 3.0 oder höher | - |
  SV 2.0 oder früher |  |

Wenn ein Projekt auf ein Anzeigegerät übertragen wird, auf dem es nicht verwendet werden kann, erscheint die Fehlermeldung SYS00003 oder folgende Meldung:

[Die Plattform ist kein gültiges Pro-face HMI-Gerät]

## Vorsichtsmaßnahmen auf dem Touch-Panel

- Wenn Sie die Power Box der Serie SP5000 oder auf der SP5000X-Serie aus- und sofort wieder einschalten, wird möglicherweise folgende Fehlermeldung angezeigt: Wenn Sie diese Meldung sehen, schalten Sie das Gerät aus, warten Sie mindestens 10 Sekunden, und schalten Sie es dann wieder ein.
  Fehlermeldung: Touch panel driver initialization failed.
  Wenn diese Schritte das Problem nicht beheben, oder wenn Sie diese Meldung auf einem anderen Anzeigegerät sehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.