# Übergang nach Bildschirm- oder Inhaltsänderung

Beim Bildschirmübergang nach dem Umschalten des Bildschirms bzw. Inhalts unterscheidet sich die Einstellung [Zeichenmodus] je nach [Bildschirmpriorität] und [Kommunikationspriorität].

Hinweis: Der [Zeichenmodus] lässt sich in der Systemarchitektur konfigurieren.

1. Im Fenster "Projekt-Explorer" die Option [Systemarchitektur] auswählen und auf [Target01] klicken.
2. Wechseln Sie im Fenster "Eigenschaften" auf die Registerkarte [Funktion] ➞ Registerkarte [Optionen], und klicken Sie auf die Registerkarte [Grundeinstellungen].

Bildschirmwechsel

Wechsel zu Bildschirm mit Inhalt

Inhaltsänderung

## Bildschirmwechsel

# | Ereignis | Übergang, wenn [Zeichenmodus] [Bildschirmpriorität] ist | Übergang, wenn [Zeichenmodus] [Kommunikationspriorität] ist
1 | Führen Sie eine Bildschirmwechseloperation durch. |  |
2 | Stellen Sie die Kommunikation für externe Variablen und Geräteadressen am Ziel des Bildschirmwechselvorgangs her. Während des Kommunikationsaufbaus werden keine Skripte und Bildschirmwechsel ausgeführt. | Zeigen Sie Objekte mit externen Variablen im Status "nicht definierte Kommunikation" an.
3 | Befindet sich am Ziel des Bildschirmwechselvorgangs ein Skript, bei dem der Auslöser [Status Bildschirm/Inhalt] auf [Active] eingestellt ist, wird das Skript ausgeführt. |
4 | Führen Sie andere Skripte als das in Schritt 3 angegebene aus. |

Var1, Var2: Interne Variablen, Var3: Externe Variablen

## Wechsel zu Bildschirm mit Inhalt

# | Ereignis | Übergang, wenn [Zeichenmodus] [Bildschirmpriorität] ist | Übergang, wenn [Zeichenmodus] [Kommunikationspriorität] ist
1 | Führen Sie eine Bildschirmwechseloperation durch. |  |
2 | Stellen Sie die Kommunikation für externe Variablen und Geräteadressen am Ziel des Bildschirmwechselvorgangs her. Während des Kommunikationsaufbaus werden keine Skripte und Bildschirm-/Inhaltsänderungen ausgeführt. | Zeigen Sie Objekte mit externen Variablen im Status "nicht definierte Kommunikation" an.
3 | Befindet sich ein Skript im Zielbildschirm (oder ein Skript im Inhalt auf dem Zielbildschirm) des Bildschirmänderungsvorgangs, bei dem der Auslöser [Status Bildschirm/Inhalt] auf [Active] eingestellt ist, wird das Skript ausgeführt. |
4 | Führen Sie andere Skripte als das in Schritt 3 angegebene aus. |

Var1, Var2: Interne Variablen, Var3, Var6: Externe Variable

## Inhaltsänderung

# | Ereignis | Übergang, wenn [Zeichenmodus] [Bildschirmpriorität] ist | Übergang, wenn [Zeichenmodus] [Kommunikationspriorität] ist
1 | Führen Sie eine Inhaltsänderungsoperation durch. |  |
2 | Stellen Sie die Kommunikation für externe Variablen und Geräteadressen am Ziel des Inhaltsänderungsvorgangs her. Während des Kommunikationsaufbaus werden keine Skripte und Inhaltsänderungen ausgeführt. | Zeigen Sie Objekte mit externen Variablen im Status "nicht definierte Kommunikation" an.
3 | Befindet sich am Ziel des Inhaltsänderungsvorgangs ein Skript, bei dem der Auslöser [Status Bildschirm/Inhalt] auf [Active] eingestellt ist, wird das Skript ausgeführt. |
4 | Führen Sie andere Skripte als das in Schritt 3 angegebene aus. |

Var1, Var2, Var4, Var5: Interne Variablen, Var6: Externe Variable