### Fanuc Power Mate i Series

Device | Bit Address | Word Address | 32 bits | Notes
--- | --- | --- | --- | ---
Input relay | X00000.0-X00127.7 X01000.0-X01003.7 X01020.0-X01051.7 | X00000-X00126 X01000-X01002 X01020-X01050 |  |
Output relay | Y00000.0-Y00127.7 Y01000.0-Y01002.7 Y01020.0-Y01051.7 | Y00000-Y00126 Y01000 Y01020-Y01050 |
Internal relay | R00000.0-R02999.7 R09000.0-R09199.7 | R00000-R02998 R09000-R09198 | *1
Keep relay | K0000.0-K0039.7 K0900.0-K0909.7 | K0000-K0038 K0900-K0908 | *2
Timer | ----- | T0000-T0298 |
Counter | ----- | C0000-C0198 |
Data table | ----- | D00000-D07998 | *3

*1Bit Address "R09000.0-R09199.7" and Word Address "R09000-R09198" are the system control areas. Do not write the data in these addresses.

*2Bit Address "K0900.0-K0909.7" and Word Address "K0900-K0908" are the system control areas. Do not write the data in these addresses.

*3The maximum address available for bit access is D07999.7.

NOTE

- Please refer to the precautions on manual notation for icons in the table.

Supported Devices Symbol and Terms