### CP1 Series

Device | Bit Address | Word Address | 32bits | Notes
--- | --- | --- | --- | ---
Channel I/O | 0000.00-6143.15 | 0000-6143 |  |
Internal Auxiliary Relay | W000.00-W511.15 | W000-W511 |
Special Auxiliary Relay | A000.00-A959.15 | A000-A959 | *1
Latch Relay | H000.00-H511.15 | H000-H511 |
Timer (Time Up Flag) | T0000-T4095 | - | *2
Counter (Count Up Flag) | C0000-C4095 | - | *2
Timer (Current Value) | - | T0000-T4095 |
Counter (Current Value) | - | C0000-C4095 |
Data Memory | D00000.00-D32767.15 | D00000-D32767 |
Task Flag (Bit) | TKB00-TKB31 | - | *2
Task Flag (Status) | TK00.00-TK31.07 | TK00-TK30 | *2
Index Register | - | IR00-IR15 | *3
Data Register | - | DR00-DR15 | *3

*1Write disable in A000 to A447.

*2Write disable

*3You cannot write during RUN.

NOTE

- Please refer to the precautions on manual notation for icons in the table.

Supported Devices Symbol and Terms