### XGK / XGB

Device | Bit Address | Word Address | 32 bits | Notes
--- | --- | --- | --- | ---
Input / Output Relay | P00000 - P2047F | P0000 - P2047 |  |
Auxiliary Relay | M00000 - M2047F | M0000 - M2047 |
Keep Relay | K00000 - K4095F | K0000 - K4095 |
Link Relay | L000000 - L11263F | L00000 - L11263 |
Special Relay | F00000 - F2047F | F0000 - F2047 | *1
Timer (Contact) | T0000 - T2047 | ----- |
Counter (Contact) | C0000 - C2047 | ----- |
Timer (Current Value) | ----- | T0000 - T2047 |
Counter (Current Value) | ----- | C0000 - C2047 |
Data Register | ----- | D00000 - D32767 |
Special Module Register | ----- | U00.00 - U7F.31 | *2
Communication Data Register | ----- | N00000 - N21503 |
File Register | ----- | R00000 - R32767 |
File Register | ----- | ZR00000 - ZR65535 | *3

*1Write disable *2The feature of U device is as follows. *3Not supported on XGB series.

NOTE

- Please refer to the precautions on manual notation for icons in the table.
  Supported Devices Symbol and Terms