### CP1 Series

Device | Bit Address | Word Address | 32 bits | Notes
--- | --- | --- | --- | ---
Channel I/O | 0000.00 - 6143.15 | 0000 - 6143 |  |
Internal Auxiliary Relay | W000.00 - W511.15 | W000 - W511 |
Special Auxiliary Relay | A000.00 - A959.15 | A000 - A959 | *1
Latch Relay | H000.00 - H511.15 | H000 - H511 |
Timer (Time Up Flag) | T0000 - T4095 | - | *2
Counter (Count Up Flag) | C0000 - C4095 | - | *2
Timer (Current Value) | - | T0000 - T4095 |
Counter (Current Value) | - | C0000 - C4095 |
Data Memory | D00000.00 - D32767.15 | D00000 - D32767 |
Task Flag (Bit) | TKB00 - TKB31 | - | *2
Task Flag (Status) | TK00.00 - TK31.07 | TK00 - TK30 | *2
Index Register | - | IR00 - IR15 | *3
Data Register | - | DR00 - DR15 | *3

*1Write disable in A000 - A447.

*2Write disable

*3Write disable during RUN

NOTE

- Please refer to the precautions on manual notation for icons in the table.
  Supported Devices Symbol and Terms