Device | Bit Address | Word Address | 32 bits | Remarks
--- | --- | --- | --- | ---
FP2 | FP2SH | FP2 | FP2SH
External input relay | X0000 - X127F | X0000 - X511F | WX000 - WX127 | WX000 - WX511 |  |
External output relay | Y0000 - Y127F | X0000 - X511F | WY000 - WY127 | WY000 - WY511 |
Internal relay (R) | R0000 - R252F | R0000 - R886F | WR000 - WR252 | WR000 - WR886 |
Link relay | L0000 - L127F | L0000 - L639F | WL000 - WL127 | WL000 - WL639 |
Timer | T000 - T999 | T0000 - T2999 | - | - | *1
Counter | C1000 - C1023 | C3000 - C3071 | - | - | *1
Special internal relay | R9000 - R910F | R9000 - R910F | WR900 - WR910 | WR900 - WR910 | *1
Data register | - | - | DT0000 - DT5999 | DT00000 - DT10239 |
Link data register | - | - | LD000 - LD255 | LD0000 - LD8447 |
Timer/Counter set | - | - | SV0000 - SV1023 | SV0000 - SV3071 |
Timer/Counter elapsed value area | - | - | EV0000 - EV1023 | EV0000 - EV3071 |
File register | - | - | FP2 (16K): FL00000 - FL14332 FP2 (32K): FL00000 - FL30716 | FP2-C2L: FL00000 - 32764 FP2-C2, FP2-C2P, FP2-C3P: FL00000 - 98294 |
Special data register (DT) | - | - | DT90000 - DT90255 | DT90000 - DT90511 | *1

*1Write disabled

NOTE

- Please refer to the precautions on manual notation for icons in the table.
  Supported Devices Symbol and Terms