### LOGO!8 Series

Device | Bit Address | Word Address | 32 bits | Remarks
--- | --- | --- | --- | ---
English | German | English | German
Variable | V00000.0 - V00849.7 | VW00000 - VW00848 |  |
Input | I00000.0 - I00003.7 | E00000.0 - E00003.7 | IW00000 - IW00002 | EW00000 - EW00002 | *1
Output | Q00000.0 - Q00002.3 | A00000.0 - A00002.3 | QW00000 | AW00000 | *1
Marker | M00000.0 - M00007.7 | MW00000 - MW00006 | *1

*1 The device descriptions used in the BLUE manual and the External Device manual are different.

Example: Marker device

BLUE | External Device
--- | ---
M00000.0 | M1
M00000.1 | M2
: | :
M00000.7 | M8
M00001.0 | M9
: | :
M00007.7 | M64

NOTE

- Please refer to the precautions on manual notation for icons in the table.

Supported Devices Symbol and Terms