### Fanuc Power Mate Series

Device | Bit Address | Word Address | 32 bits | Notes
--- | --- | --- | --- | ---
Input relay | X00000.0-X00127.7 X01000.0-X01063.7 | X00000-X00126 X01000-X01062 |  |
Output relay | Y00000.0-Y00127.7 Y01000.0-Y01063.7 | Y00000-Y00126 Y01000-Y01062 |
Internal relay | R00000.0-R00999.7 | R00000-R00998 |
Keep relay | K0000.0-K0019.7 | K0000-K0018 |
Timer | ----- | T0000-T0078 |
Counter | ----- | C0000-C0078 |
Data table | ----- | D00000-D01858 | *1

*1The maximum address available for bit access is D01859.7.

NOTE

- Please refer to the precautions on manual notation for icons in the table.

Supported Devices Symbol and Terms