### XGI

Device | Bit Address | Word Address | 32 bits | Notes
--- | --- | --- | --- | ---
Input Points | %IX000.00.00 - %IX127.15.63 | %IW000.00.0 - %IW127.15.3 |  | *1
Output Points | %QX000.00.00 - %QX127.15.63 | %QW000.00.0 - %QW127.15.3 | *1
Direct Variable | %MX0000000 - %MX4194303 | %MW000000 - %MW262143 | *2
%RX000000 - %RX524287 | %RW000000 - %RW32767 | *2
%WX0000000 - %WX8388607 | %WW000000 - %WW524287 | *2
Analog refresh Flag | %UX0.00.000 - %UX7.15.511 | %UW0.00.00 - %UW7.15.31 | *3

*1The feature of device is as follows. *2It is a continuous address number. *3The feature of %UX device and %UW device are as follows.

NOTE

- Please refer to the precautions on manual notation for icons in the table.
  Supported Devices Symbol and Terms