Device | Bit Address | Word Address | 32 bits | Notes
--- | --- | --- | --- | ---
Discrete inputs | %I00001 - %I12288 | %I00001 -% I12273 |  |
Discrete outputs | %Q00001 - %Q12288 | %Q00001 - %Q12273
Discrete Globals | %G0001 - %G7680 | %G0001 - %G7665
Internal coils | %M00001 - %M12288 | %M0001 - %M12273
Temporary coils | %T001 - %T256 | %T001 - %T241
System status references | %S001 - %S128 | %S001 - %S113 | *1
%SA001 - %SA128 | %SA001 - %SA113 |
%SB001 - %SB128 | %SB001 - %SB113
%SC001 - %SC128 | %SC001 - %SC113
System register references | ----- | %R00001 - %R32640 |
Analog inputs | ----- | %AI00001 - %AI32640
Analog outputs | ----- | %AQ00001 - %AQ32640

*1Write disable

NOTE

- Please refer to the precautions on manual notation for icons in the table.
  Supported Devices Symbol and Terms