### CP2E Series

Device | Bit Address | Word Address | 32 bits | Notes
--- | --- | --- | --- | ---
Channel I/O | 000.00 - 289.15 | 000 - 289 |  |
Internal Auxiliary Relay | W000.00 - W127.15 | W000 - W127 |
Special Auxiliary Relay | A000.00 - A959.15 | A000 - A959 | *1
Latch Relay | H000.00 - H127.15 | H000 - H127 |
Timer (Time Up Flag) | T000 - T255 | - | *2
Counter (Count Up Flag) | C000 - C255 | - | *2
Timer (Current Value) | - | T000 - T255 |
Counter (Current Value) | - | C000 - C255 |
Data Memory | D00000.00 - D16383.15 | D00000 - D16383 |
Index Register | - | IR00 - IR15 | *3
Data Register | - | DR00 - DR15 | *3

*1Write disable in A000 - A447.

*2Write disable

*3Write disable during RUN

NOTE

- Please refer to the precautions on manual notation for icons in the table.
  Supported Devices Symbol and Terms