Device | Bit Address | Word Address | 32bits | Remarks
--- | --- | --- | --- | ---
Input / Output Relay | P00000 - P4095F | P0000 - P4095 |  |
Auxiliary Relay | M00000 - M4095F | M0000 - M4095 |
Keep Relay | K00000 - K4095F | K0000 - K4095 |
Link Relay | L000000 - L11263F | L00000 - L11263 |
Special Relay | F00000 - F4095F | F0000 - F4095 | *1
Timer (Contact) | T0000 - T8191 | ------ |
Counter (Contact) | C0000 - C4095 | ------ |
Timer (Current Value) | ------ | T0000 - T8191 |
Counter (Current Value) | ------ | C0000 - C4095 |
Step Controller | ------ | S000 - S255 |
Data Register | ------ | D000000 - D524287 | *2
Special Module Register | ------ | U00.00 - U7F.31 | *3*4
Index Register | ------ | Z000 - Z255 |
Communication Data Register | ------ | N00000 - N21503 |
File Register | ------ | R00000 - R32767 |
File Register | ------ | ZR000000 - ZR524287 |

*1 Write disable

*2 If the CPU is XGK-CPUSN, the word address is "D000000 - D262143".

*3 The feature of U Device is like this:

*4 If the CPU is XGK-CPUSN, the word address is "U00.00 - U3F.31".

NOTE

- Please refer to the precautions on manual notation for icons in the table.
  Supported Devices Symbol and Terms