# Propiedades (Target01)

Puede configurar los detalles de la unidad de visualización en la Arquitectura del sistema.

1. En la ventana del Explorador de Proyectos, vaya a [Arquitectura del Sistema] y haga clic en [Target01].
2. En la ventana Propiedades, defina las siguientes propiedades.

Ocultar Show

1. [Función] - [Básico]
2. [Función] - [Opciones]
3. [Avanzado] - [Ajustes]
4. [Avanzado] - [Acceso a datos]

## [Función] - [Básico]

[Serie]
Haga clic en el icono junto a [Serie] y seleccione la serie de la unidad de visualización.
[Serie] | Seleccione la serie del de la unidad de visualización.
[Modelo] | Seleccione el modelo de la unidad de visualización.
[Resolución] | Seleccione la resolución.
[Orientación] | Seleccione el método de instalación de la unidad de visualización, ya sea [Horizontal] o [Vertical]. Nota: Cuando utilice la Serie GP4100 con la [Orientación] establecida en [Vertical], gire la unidad de visualización 90° a la izquierda durante la instalación. Cuando utilice cualquier otra unidad de visualización con la [Orientación] establecida en [Vertical], gírela 90° a la derecha durante la instalación. Cuando la [Orientación] se establece en [Vertical], en las unidades de visualización de la Serie SP5000 Open Box, la Serie IPC o PC/AT, es necesario configurar los ajustes de la pantalla de Windows. Defina la [Orientación de la pantalla] para que coincida con la orientación del proyecto antes de transferirlo.

[Ethernet1] / [Ethernet2]
(Modelos compatibles con Ethernet de Power Box de la Serie SP5000, Serie ST6000, Serie SP5000X, Serie STM6000 y Serie GP-4100)

[Descargar configuración de Ethernet]
Seleccione esta casilla para reconfigurar los ajustes de Ethernet en la unidad de visualización durante la operación de transferencia. Las distintas propiedades de configuración de Ethernet que se indican a continuación se activan cuando esta casilla está seleccionada.

Nota: Cuando utilice el sistema de archivos para transferir un archivo de proyecto, en la unidad de visualización en [Guardar los datos del Runtime para la descarga del sistema de archivos], desactive [Configuración de Ethernet]. Para más detalles, consulte lo siguiente.

Mantener los datos de Runtime después de la transferencia

[Configuración de DHCP]
Seleccione esta casilla para utilizar DHCP para la configuración de Ethernet.

[Dirección IP]
Si la casilla Configuración de DHCP está desactivada, configure la nueva dirección IP de la unidad de visualización.

[Máscara de subred]
Si la casilla Configuración de DHCP está desactivada, configure la nueva máscara de subred para la unidad de visualización.

[Puerta de enlace predeterminada]
Si la casilla Configuración de DHCP está desactivada, configure la nueva puerta de enlace para la unidad de visualización.

[Configuración de DNS]
Seleccione esta casilla para realizar la Configuración de DNS en el display.

[Dirección IP del Servidor DNS]
Si la casilla [Configuración de DNS] está seleccionada, configure la [Dirección IP del Servidor DNS].

[Negociación automática]
Seleccione esta casilla para maximizar la eficacia de la comunicación. Desactive esta casilla para definir usted mismo los parámetros de comunicación.

[Configuración de velocidad]
Si la casilla [Negociación automática] está desactivada, seleccione [10 M] o [100 M] para la velocidad de comunicación.

[Configuración dúplex]
Si la casilla [Negociación automática] está desactivada, seleccione dúplex [Lleno] o [Mitad].

[Método de transferencia]

[Tipo]
Seleccione el tipo de transferencia
Transferir un proyecto a través de Ethernet con IPsec Transferir un proyecto a través de un cable USB Transferir un proyecto con el sistema de archivos Transferir un proyecto por Ethernet

[Dirección IP]
Defina la dirección IP de la unidad de visualización.

[Ruta de acceso]
Para el tipo de transferencia del [Sistema de archivos], seleccione la carpeta en la que se guarda el proyecto.

[Ajuste de seguridad]
Active esta opción para establecer la seguridad.

[Nivel de seguridad]
Establezca el nivel de seguridad necesario para transferir.

[Preferencias]

[ID de conjunto de colores]
Muestra el color del tema del proyecto. Puede asignar una variable a esta propiedad para cambiar el color del tema del proyecto.
Nota: Para cambiar el color del tema del proyecto, vaya a [Caja de herramientas] y seleccione el color del tema en [Conjunto de colores].

[ID de pantalla inicial]
Seleccione la pantalla que aparece por primera vez después de que se inicie el tiempo de ejecución.

[ID de pantalla]
Almacena el ID de la pantalla actual.

## [Función] - [Opciones]

[Exportar]

[Formato de archivo]
Seleccione el formato del archivo.
Nota: El [Formato de archivo] admite los formatos .txt y .csv.

[Delimitador de campo]
Seleccione el formato de delimitador deseado.
Nota: El [Delimitador de campo] admite los formatos del delimitador por tabulación, punto, y coma.

[Nombre de archivo]
Los formatos seleccionados se aplican a todas las funciones de exportación de datos, como Alarma, Registro de operaciones y Registro.

[Formato de fecha]
Seleccione el formato de fecha que se utilizará para los nombres de los archivos exportados de funciones como Variables, Registro de operaciones y Tabla de idiomas. [mm/dd/aaaa (ddd) hh:nn:ss]: 08/15/2017 (Mar) 14:35:23 [aa/mm/dd PP ii:nn]: 17/08/15 PM 05:23 [aaaa/mm/dd]: 2017/08/15 [a/m/d]: 17/8/22 [mm/dd/aaaa]: 08/15/2017 [mm/dd/aa]: 08/15/17 [dd/mm/aaaa]: 15/08/2017 [dd/mm/aa]: 15/08/17 [mm/dd]: 08/15 [dd/mm]: 15/08
Nota: También puede editar la cadena de texto para personalizar el formato. Para información sobre los formatos disponibles, véase lo siguiente. Tenga en cuenta que al encerrar una cadena entre comillas dobles, dicha cadena se omite en el nombre del archivo. Ejemplo: [m/d "YY"]: 8/15 Fecha y hora

[Formato de hora]
Seleccione el formato de hora que se utilizará para los nombres de los archivos exportados de funciones como Variables, Registro de operaciones y Tabla de idiomas. [hh:nn]: 14:55 [hh:nn:ss]: 14:55:23 [PP ii:nn]: PM 05:23 [pp ii:nn:ss]: am 11:55:36 [ii:nn pp]: 05:23 pm [ii:nn:ss PP]: 05:23:45 AM
Nota: También puede editar la cadena de texto para personalizar el formato. Para información sobre los formatos disponibles, véase lo siguiente. Tenga en cuenta que al encerrar una cadena entre comillas dobles, dicha cadena se omite en el nombre del archivo. Ejemplo: [pp i:n":s"]: pm 2:55 Fecha y hora

[Contenido]
Los formatos seleccionados se aplican a todas las funciones de exportación de datos como Alarma, Registro de operaciones, Registro, Recetas, Variables y Tabla de idiomas.

[Formato de fecha]
Seleccione el formato de fecha que se utilizará para los datos exportados en el archivo. [mm/dd/aaaa (ddd) hh:nn:ss]: 08/15/2017 (Mar) 14:35:23 [aa/mm/dd PP ii:nn]: 17/08/15 PM 05:23 [aaaa/mm/dd]: 2017/08/15 [a/m/d]: 17/8/22 [mm/dd/aaaa]: 08/15/2017 [mm/dd/aa]: 08/15/17 [dd/mm/aaaa]: 15/08/2017 [dd/mm/aa]: 15/08/17 [mm/dd]: 08/15 [dd/mm]: 15/08
Nota: Para más información sobre el formato de la fecha, véase lo siguiente. Fecha y hora

[Formato de hora]
Seleccione el formato de hora que se utilizará para los datos exportados en el archivo. [hh:nn]: 14:55 [hh:nn:ss]: 14:55:23 [PP ii:nn]: PM 05:23 [pp ii:nn:ss]: am 11:55:36 [ii:nn pp]: 05:23 pm [ii:nn:ss PP]: 05:23:45 AM
Nota: Para más información sobre el formato de la hora, véase lo siguiente. Fecha y hora

[Pantalla de arranque]
Habilite esta opción para configurar la [Imagen de la pantalla de arranque] y para [Mostrar barra de progreso en el arranque].

[Preferencias]

[ID de idioma del usuario]
Establezca el ID de idioma del proyecto. Consulte el editor de la tabla de idiomas para ver la lista de idiomas y los ID asociados.

[Controles de gestos]
Habilite esta opción para mostrar los controladores de gestos en pantalla para desplazar y reducir/acercar.

[Carpeta de destino (Tarjeta SD)]
Esta propiedad está disponible cuando se utiliza Serie SP5000 Open Box (Modelo Windows 10 IoT Enterprise), la serie IPC o PC/AT. Especifique la carpeta de la tarjeta SD en la que se va a guardar o, como alternativa, especifique la ruta completa de la carpeta que se va a utilizar. (Ejemplo: C:\SDCard, D:\) Si está utilizando una máquina con Windows Embedded, puede configurar el filtro de escritura (protección contra escritura) en las unidades instaladas con el sistema operativo. Si la configuración del filtro de escritura está activada, especifique una ruta de acceso a la unidad que no tenga configurado el filtro de escritura.
Nota: Para más información sobre los modelos que admiten el almacenamiento SD, véase lo siguiente. Modelo/Función admitidos

[Carpeta de destino (Almacenamiento USB)]
Esta propiedad está disponible cuando se utiliza Serie SP5000 Open Box (Modelo Windows 10 IoT Enterprise), la serie IPC o PC/AT. Especifique la carpeta en el almacenamiento USB (memoria USB, etc.) para guardar, o como alternativa, especifique la ruta completa de la carpeta a utilizar. (Ejemplo: C:\USBStorage, D:\) Si está utilizando una máquina con Windows Embedded, puede establecer el filtro de escritura (protección contra escritura) en las unidades instaladas con el sistema operativo. Si la configuración del filtro de escritura está activada, especifique una ruta de acceso a la unidad que no tenga configurado el filtro de escritura.
Nota: Para más información sobre los modelos que admiten el almacenamiento USB, véase lo siguiente. Modelo/Función admitidos

[Mostrar configuración de hardware]
Habilite esta opción para poder utilizar gestos táctiles para abrir la pantalla Configuración de Hardware.
Acerca de la configuración del hardware Nota: Cuando esta configuración está desactivada, para ver y editar los ajustes de la unidad de visualización, dibuje un objeto de Configuración de hardware. Sin embargo, objeto de la Configuración de hardware puede impedir el uso de la transferencia de Ethernet. Este ajuste se aplica cuando se utilizan gestos táctiles para mostrar la pantalla de Configuración de hardware. Este ajuste no se aplica a los objetos de Configuración de hardware en una pantalla.

[Nivel de seguridad]
Especifique el nivel de seguridad requerido para mostrar la pantalla de Configuración de hardware con gestos táctiles. Para mostrar la pantalla de Configuración de hardware, debe iniciar sesión con un nivel de seguridad igual o superior al nivel de seguridad establecido en este campo.
Acerca de la configuración del hardware Nota: En la ventana Explorador de proyectos vaya a [Seguridad] y haga clic en [Configuración]. En la ventana Propiedades que se abre, cuando la casilla [Activar] está desactivada, el [Nivel de seguridad] establecido en este campo no se utiliza. Este ajuste se aplica cuando se utilizan gestos táctiles para mostrar la pantalla de Configuración de hardware. Este ajuste no se aplica a los objetos de Configuración de hardware en una pantalla.

[Modo de dibujo]
Establece el tiempo de cambio de pantalla cuando se cambia de pantalla/contenido.
[Prioridad de pantalla] Después de cambiar de pantalla/contenido, se muestra el destino del cambio sin esperar a que se establezca la comunicación con las variables externas de destino y las direcciones de los dispositivos. Los scripts de cambio de destino se ejecutan una vez que se establece la comunicación. [Prioridad de comunicación] Después de cambiar de pantalla/contenido, el destino de cambio se muestra sólo después de que se establece la comunicación para las variables externas y las direcciones de los dispositivos en el destino de cambio. Los scripts de cambio de destino se ejecutan una vez que se establece la comunicación. Nota: Para más información sobre la transición del display cuando se cambia de pantalla o de contenido, véase lo siguiente. La transición después de cambiar la pantalla o el contenido

## [Avanzado] - [Ajustes]

[Preferencias]

[Modo de depuración]
Active el bloque Debug Print en el editor de scripts.
Mostrar depuración

[Tipo de fuente para el mensaje de depuración.]
Seleccione el tipo de fuente para el mensaje de depuración.

[Guardar los datos del Runtime para la descarga del sistema de archivos]

[Diálogo de confirmación]
Seleccione esta opción para mostrar un mensaje de confirmación si los ajustes de administración de usuarios o Ethernet en la unidad de visualización no pueden conservarse y deben sobrescribirse.
Nota: Si la casilla de verificación [Diálogo de confirmación] está desactivada, incluso si selecciona mantener los cambios en la administración de usuarios o en la configuración de Ethernet, y si por alguna razón estos ajustes no pueden conservarse durante la transferencia del sistema de archivos, los ajustes se sobrescribirán sin ninguna advertencia.

[Administración de usuarios]
Si se transfiere a la unidad de visualización un archivo de proyecto con este ajuste activado, la información de usuario y la contraseña de la unidad de visualización se conservan en las siguientes transferencias del sistema de archivos.
Nota: También puede editar este ajuste en la unidad de visualización.

[Configuración de Ethernet]
Si se transfiere a la unidad de visualización un archivo de proyecto con este ajuste activado, los ajustes de Ethernet de la unidad de visualización se conservan en las siguientes transferencias del sistema de archivos.
Nota: También puede editar este ajuste en la unidad de visualización.

[Siempre permitir transferencia Ethernet]
Cuando este ajuste esté desactivado, configure la transferencia del proyecto en espera desde la pantalla Configuración de hardware y ejecute la transferencia. (Recomendado)
Importante: Habilite esta configuración cuando necesite transferir con frecuencia, como por ejemplo al depurar la aplicación, para evitar tener que entrar en la Configuración de hardware y habilitar la descarga por Ethernet cada vez. Cuando este ajuste está activado, el riesgo de seguridad es elevado ya que la unidad de visualización está siempre abierta para la transferencia de Ethernet. Se recomienda desactivar esta configuración.

[Descripción de la pantalla de transferencia]
Habilite esta opción para transferir el texto de la propiedad [Descripción] de pantallas y contenidos a la unidad de visualización. La configuración predeterminada está deshabilitada.

[Idioma de entrada]
Configure el idioma de entrada. La propiedad es visible cuando la [Serie] de destino no es [IPC o PC/AT].

[Japonés]
Seleccione esta casilla para activar las entradas en japonés en el display.

[Guardar en]
Seleccione la ubicación de almacenamiento para IME que se utiliza para las entradas en japonés.

[Configuración de Window]
Configure los ajustes de la ventana. La propiedad es visible cuando la [Serie] de destino es [IPC o PC/AT].

[Modalidad de arranque]
Seleccione el tamaño de la pantalla de la ventana al inicio.
Nota: Cuando se selecciona el modo de pantalla completa, el tamaño de la pantalla de la ventana no es el mismo que el de la resolución real, y la resolución se establece según la [Serie] seleccionada en la pestaña [Función] -> pestaña [Básico].

[Ancho de la ventana] / [Altura de la ventana]
Establezca el ancho y la altura de la pantalla de la ventana.
Nota: Si define un valor superior a la resolución seleccionada, el tamaño de la ventana será el mismo que el tamaño de la resolución.

[Posición de visualización]
Seleccione la posición de visualización de la ventana.
Nota: Comportamiento con dos monitores: Cuando selecciona [Posición anterior], la posición de la ventana en el monitor secundario será la misma que la posición anterior en el monitor principal. Si selecciona [Personalizar], puede cambiar la posición de la ventana a la posición X-Y en el monitor secundario. Si selecciona [Centro], la ventana se colocará en el centro del monitor principal.

[Ubicación de la posición X] / [Ubicación de la posición Y]
Ajuste la posición del eje X / Y de la pantalla de la ventana.

## [Avanzado] - [Acceso a datos]

[Servidor OPC UA]

[Activar]
Activar el Servidor OPC UA.

[Protocolo de transporte]
Seleccione el protocolo de transporte.

[Número de puerto]
Establezca el Número de puerto para la comunicación de datos.

[Formato de datos]
Seleccione el Formato de datos.

[Política de seguridad]
Seleccione la [Política de seguridad] necesaria. Puede seleccionar [Sin seguridad] para comunicarse con el servidor OPC UA sin seguridad. Recomendamos que establezca la política de seguridad. Las siguientes políticas de seguridad son compatibles: Sin seguridad Aes256Sha256RsaPssSignAndEncrypt Aes256Sha256RsaPssSign Aes128Sha256RsaOaepSignAndEncrypt Aes128Sha256RsaOaepSign Basic256Sha256SignAndEncrypt Basic256Sha256Sign Basic256SignAndEncrypt Basic256Sign Basic128Rsa15SignAndEncrypt Basic128Rsa15Sign

[Certificados de confianza] / [Certificados de emisor]
Elija la opción deseada a continuación y establezca [Número de certificados] y [Número de CRL]. [Certificados de confianza]: Utilice esta opción para los certificados autofirmados o de CA que deben verificarse. [Certificados de emisor]: Utilice esta opción para los certificados de CA necesarios para ser verificados por una cadena de CA.
[Número de certificados] | Establezca el [Número de certificados] y seleccione el archivo de certificado desde [Ruta del archivo de certificado]. Si no se selecciona ninguna opción de seguridad en [Política de seguridad], no es necesario configurar [Número de certificados]. Nota: El número máximo de archivos de certificados es 100. El archivo, que ya se utiliza en otra [Ruta del archivo de certificado] de [Certificados de confianza] o [Certificados de emisor], no puede utilizarse. Incluso si el archivo tiene un nombre diferente y el mismo contenido con otro, el archivo no se puede utilizar.
[Número de CRL] | Configure el [Número de CRL] y seleccione el archivo CRL (Certificate Revocation List) en la [Ruta del archivo de certificado]. Nota: El número de archivos CRL es igual o menor que el número de archivos de certificados. El archivo, que ya se utiliza en otra [Ruta del archivo de certificado] de [Certificados de confianza] o [Certificados de emisor], no puede utilizarse. Incluso si el archivo tiene un nombre diferente y el mismo contenido con otro, el archivo no se puede utilizar.

[Ajuste de seguridad]
Al restringir el usuario según el nivel de acceso del usuario de OPC UA, seleccione [Activar] y establezca el nivel de seguridad.
El nivel de acceso del usuario es el siguiente:
Nivel de acceso del usuario | Descripción
[Nivel de seguridad para navegar] | El usuario puede ver las propiedades del servidor y los nombres de las variables.
[Nivel de seguridad para lectura] | El usuario tiene privilegios de nivel de navegación y puede ver el valor de la variable.
[Nivel de seguridad para lectura y escritura] | El usuario puede leer/escribir el valor de la variable. Esto incluye el privilegio de nivel de lectura.

[Formato de nombre del ID de nodo]
Seleccione el formato de nombre para las variables compartidas por el servidor OPC UA con dispositivos externos en la red. [Estándar]: (por defecto) Formato de nombre consistente con las convenciones de nomenclatura de OPC UA. [Compatible]: Formato de nombre compatible con el software de edición de pantallas 3.3 Service Pack 1 o anterior. Nota: No se puede utilizar un enlace o un script para cambiar el valor de esta propiedad de manera dinámica.
Nombre de la variable | Formato de nombre del ID de nodo
Versión [Compatible] 3.3 Service Pack 1 o anterior | Versión [Estándar] 3.4 o posterior
Var1[0] | Target01.Var1.Var1[0] | Target01.Var1[0]
Var1[1,1] | Target01.Var1.Var1[1,1] | Target01.Var1[1,1]
Var2.BOOL1 | Target01.Var2.Var2.BOOL1 | Target01.Var2.BOOL1
Folder1.Var1[0] | Target01.Folder1.Var1.Folder1.Var1[0] | Target01.Folder1.Var1[0]
Si se cambia el [Formato de nombre del ID de nodo], es posible que las referencias de otros dispositivos de la red dejen de funcionar.

[Guardar en] / [Carpeta de destino]
Configure el destino de exportación del certificado del OPC UA server, el cual se utiliza para el preregistro de los clientes OPC UA. [Guardar en]: Seleccione almacenamiento externo o almacenamiento local como destino de exportación. [Carpeta de destino]: Especifique hasta 256 caracteres para la ruta del destino de exportación. Utilice caracteres de un solo byte o multibyte en la ruta, excepto los siguientes caracteres especiales. * ? " < > | Nota: El certificado del servidor OPC UA se exporta desde la pantalla de configuración de hardware. En la pantalla de configuración del hardware, abra [OPC UA Server] y en el campo [Certificate: Export Certificate], toque el botón [Export]. Si el certificado del OPC UA server necesita regenerarse por vencimiento u otras razones, en el campo [Regenerate Certificate], toque el botón [Generate and Reboot]. Una vez regenerado el certificado, los certificados de servidor OPC UA exportados anteriormente pierden su validez.

[Configuración de Función web]

[Activar el Servidor Web]
Seleccione esta opción para utilizar el Servidor Web.

[Web Server Settings]

[Security Setting]
Cuando se restringe el usuario según el nivel de acceso del Servidor Web, seleccione la opción [Security Setting] y establezca el nivel de seguridad.

[Nivel de seguridad para lectura]
El usuario puede ver la propiedad del servidor, el nombre de la variable, el valor de la variable, los errores del sistema y las alarmas.

[Activar Web Viewer]
Seleccione esta opción para utilizar Web Viewer. Web Viewer es una función que puede utilizar para enviar la información de la pantalla desde el servidor de Web Viewer (unidad de visualización) y un cliente de Web Viewer que se ejecuta en un explorador web.
La configuración sólo es posible con los modelos que admiten esta función. Nota: Para más información sobre los modelos que admiten esta función, véase lo siguiente. Modelo/Función admitidos

[Configuración de Web Viewer]

[Security Setting]
Seleccione esta opción para establecer una pantalla de inicio de sesión para los clientes de Web Viewer. Cuando esta casilla está seleccionada, aparecen campos en los que se puede especificar el comportamiento de la pantalla de inicio de sesión.
Nota: Para obtener información sobre la configuración de la página de inicio de sesión, consulte lo siguiente. Personalización de la página de inicio de sesión

[Número de intentos]
Establezca el número de intentos de inicio de sesión fallidos dentro del período de tiempo especificado (Período de intentos) de un cliente antes de que el servidor se bloquee. Setting Value Range 1 - 10

[Período de intentos (seg.)]
Defina el periodo de tiempo en segundos en el que el número especificado de intentos fallidos de inicio de sesión (Número de intentos) de un cliente bloquea el servidor. Setting Value Range 1 - 600

[Tiempo de bloqueo (seg.)]
Después que el servidor queda bloqueado como resultado de los intentos de inicio de sesión fallidos de un cliente, defina en segundos el tiempo que transcurrirá antes de que se desbloquee. Setting Value Range 1 - 600

[Diseño de página]

[Visibilidad de imagen de cabecera]
Seleccione la casilla para mostrar la imagen seleccionada en la propiedad [Imagen de cabecera] o la imagen predeterminada (ninguna imagen definida en la propiedad [Imagen de cabecera]).

[Imagen de cabecera]
Haga clic en los puntos suspensivos [...] y seleccione un archivo de imagen .png que se mostrará en la cabecera de la página de inicio de sesión de Web Viewer. La imagen debe ser inferior a 1 MB. Cuando se inserta la imagen, se mantiene la relación de aspecto de la misma (la relación entre en ancho y alto) para que ajuste a la cabecera. Si no se selecciona ninguna imagen, la cabecera utiliza el gráfico por defecto.

[Nombre del nodo]
Escriba el nombre del servidor que se mostrará en la página de inicio de sesión de Web Viewer. El nombre del nodo aparece en la parte inferior de la cabecera.
Deje el [Nombre del nodo] en blanco para colapsar esa área en la página de inicio de sesión. El nombre del nodo también se utiliza como parte de la barra de título del navegador web.

[Título]
Escriba un título que se mostrará en la página de inicio de sesión de Web Viewer.
Deje el [Título] en blanco para colapsar esa área en la página de inicio de sesión. El título también se utiliza como parte de la barra de título del navegador web.

[Eslogan]
Escriba un eslogan que aparecerá debajo del título en la página de inicio de sesión de Web Viewer.
Se puede mostrar hasta tres líneas de texto. Todo lo que exceda las tres líneas se truncará con una elipsis (...). Deje el [Eslogan] en blanco para colapsar esa área en la página de inicio de sesión.

[Visibilidad de la imagen del pie de página]
Seleccione la casilla para mostrar la imagen seleccionada en la propiedad [Imagen de pie de página] o la imagen predeterminada (ninguna imagen definida en la propiedad [Imagen de pie de página]).

[Imagen del pie de página]
Haga clic en los puntos suspensivos [...] y seleccione un archivo de imagen .png que se mostrará en el pie de la página de inicio de sesión de Web Viewer. La imagen debe ser inferior a 1 MB. Cuando se inserta la imagen, se mantiene la relación de aspecto de la misma (la relación entre en ancho y alto) para que se ajuste al pie de página. Si no se selecciona ninguna imagen, el pie de página utiliza la imagen por defecto.

[Tema]

[Colores principales]

[Principal]
La propiedad Color en una paleta de colores del Tema para el título, los botones y la cabecera de una interfaz de Web Viewer.

[Variante principal]
La propiedad Color en una paleta de colores del Tema para el sombreado de la parte inferior de la cabecera en una interfaz de Web Viewer.

[Colores funcionales]

[Error]
La propiedad Color en una paleta de colores del Tema para los errores en una interfaz de Web Viewer.

[Texto]
La propiedad Color en una paleta de colores del Tema para el texto en una interfaz de Web Viewer.

[Monopolizar la operación]

[Tiempo de espera de bloqueo de forma táctil (seg.)]
Cuando se inicia una operación de monopolización debido al toque en la pantalla, una vez que se suelta el toque y transcurre el tiempo especificado, se libera el toque de monopolización. Si vuelve a tocar la pantalla antes de que transcurra el tiempo de espera, se restablece el tiempo de bloqueo. Establezca el valor 0 para desbloquear inmediatamente cuando se deja de tocar la pantalla en el cliente. Setting Value Range 0 - 30

[Posición del ícono]
Establezca la posición del icono que indica que las operaciones táctiles están bloqueadas: Ninguno, Abajo a la derecha, Arriba a la derecha, Abajo a la izquierda o Arriba a la izquierda.

[Tiempo de espera inactivo (minutos)]
Defina el período de tiempo en minutos hasta que se cierre la sesión de un cliente automáticamente. Si no hay operaciones en la pantalla de distribución para el tiempo definido, la sesión del cliente se desconecta automáticamente. Esta configuración solamente se aplica al modo de Operación. Las operaciones del navegador web, tal como la selección de elementos del menú del navegador o la visualización de Internet, no restablecen este tiempo de espera. Setting Value Range 0 - 60 0 desactiva este ajuste.

[Tiempo de espera de Tocar y Mantener presionado(seg)]
Defina el tiempo para monitorear las operaciones de Pulsar y sostener en un cliente. El cliente envía notificaciones periódicas al servidor mientras un cliente continúa una operación de pulsar y sostener. Si el servidor no recibe una notificación dentro del tiempo definido a causa de un fallo en la red u otro motivo, el servidor obliga la liberación de la operación Pulsar y sostener. Esta configuración impide las operaciones no intencionadas debidas a las interrupciones en la comunicación entre el servidor y el cliente. Setting Value Range 2 - 60 segundos

[Método de transferencia]

[Pro-face Connect]
Habilite esta opción para usar Pro-face Connect.
Configuración de Pro-face Connect