# Novedades

Ocultar Show

1. Versión 4.2
2. Versión 4.1
3. Versión 4.0
4. Versión 3.5 Service Pack 1
5. Versión 3.5
6. Versión 3.4.100
7. Versión 3.4
8. Versión 3.3 Service Pack 1
9. Versión 3.3
10. Versión 3.2 Service Pack 2
11. Versión 3.2 Service Pack 1
12. Versión 3.2
13. Versión 3.1 Service Pack 1B

## Versión 4.2

### Funciones mejoradas

- Ahora puede configurar múltiples conexiones FTP en el software de edición de pantallas y cambiar entre ellas en tiempo de ejecución.
  Conexión al servidor FTP
- Ahora puede diseñar objetos de ruta personalizados utilizando sintaxis de ruta y contornos de fuente.
  Propiedades (Ruta)
- Ahora puede mostrar el texto de la propiedad [Descripción] para pantallas y contenidos en tiempo de ejecución.
  Propiedades

## Versión 4.1

### Compatibilidad de hardware

#### Serie PSA6000

Ahora, la Serie PSA6000 es compatible.

Lista de modelos /características admitidos

### Nuevas características

#### Piezas nuevas

Ahora se admite el siguiente objeto.

Visor de registro de operaciones

#### Gestos

Los siguientes modelos ahora son compatibles con los gestos de desplazamiento.

- Serie ST6000
- Serie STM6000

¿Qué son los gestos?

### Funciones mejoradas

- Ahora puede configurar la conexión FTP en tiempo de ejecución.
  Configuración de conexiones FTP

## Versión 4.0

### Compatibilidad con controladores

- Ahora es compatible con la nueva versión de software (STEP7 V20).

  - Siemens AG - TIA Portal Ethernet

- La nueva versión del archivo L5K (Studio 5000 V37) ahora es compatible con el siguiente controlador.

  - Rockwell Automation, Inc. - EtherNet/IP

- Se han actualizado los siguientes controladores para importar símbolos de variables de Proceso y Seguridad.

  - Schneider Electric - Modbus TCP Master

- Los siguientes controladores ahora son compatibles con la función Symbol Link.

  - Beckhoff Automation GmbH - Beckhoff TwinCAT ADS/AMS

### Nuevas características

#### Administrador de licencias de HMI

El método de activación de licencias del software de edición de pantallas y aplicaciones en runtime ha cambiado. Active la licencia mediante el software de activación (HMI License Manager).

Entorno operativo

#### Objeto compuesto

Ahora es posible crear y utilizar objetos compuestos. Un objeto compuesto es un objeto creado por el usuario que combina varios objetos.

Visión general

#### Conexión FTP

Ahora se admite la comunicación FTP. La unidad de visualización puede conectarse a un servidor FTP como cliente FTP.

Conexión al servidor FTP

#### Icono

Se ha añadido la categoría de iconos a la [Caja de herramientas].

Caja de herramientas

#### Combinar formas

Ahora se puede generar una sola forma a partir de múltiples formas e iconos.

Combinar formas

#### Plantilla

Ahora están disponibles plantillas al crear un nuevo proyecto y nuevos objetos compuestos. Si utiliza una plantilla, compruebe que funcione correctamente.

#### Configuración de la aplicación

Ahora es posible mantener la posición de visualización de las ventanas de propiedades y los cuadros de diálogo. También es posible devolver la posición de visualización a su estado inicial.

Barra de herramientas de aplicación

### Funciones mejoradas

- El objeto Resumen de alarmas ahora puede ocultar todas las alarmas recuperadas a la vez. El ocultamiento se establece mediante un script.
  Resumen de alarmas
- Los datos recogidos por el registro de datos ahora pueden ser borrados. El borrado de datos se realiza mediante un script.
  Registro de datos
- El software de edición de pantallas ahora es compatible con Windows 11 y Windows Server 2022
  Entorno operativo
- Los formatos de archivo / datos que pueden mostrarse en el objeto Navegador Web han aumentado.
  Acerca del navegador web

## Versión 3.5 Service Pack 1

### Compatibilidad con controladores

- Ahora es compatible con la nueva versión de software (STEP7 V19).

  - Siemens AG - TIA Portal Ethernet

- La nueva versión del archivo L5K (Studio 5000 V36) ahora es compatible con el siguiente controlador.

  - Rockwell Automation, Inc. - EtherNet/IP

### Nuevas características

#### Lista de objetos

El número de objetos en la pantalla/contenido ahora se muestra ahora entre corchetes después del nombre en el área de trabajo de la ventana [Lista de objetos] de la pantalla/contenido.

Lista de objetos

#### Mejora de la ciberseguridad

En Alarmas, Registro de Operaciones, Registro y Recetas, el valor predeterminado de la propiedad [Cifrado] ha cambiado de deshabilitado a habilitado.

## Versión 3.5

### Compatibilidad de hardware

#### Serie PS6000 Basic Box

Ahora se admite la Serie PS6000 Basic Box.

Lista de modelos /características admitidos

### Compatibilidad con controladores

- Ahora se admiten los siguientes controladores.

  - IAI Corporation - Controlador X-SEL

  - Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd. - Modbus TCP Maestro

  - Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd. - Modbus SIO Maestro

- La nueva versión del archivo L5K (Studio 5000 (antes RSLogix5000) V35) ahora es compatible con el siguiente controlador.

  - Rockwell Automation, Inc. - EtherNet/IP

### Nuevas características

#### Ajuste único para selecciones múltiples

Cuando se seleccionan varios objetos o variables, las propiedades comunes se filtran automáticamente y ahora se pueden definir una sola vez para todos los objetos o variables. Esto reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios para establecer objetos y variables al editar pantallas.

Configuración de propiedades comunes para varios objetos en una pantalla a la vez

Configuración de propiedades comunes para varias variables a la vez

#### Mejora de la información de soporte

Las siguientes funciones ahora son compatibles en la barra de herramientas de la aplicación del software de edición de pantallas.

- Cortar
- "?" menú
  - Ayuda offline
  - Ayuda online
  - HMI Design Studio
  - Léame

Barra de herramientas de aplicación

## Versión 3.4.100

### Compatibilidad con controladores

- Las nuevas CPU son compatibles con los siguientes controladores
  - OMRON Corporation - Series CS/CJ/CP/NX Ethernet
  - OMRON Corporation - Series CS/CJ/CP HOST Link
- Las nuevas direcciones de los dispositivos son compatibles con los siguientes controladores.
  - Mitsubishi Electric Corporation - Q/QnA Series Ethernet
  - Mitsubishi Electric Corporation - Serie Q/QnA Serial
- Ahora es compatible con la nueva versión de software (STEP7 V18).
  - Siemens AG - TIA Portal Ethernet
- Se han actualizado los siguientes controladores para aumentar la gama de los ID de unidad.
  - Modbus Organization - Modbus TCP Master
  - Schneider Electric - Modbus TCP Master
  - Schneider Electric - Maestro Modbus TCP a través de USB

### Nuevas características

#### Alarma

Se ha agregado la propiedad [Comportamiento de la alarma] a la ventana de propiedades [Grupo de alarmas]. Según la configuración de la propiedad [Comportamiento de la alarma], el estado de alarma cambia entre tres estados ([ACK opcional]) o cuatro estados ([ACK obligatorio]). Para poder utilizar esta función, la versión del archivo de los datos de alarma exportados es 2.1.

Cómo funcionan las alarmas

#### Definir indirectamente el número de elemento de la matriz con valores de propiedad del objeto

Ahora se pueden usar los valores de propiedad del objeto para definir indirectamente los números de elemento de la matriz.

Tipo de datos > Variables de los tipos de datos de usuario > Variables de matriz > Direccionamiento indirecto de matrices

#### Seleccione si desea conservar o borrar los datos de registro en la transferencia a través de Ethernet o USB

Al transferir proyectos a través de Ethernet o USB, ahora se pueden guardar los ajustes y los datos de registro de alarmas, registros y operaciones. Seleccione si desea guardar o borrar cada archivo de datos de registro en el Administrador de descargas

Mantener los datos de Runtime después de la transferencia

### Funciones mejoradas

- El número máximo de recetas en cada grupo de recetas ha aumentado.
  Lista de modelos /características admitidos
- Al volver a importar el archivo de símbolos, no es necesario eliminar el archivo de símbolos importado anteriormente.
  Importar símbolos de dispositivos externos

## Versión 3.4

### Compatibilidad de hardware

#### Serie SP5000X

Ahora, la Serie SP5000X es compatible.

Lista de modelos /características admitidos

### Compatibilidad con controladores

- Ahora se admite la siguiente controlador.
  - KEYENCE Corporation - KV-10/16/24/40 CPU Directo
- Nuevas CPU compatibles con el siguiente controlador.
  - Rockwell Automation, Inc. - EtherNet/IP
- La nueva versión del archivo L5K (RSLogix5000 V33/V34) es ahora compatible con el siguiente controlador.
  - Rockwell Automation, Inc. - EtherNet/IP

### Nuevas características

#### Variables locales

Ahora se admiten las variables locales. Las variables locales sólo pueden utilizarse dentro de una pantalla, contenido o sus scripts.

Variables locales

#### Piezas nuevas

Ahora se admite el siguiente objeto.

Visualización de la dirección

#### Creación de scripts basados en bloques

Se ha mejorado el entorno de creación de scripts basados en bloques. Después de añadir un bloque al script, haga clic en el icono y utilice IntelliSense para enumerar los bloques compatibles y añadirlos rápidamente.

Pasos para el diseño (Modo de Bloque)

#### Comunicación

Ahora puede utilizar el estado de error en una propiedad de equipo. Para más información, consulte lo siguiente.

Equipo

#### Servidor OPC UA

Ahora puede seleccionar AES para la política de seguridad.

Conexión al servidor OPC/UA

#### Mejora de la ciberseguridad

- Ahora se impide el cambio de formato de las cadenas de salida y de los símbolos especiales, de modo que se bloquea el procesamiento no deseado al abrir los archivos exportados.

#### Mejoras a la facilidad de uso del software de edición de pantallas

- Se ha mejorado la operatividad de las ventanas del Explorador de proyectos, la Caja de herramientas, las Propiedades y la Lista de objetos.

- La creación de scripts basada en bloques es compatible con Intellisense.

## Versión 3.3 Service Pack 1

### Nuevas características

#### Controladores actualizados

Las nuevas CPU son compatibles con los siguientes controladores.

- Schneider Electric - Modbus SIO Master

- Schneider Electric - Modbus TCP Master

- KEYENCE Corporation - Serie KV Ethernet

- KEYENCE Corporation - Serie KV SIO

#### Nuevo bloque de valores

Ahora se admite el siguiente bloque de valores.

- ID del texto de idioma

## Versión 3.3

### Nuevas características

#### Creación de scripts basados en texto

Ahora se admite un entorno de creación basado en texto para los usuarios experimentados. Puede programar cómo reacciona la unidad de visualización a eventos en tiempo real, como una operación táctil, un cambio de pantalla o un cambio de valor.

Modo de texto para los scripts

#### Definir el ancho del teclado de cadenas

Ahora puede especificar el ancho del teclado de cadena del sistema.

Teclados

#### Controladores actualizados

Nuevas CPU compatibles con el siguiente controlador.

- Fuji Electric Co., Ltd. - MICREX-SX Series Ethernet

Ahora es compatible con la nueva versión de software (STEP7 V17).

- Siemens AG - TIA Portal Ethernet

#### Mejora de la ciberseguridad

- Para proteger las contraseñas de cualquier persona que intente espiar, cuando se muestran asteriscos para los valores de entrada, las teclas del teclado del sistema no invierten su visualización cuando se pulsa la tecla.

## Versión 3.2 Service Pack 2

### Compatibilidad de hardware

#### Serie PS6000

- Ahora, la Serie PS6000 es compatible.
  Lista de modelos /características admitidos

### Compatibilidad con los controladores

- Las nuevas CPU son compatibles con el siguiente controlador.

  - Panasonic Industrial Devices SUNX - Serie FP Computer Link SIO

  - Modbus Organization - Modbus SIO Master

  - Modbus Organization - Modbus TCP Master

- Las nuevas direcciones de los dispositivos son compatibles con el siguiente controlador.
  - JTEKT Corporation - TOYOPUC CMP-LINK Ethernet
  - JTEKT Corporation - TOYOPUC CMP-LINK SIO

- El método de acceso a los bytes para %MW y %KW ha cambiado.

  - Schneider Electric - Modbus SIO Master

  - Schneider Electric - Modbus TCP Master

  - Schneider Electric - Maestro Modbus TCP a través de USB

### Nuevas características

#### Filtro de escritura unificado

Ahora puede comprobar el estado del Filtro de escritura unificado (UWF) de la unidad de visualización.
Para más información, consulte lo siguiente.
Configuración de destino

#### Comunicación

Ahora se admite un indicador de error de comunicación y la activación y desactivación de la comunicación del equipo. Para más información sobre estas funciones, véase lo siguiente.

Equipo

Configuración del intervalo de lectura de los valores de las variables externas (Velocidad de exploración)

#### Visualizador numérico

- Ahora puede utilizar [Sufijo] y [Prefijo] para mostrar texto antes y después de los valores en un visualizador numérico.
  Para más información, consulte lo siguiente.
  Propiedades (Visualizador numérico)
- Ahora puede cambiar el color del relleno, del borde o del texto cuando los valores están fuera del rango de entrada o cuando los valores están en un rango de alarmas.

#### [Color cuando se selecciona]

Utilice esta nueva propiedad para especificar el método de inversión cuando se selecciona un objeto. Para los objetos de la lista desplegable y el menú desplegable de recetas, especifique el método de inversión cuando se selecciona un elemento de la lista.

Esta propiedad tiene las siguientes opciones: [Invertir color] e [Invertir color y transparencia]. [Invertir color] es la configuración predeterminada. Si abre un proyecto creado en una versión anterior del software de edición de pantallas, esta propiedad se establece en [Invertir color y transparencia].

Los siguientes objetos admiten esta función.

- Visualización de fecha y hora

- Lista desplegable

- Visualizador numérico

- Menú desplegable de receta

- Visualizador de cadena

- Visualización de hora

#### Modo de recuperación

Si una unidad de visualización no acepta el proyecto en una operación de transferencia, ahora puede entrar en el modo de recuperación y transferir el proyecto de nuevo.

Modo de recuperación

### Nueva operación

Ahora se admite la siguiente operación.

- Equipo

### Mejora de la ciberseguridad

- Se ha agregado la nueva pestaña [Advertencias de seguridad] a la Zona de comentarios, para que pueda encontrar rápidamente cualquier advertencia relacionada con la seguridad.
- Ahora puede definir una contraseña cuando transfiere o guarda un proyecto.

### Funciones mejoradas

- Ahora se puede cambiar la dirección IP y el ID de unidad del equipo en tiempo de ejecución. Para más información sobre los controladores compatibles, véase lo siguiente.
  Equipo
- Cuando un script incluye condiciones o valores no definido, el funcionamiento de ese script ha cambiado.
  Notas de conversión de archivos de proyecto

## Versión 3.2 Service Pack 1

### Nueva función

Ahora, el montaje de la unidad de visualización utilizando la orientación vertical, además de la orientación horizontal es compatible con todos los modelos.

Configuración de destino

## Versión 3.2

### Compatibilidad de hardware

#### Serie STM6000

- Ahora se admite el STM-6B00D.

#### Serie SP5000 Open Box (Modelo Windows 10 IoT Enterprise)

- Ahora se admite la Serie SP5000 Open Box (Modelo Windows 10 IoT Enterprise).

Lista de modelos /características admitidos

### Compatibilidad con los controladores

- Ahora se admiten los siguientes controladores.
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - Serie XGT/XGB Cnet
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - Serie GLOFA Cnet
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - Serie MATER-K Cnet
- Las nuevas CPU son compatibles con el siguiente controlador.
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - Serie XGT/XGB FEnet
- La comunicación cifrada es compatible con el siguiente controlador.
  - CoDeSys Automation Alliance - CoDeSys V3 Ethernet
  - Schneider Electric SA - Red de expertos en maquinaria
  - Schneider Electric SA - PacDrive

### Accesorios

- Puede conectar un lector de códigos de barras USB a una unidad de visualización para introducir datos en variables u objetos.
  Conexión de un lector de códigos de barras USB

### Nuevas características

- Ahora puede ver o manejar la pantalla de manera remota desde un navegador web.
  Visión general de BLUE Web Viewer y flujo de trabajo de desarrollo
- Ahora puede agregar y eliminar usuarios en la unidad de visualización.
  Agregar y eliminar usuarios en la unidad de visualización
- Ahora puede establecer el intervalo en el que las variables externas leen los valores de las direcciones de los dispositivos.
  Configuración del intervalo de lectura de los valores de las variables externas (Velocidad de exploración)

### Nuevas operaciones

Ahora se admiten las siguientes operaciones.

- Convertir numérico a cadena
- Convertir flotante a cadena
- Convertir cadena a numérico/flotante
- Obtener longitud de cadena
- Extraer cadena (Izquierda/Derecha)
- Extraer cadena (Centro)
- Cadena de búsqueda

### Mejora de la ciberseguridad

- Ahora puede establecer requisitos de complejidad para las contraseñas que protegen el archivo de información del usuario.
  Exportar e importar datos de seguridad (Información del usuario)

- A partir de la versión 3.2, el valor por defecto de las siguientes propiedades ha cambiado de [Desactivar] a [Activar].

  - Ventana Propiedades: Ventana [Explorador de proyectos] → [Seguridad] → [Configuración]
  - [Contraseña compleja] (Antes de la versión 3.1 Service Pack 1B, esta propiedad se llamaba [Usar contraseña compleja])
  - [Bloqueo]

### Mejoras a la facilidad de uso del software de edición de pantallas

- Se ha mejorado la operatividad de la ventana Propiedades.
- Se ha mejorado la operatividad de la importación de las tablas de Recetas e Idiomas.

## Versión 3.1 Service Pack 1B

### Compatibilidad de hardware

#### Serie STM6000

- Ahora, la Serie STM6000 es compatible.
  Lista de modelos /características admitidos

### Compatibilidad con los controladores

- Ahora se admiten los siguientes controladores.
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - Serie XGK CPU Direct
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - Serie XGT/XGB FEnet
- Las nuevas CPU son compatibles con el siguiente controlador.
  - Panasonic Industrial Devices SUNX - MEWTOCOL-COM Ethernet
- El nombre del siguiente fabricante ha cambiado.

  Anterior | Actual
  TOSHIBA MACHINE Co., Ltd. | SHIBAURA MACHINE CO., LTD.

### Mejora de la ciberseguridad

- Se solucionaron problemas de vulnerabilidad.
- Schneider Electric Software Update se actualizó a la versión 2.5.0.
- El Administrador de licencias de Schneider Electric se actualizó a la versión 2.5.0.
- Los siguientes controladores han sido actualizados para admitir la administración de usuarios al iniciar la comunicación con dispositivos externos.
  - CoDeSys Automation Alliance - CoDeSys V3 Ethernet
  - Schneider Electric SA - PacDrive
  - Schneider Electric SA - Red SoMachine

### Funciones mejoradas

- Se ha mejorado la transición después de cambiar la pantalla o el contenido.
  La transición después de cambiar la pantalla o el contenido