# Conexión de destinos y dispositivos

En esta sección se describen los pasos de configuración para permitir que la unidad de visualización se comunique con dispositivos externos.

Nota:

- Sólo puede agregar una unidad de visualización en un proyecto.

- El número de controladores disponibles depende de los diferentes modelos.
  Para más información sobre los modelos, véase Modelo/característica admitida.

- El número de dispositivos externos disponibles varía según el controlador. Manual de conexión de dispositivo/PLC

- Se puede asignar un controlador diferente para cada puerto COM. También se puede asignar un controlador a todos los puertos COM.

- Si cambia el destino de la Serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), la Serie SP5000 Power Box a otras unidades de visualización, el puerto adicional no estará disponible.

1. En la ventana del Explorador de Proyectos, vaya a [Arquitectura del sistema]→[Target01] y haga clic en [Controlador].

2. En la barra de herramientas de la ventana Explorador de proyectos, haga clic en [Controlador].
   → Se abre una ventana Agregar controlador.

3. Seleccione el controlador deseado y haga clic en [Aceptar].

Nota: Haga clic en [Target01] para mostrar el controlador añadido en el editor de Arquitectura del sistema.

4. Inicialmente, se agrega un dispositivo externo. Para conectar varios dispositivos externos a un solo controlador, en la barra de herramientas del editor de Arquitectura del sistema, haga clic en [Equipo] y agregue dispositivos externos.

5. Después de agregar el controlador y el equipo, en la ventana Explorador de proyectos, vaya a [Arquitectura del sistema] y haga clic en [Controlador].

6. En la barra del editor de Arquitectura del sistema, seleccione la [Interfaz de destino] para cada controlador.

Nota:

- Consulte los ajustes de comunicación en el Manual de Conexión del Dispositivo/PLC y realice los ajustes correspondientes.

- Si el protocolo del puerto o el método de comunicación no coincide entre la unidad de visualización y el dispositivo externo, no es posible establecer la conexión.

- La convención para asignar nombres de puertos de la unidad de visualización y los dispositivos externos es independiente de la compatibilidad de conexión. La unidad de visualización COM1 puede conectarse al dispositivo COM2.

7. En la ventana Propiedades, vaya a la pestaña [Básico] y configure las propiedades del controlador.

Nota: Consulte la configuración de comunicación en el Manual de Conexión del Dispositivo/PLC y configure los ajustes correspondientes.

8. En el editor de Arquitectura del sistema, expanda el árbol del controlador, seleccione cada dispositivo y configure sus propiedades en la ventana de Propiedades.

Nota: Consulte la configuración de comunicación en el Manual de Conexión del Dispositivo/PLC y configure los ajustes correspondientes.

9. Repita el paso 4 para añadir varios controladores y equipos.