# Almacenamiento externo

Se admite el almacenamiento externo siguiente:

- Tarjeta SD

- Memoria USB

Para conocer las restricciones de uso del almacenamiento externo, véase Restricciones (Operación de la unidad de visualización).

Hide Show

1. Almacenamiento externo compatible
2. Precauciones de uso del almacenamiento externo
3. Extraer el almacenamiento externo

1. Cuando se utiliza la Serie SP5000 Power Box, la Serie GP-4100 la Serie SP5000X, la Serie ST6000 o la Serie STM6000
2. Cuando se utiliza la Serie SP5000 Open Box (Modelo Windows 10 IoT Enterprise)
3. Cuando se utiliza la Serie IPC o PC/AT

## Almacenamiento externo compatible

#### Tarjeta SD

Sistema de archivos | SDHC
Capacidad máxima | 32 GB

#### Memoria USB

Sistema de archivos | FAT32
Máximo | 2 TB
Número de memorias USB usadas en la unidad de visualización al mismo tiempo | 1

## Precauciones de uso del almacenamiento externo

ADVERTENCIA
NO SE PUEDE SUPERVISAR EL SISTEMA/PROCESO Si usa un dispositivo de almacenamiento externo para gestionar los datos del proyecto: No lo desconecte mientras la unidad de visualización está funcionando. Asegúrese de que el dispositivo USB está conectado correctamente. Si no se siguen estas instrucciones, pueden ocasionarse lesiones graves, mortales o daños en el equipo.

AVISO
pérdida de datos Haga una copia de seguridad de datos de forma periódica en un dispositivo de almacenamiento externo. Cuando acceda al almacenamiento externo, no desactive ni reinicie la unidad de visualización ni desconecte el almacenamiento externo. No descargue datos de pantalla (Enviar el proyecto) en la unidad de visualización mientras se escriben datos en el almacenamiento externo. Cuando retire la tarjeta CFast, asegúrese de apagar siempre la unidad de visualización. Al instalar el almacenamiento externo, tenga cuidado con la posición de las partes delantera y trasera del almacenamiento externo y de sus conectores. Si no se siguen estas instrucciones, se pueden causar daños en el equipo.

AVISO
pérdida de datos No deje el almacenamiento externo expuesto a electricidad estática o a ondas electromagnéticas. No deje el almacenamiento externo expuesto a altas temperaturas, como las provocadas por la luz solar directa o por calentadores. No doble el almacenamiento externo. No deje caer el almacenamiento externo. No derrame agua sobre el almacenamiento externo. No toque las conexiones de la unidad de visualización. No desmonte ni manipule el almacenamiento externo. Si no se siguen estas instrucciones, se pueden causar daños en el equipo.

AVISO
Confirmación de datos Si conecta uno o más dispositivos USB a una unidad de visualización mediante un concentrador USB, dicho concentrador debe contar con una fuente de alimentación externa. Si no se siguen estas instrucciones, se pueden causar daños en el equipo.

## Extraer el almacenamiento externo

Importante:

- No extraiga el almacenamiento externo desde la unidad de visualización mientras se accede a él. Esto podría dañar los datos.
- Cuando guarde los siguientes datos en el almacenamiento externo especificado en el campo [Guardar en], apague la unidad de visualización antes de retirar el almacenamiento externo.

- Alarma
- Registro de datos
- Registro de operaciones

Si retira el almacenamiento externo antes de apagar la unidad de visualización, los datos anteriores no se podrán recopilar, aunque vuelva a insertar el almacenamiento externo. En este caso, reinicie la unidad de visualización después de insertar el almacenamiento externo.

Para retirar un dispositivo de almacenamiento externo correctamente, use uno de los siguientes métodos:

Hide Show

1. Cuando se utiliza la Serie SP5000 Power Box, la Serie GP-4100 la Serie SP5000X, la Serie ST6000 o la Serie STM6000
2. Cuando se utiliza la Serie SP5000 Open Box (Modelo Windows 10 IoT Enterprise)
3. Cuando se utiliza la Serie IPC o PC/AT

### Cuando se utiliza la Serie SP5000 Power Box, la Serie GP-4100 la Serie SP5000X, la Serie ST6000 o la Serie STM6000

Debe incluir Hardware Configuration en su proyecto para extraer el dispositivo de almacenamiento externo de la unidad de visualización.

1. Abra Configuration de hardware.
2. Haga clic en [Eject] de SD/USB.
   → El interruptor Extraer se vuelve de color gris.

Nota:

- Cuando se finalice el proceso de extracción de la tarjeta SD, el LED de acceso a la tarjeta SD de la unidad de visualización se apaga. Confirme que el LED esté apagado, luego, extraiga la tarjeta SD.
- También puede retirar un almacenamiento externo mediante una operación de [Dispositivo externo].
  Dispositivo externo

### Cuando se utiliza la Serie SP5000 Open Box (Modelo Windows 10 IoT Enterprise)

No es necesario realizar ninguna operación en Windows antes de retirar el almacenamiento externo de la unidad de visualización.

Asegúrese de que no se está accediendo al almacenamiento externo antes de retirarlo de la unidad de visualización.

No retire el dispositivo de almacenamiento externo de la unidad de visualización mientras se accede a él. Esto podría dañar los datos.

Nota:

- Cuando se finalice el proceso de extracción de la tarjeta SD, el LED de acceso a la tarjeta SD de la unidad de visualización se apaga. Confirme que el LED esté apagado, luego, extraiga la tarjeta SD.
- No se puede retirar un almacenamiento externo mediante una operación de [Dispositivo externo] o la pantalla Configuración del hardware.
  Dispositivo externo
  Acerca de la configuración del hardware

### Cuando se utiliza la Serie IPC o PC/AT

Realice la operación de segura en la pantalla del escritorio de Windows antes de retirar el almacenamiento externo.

Haga clic en el icono [Extraer hardware de forma segura] , luego en la lista de dispositivos, haga clic en el dispositivo que desee extraer.
o
Haga clic en [Inicio] , haga clic en [Ordenador], haga clic derecho en el dispositivo que desee extraer, luego haga clic en [Expulsar].
→ Windows muestra una notificación para indicar que ahora se puede extraer el dispositivo de forma segura.

Nota:

- Si su versión de Windows es Windows 10 versión 1809 o posterior, no necesita realizar la operación anterior.
  Asegúrese de que no se está accediendo al almacenamiento externo antes de retirarlo de la unidad de visualización.
  No retire el dispositivo de almacenamiento externo de la unidad de visualización mientras se accede a él. Esto podría dañar los datos.
- Cuando se finaliza el proceso de extracción de la tarjeta SD, el LED de acceso a la tarjeta SD de la unidad de visualización se apaga. Confirme que el LED esté apagado, luego, extraiga la tarjeta SD.
- No se puede retirar un almacenamiento externo mediante una operación de [Dispositivo externo] o la pantalla Configuración del hardware.
  Dispositivo externo
  Acerca de la configuración del hardware