# Configuración de destino

Ocultar Show

1. Destino
2. FTP

## Destino

Propiedad | Descripción | Tipo de datos | Valor mínimo | Valor máximo | Lectura | Escritura
DateAndTime.Date | Almacena la fecha en el destino.*1 | Date | 01/01/1970 00:00:00 | 31/12/2037 15:00:00 |  |
DateAndTime.Time | Almacena la hora en el destino.*1 | TimeOfDate | 01/01/1970 00:00:00 | 31/12/2037 15:00:00 |  |
DateAndTime.DateTime | Almacena la fecha y hora en el destino.*1 | DateAndTime | 01/01/1970 00:00:00 | 31/12/2037 15:00:00 |  |
DateAndTime.Year | Almacena el año en el destino.*1 | Entero | 1970 | 2037 |  |
DateAndTime.Month | Almacena el mes en el destino.*1 | Entero | 1 | 12 |  |
DateAndTime.Day | Almacena la fecha en el destino.*1 | Entero | 1 | 31 |  |
DateAndTime.Hour | Almacena las horas en el destino.*1 | Entero | 0 | 23 |  |
DateAndTime.Minute | Almacena los minutos en el destino.*1 | Entero | 0 | 59 |  |
DateAndTime.Second | Almacena los segundos en el destino.*1 | Entero | 0 | 59 |  |
DateAndTime.DayOfTheWeek | Almacena el día de la semana en el destino. | Entero | 0 | 6 |  | -
Preferences.ScreenID | Almacena el ID de la pantalla actual. | Entero | 1 | 9999 |  |
Preferences.ScreenDescription | Almacene la descripción de la pantalla actual. Nota: Para utilizar los datos en tiempo de ejecución, habilite [Preferencias] - [Descripción de la pantalla de transferencia] para Target01. | Cadena | - | - |  | -
Preferences.ColorSetID | Almacena el conjunto de colores del tema del proyecto.
1 | Azul oscuro
2 | Azul claro
3 | Verde claro
4 | Verde simple
5 | Plateado oscuro
6 | Alarma
7 | Prueba
8 | Universal
9 | Plasma
10 | Contraste alto
| Entero | 1 | 1000 |  |
Preferences.Brightness | Almacena el brillo del panel táctil. Intervalo:
Serie GP-4100 Serie ST6000 Serie STM6000 | 0 a 15 (0 es brillante).
Serie SP5000 Power Box Serie SP5000X | 0 a 100 (0 es brillante).
(Excepto la Serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Serie IPC y PC/AT) |  |  |  |  |
Preferences.LanguageID | Almacena el ID del idioma actual. Consulte el editor de la tabla de idiomas para ver la lista de idiomas y los ID asociados. |  |  |  |  |
Preferences.BacklightOff | Si establece esta propiedad en ON, la luz de fondo del panel táctil se apaga. (Excepto la Serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Serie IPC y PC/AT) |  |  |  |  |
Preferences.USBStorage.Status | Muestra el estado de la memoria USB. (Excepto la Serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Serie IPC y PC/AT) |  |  |  |  |
Preferences.SDCard.Status | Muestra el estado de la tarjeta SD. (Serie SP5000 Power Box) |  |  |  |  |
Preferences.SystemKeypad.Status | Muestra el estado del teclado del sistema. |  |  |  |  |
Preferences.KeepRuntimeData.UserManagement | Almacena la configuración para mantener o sobrescribir la configuración de los datos de administración de usuarios durante la transferencia del Sistema de archivos. |  |  |  |  |
Preferences.KeepRuntimeData.EthernetSettings | Almacena la configuración para mantener o sobrescribir la configuración de Ethernet durante la transferencia del Sistema de archivos. (Modelos compatibles con Ethernet excepto la Serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Serie IPC y PC/AT) |  |  |  |  |
Preferences.SerialNumber | Muestra el número de serie de la unidad de visualización. (Solamente la Serie ST6000, Serie STM6000 y Serie GP-4100) |  |  |  |  |
Preferences.FileManagement.Status | Muestra el estado de la Administración de archivos. Cuando se está copiando y pegando, el valor de esta propiedad es ON. (Excepto la serie GP-4100) |  |  |  |  |
Preferences.WebViewer.ConnectedClients | Muestra el número de clientes de Web Viewer conectados al servidor HMI (unidad de visualización). (Excepto la serie GP-4100) |  |  |  |  |
Preferences.WebViewer.RemainedLockoutSeconds | Un cliente de Web Viewer está interactuando con la HMI y, por lo tanto, bloqueando a otros clientes. Después de que el cliente está inactivo, esta propiedad cuenta el número de segundos hasta que se libere el bloqueo. (Excepto la Serie GP-4100) |  |  |  |  |
Preferences.InputCompletedFromUSBBarcodeReader | Muestra el estado de entrada de datos de un lector de códigos de barras USB. El valor de esta propiedad de origen se establece en ON cuando los datos leídos por un lector de código de barras USB se introducen en una variable. Después que este valor de la propiedad de origen se establezca en ON, vuelva a ponerlo en OFF manualmente para poder confirmar la finalización de la siguiente entrada. (Este valor de la propiedad NO se desactiva automáticamente) Conexión de un lector de códigos de barras USB |  |  |  |  |
Preferences.UWF.Status | Muestra el estado del Filtro de escritura unificado de Windows®. 0: UWF no está instalado o está desactivado. 1: UWF está activado (y el volumen está protegido contra las operaciones de escritura). (Serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Solamente la Serie IPC y PC/AT) Nota: Esta propiedad se actualiza al inicio. Si el sistema operativo de la unidad de visualización es Windows Embedded Standard 7, el valor de esta propiedad puede no actualizarse correctamente. |  |  |  |  |
Ethernet1.MACAddress | Muestra la dirección MAC para el puerto Ethernet 1. (Modelos con puerto Ethernet 1, excepto los modelos de la Serie SP5000 Series Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Serie IPC Series, PC/AT y modelos sin Ethernet) | Cadena |  |  |  | -
Ethernet2.MACAddress | Muestra la dirección MAC para el puerto Ethernet 2. (Modelos con puerto Ethernet 2, excepto la Serie SP5000 Open Box (modelo Windows 10 IoT Enterprise), Serie IPC y PC/AT) | Cadena |  |  |  | -
Ethernet1.IPv4Address | Muestra la dirección IP del puerto Ethernet 1. (Modelos con puerto Ethernet 1, excepto los modelos de la Serie SP5000 Series Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Serie IPC Series, PC/AT y modelos sin Ethernet) | DWORD |  |  |  | -
Ethernet2.IPv4Address | Muestra la dirección IP del puerto Ethernet 2. (Modelos con puerto Ethernet 2, excepto la Serie SP5000 Open Box (modelo Windows 10 IoT Enterprise), Serie IPC y PC/AT) | DWORD |  |  |  | -
Ethernet1.IPv4SubnetMask | Muestra la máscara de subred del puerto Ethernet 1. (Modelos con puerto Ethernet 1, excepto los modelos de la Serie SP5000 Series Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Serie IPC Series, PC/AT y modelos sin Ethernet) | DWORD |  |  |  | -
Ethernet2.IPv4SubnetMask | Muestra la máscara de subred del puerto Ethernet 2. (Modelos con puerto Ethernet 2, excepto la Serie SP5000 Open Box (modelo Windows 10 IoT Enterprise), Serie IPC y PC/AT) | DWORD |  |  |  | -
SecuritySettings.CurrentUserName | Muestra el nombre de usuario actual. |  |  |  |  |
SecuritySettings.CurrentUserGroupName | Muestra el nombre del grupo actual. |  |  |  |  |
SecuritySettings.CurrentSecurityLevel | Muestra el nivel de seguridad actual. |  |  |  |  |
SecuritySettings.UserNameEnter | Defina el nombre de usuario utilizado para iniciar sesión. El valor de ajuste se borra después de la operación de inicio de sesión. |  |  |  |  |
SecuritySettings.PasswordEnter | Defina la contraseña que se utilizará para iniciar sesión. El valor de ajuste se borra después de la operación de inicio de sesión. |  |  |  |  |
SecuritySettings.CurrentUserAvailableDay | Muestra el número de días que faltan para cambiar la contraseña. |  |  |  |  |
SecuritySettings.AutoPopupDialog | Muestra la pantalla de inicio de sesión cuando toca objetos con un nivel de seguridad superior al del usuario conectado. |  |  |  |  |
SecuritySettings.ShowSecurityIcon | Muestra un icono en objetos que tienen un nivel de seguridad superior al del usuario conectado. |  |  |  |  |
SecuritySettings.LockStatus | Muestra el estado del bloqueo. |  |  |  |  |
WebFunction.WebViewer.PageSettings.NodeName | Muestra el nombre del nodo del servidor de Web Viewer. Puede configurar el nombre del nodo en la propiedad [Nombre del nodo]. [Nombre del nodo] (Excepto la Serie GP-4100) |  |  |  |  |

*1 Cuando escriba en el la Serie SP5000 Open Box (Modelo Windows 10 IoT Enterprise), Serie IPC o PC/AT, opere con los derechos de usuario que le permiten cambiar la hora del sistema.

## FTP

Propiedad | Descripción | Tipo de datos | Valor mínimo | Valor máximo | Lectura | Escritura
Client.Status.ActiveClients | El número de sesiones actualmente conectadas al servidor FTP. | Entero | 0 | 1 |  | -
Connection[*].LastStatus Nota: * es el ID de la conexión FTP. | Resultados de las operaciones de [Administración remota de archivos] para cada conexión FTP. Consulte la lista de valores LastStatus a continuación para más información. Este valor se inicializa en 0 al realizar la operación [Administración remota de archivos]. | Entero | - | - |  | -
Connection[*].Terminate Nota: * es el ID de la conexión FTP. | Finaliza forzosamente la conexión FTP con el servidor. Cambiar el valor de 0 (OFF) a 1 (ON) obliga a terminar la conexión. Incluso si cambia el valor de 1 a 0 en medio de la terminación forzada, el proceso de terminación no puede detenerse. Este valor se inicializa en 0 al realizar la operación [Administración remota de archivos]. | Bool | 0 | 1 |  |

### Lista de LastStatus valores

Valor | Contenido | Solución
1 | Inicio o cierre de sesión correcto. | -
100 | Fallo en el inicio de sesión. No se puede acceder al servidor FTP. | Verifique la dirección del servidor FTP. También verifique el estado de la red.
110 | Fallo en el inicio de sesión. Fallo en la conexión SSL/TLS. | Verifique si el servidor FTP admite FTPS. Verifique que la versión de TLS del servidor FTP sea compatible con la versión de la unidad de visualización. Verifique que el conjunto de cifrado del servidor FTP sea compatible con la versión de la unidad de visualización. Confirme que SSL/TLS no esté bloqueado en la ruta de comunicación.
120 | Fallo en el inicio de sesión. Fallo en la conexión SSL/TLS. (El certificado raíz no es válido.) | Compruebe el contenido del archivo de certificado raíz y vuelva a transferir el proyecto.
130 | Fallo en el inicio de sesión. Fallo en la conexión SSL/TLS. (Fallo en la validación del certificado.) | Verifique que el certificado del servidor esté dentro del período de validez. Verifique si la fecha y hora del sistema de la unidad de visualización son correctas. Verifique que el certificado en el servidor FTP sea correcto.
160 | Fallo en el inicio de sesión. El nombre de usuario o la contraseña son incorrectos o han caducado. | Verifique el nombre de usuario y contraseña.
200 | No se pudo copiar el archivo desde el servidor FTP a la unidad de visualización. Error del servidor. (Por ejemplo, el archivo especificado no existe.) | Comprueba la ruta del archivo. También verifique el archivo en el servidor FTP.
205 | No se pudieron copiar archivos desde la unidad de visualización al servidor FTP. Error del servidor. (Por ejemplo, no tiene permiso de escritura.) | Comprueba la ruta del archivo. Compruebe si el archivo se puede escribir en el servidor FTP.
210 | No se pudieron copiar archivos desde el servidor FTP a la unidad de visualización. Error de comunicación. (Por ejemplo, la red está desconectada.) | Verifique el estado de la red y del servidor FTP.
215 | No se pudieron copiar archivos desde la unidad de visualización al servidor FTP. Error de comunicación. (Por ejemplo, la red está desconectada.) | Verifique el estado de la red y del servidor FTP.
220 | No se pudieron copiar archivos desde el servidor FTP a la unidad de visualización. Error de la unidad de visualización. (Por ejemplo, no hay suficiente espacio para escribir.) | Verifique si tiene suficiente espacio para escribir. Verifique que la ruta del archivo al que está escribiendo sea correcta. Verifique si el destino está protegido contra escritura.
225 | No se pudieron copiar archivos desde la unidad de visualización al servidor FTP. Error de la unidad de visualización. (Por ejemplo, el archivo especificado no existe.) | Verifique si el archivo a leer existe. Verifique si la ruta del archivo a leer es correcta.
230 | Fallo en la operación de archivos. Se superó el número de archivos (1000). | Verifique el número de archivos de destino especificado en la operación de [Administración remota de archivos].
300 | La transferencia fue terminada forzosamente por la propiedad de origen[Terminate] de la conexión FTP. | -
400 | Fallo en la operación de archivos. Conflicto de recursos. | Verifique si se están ejecutando varias operaciones de [Administración remota de archivos] o [Administración de archivos] al mismo tiempo.
410 | Fallo en la operación de archivos. Se ejecutó una operación de archivo no compatible. | Verifique si el origen y el destino tienen el mismo tipo (carpeta o archivo). Verifique que el archivo especificado tenga un formato compatible. Verifique si la carpeta o archivo tiene una ruta absoluta.
420 | Fallo en la operación de archivos. El almacenamiento externo no existe. Nota: El código de error 420 aparece cuando la unidad de visualización no es un modelo Open Box de la Serie SP5000 (Windows 10 IoT Enterprise), Serie IPC o PC/AT. El código de error 220 o 225 aparece cuando la unidad de visualización es un modelo Open Box de la Serie SP5000 (modelo Windows 10 IoT Enterprise), Serie IPC o PC/AT. | Verifique si el almacenamiento externo está instalado en la unidad de visualización.