# Acerca de visualización de imagen

Utilice un visualizador de imagen para ver y cambiar las imágenes.

## Formato del archivo de imagen

La unidad de visualización solamente admite el formato .png.

En el software de edición de pantallas, si importa otros formatos (.jpg, .bmp y .gif) de archivo de imagen a la memoria interna de la unidad de visualización, el archivo de imagen se convierte automáticamente al formato .png en la unidad de visualización.

En el software de edición de pantallas, si guarda otros formatos de archivo de imagen a la memoria externa y la conecta manualmente a la unidad de visualización, la imagen no se convierte en formato .png en la unidad de visualización.

## Ubicación de almacenamiento del archivo de imagen

### Cuando se utiliza la memoria interna

En [Guardar en], seleccione [Internal].

En el campo [Carpeta de datos en PC], introduzca la ruta de los archivos de imagen de su ordenador que desea mostrar. Cuando se transfiere el archivo de proyecto, los archivos de imagen en la ruta [Carpeta de datos en el PC] se transfieren a la ruta [Carpeta de destino] en la memoria interna de la unidad de visualización.

Nota:

- Cuando se utiliza la memoria interna, no se puede sustituir o agregar archivos de imagen.

- En la simulación, el objeto de visualización de imágenes se refiere al archivo de imagen en la [Carpeta de datos en PC].

- Si el mismo archivo de imagen existe en la carpeta de destino, el archivo se sobrescribe.

### Cuando se utiliza [Tarjeta SD] o [Almacenamiento USB]

En [Guardar en], seleccione [Tarjeta SD] o [Almacenamiento USB].

Guarde los archivos de imagen en la ruta introducida en [Carpeta de destino].

#### Cuando se utiliza la Serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), la Serie IPC o el PC/AT

Guarde los archivos de imagen en las rutas [Carpeta de destino] y [Carpeta de destino (Tarjeta SD)] o [Carpeta de destino (Almacenamiento USB)].

La [Carpeta de destino (Tarjeta SD)] y la [Carpeta de destino (Almacenamiento USB)] se encuentran en [Arquitectura del sistema] ➞ [Target01] ➞ pestaña [Función] ➞ subpestaña [Opciones] ➞ [Preferencias].

### Cuando se utiliza [Almacenamiento local]

En [Guardar en], seleccione [Almacenamiento local].

Guarde los archivos de imagen en la ruta especificada en [Carpeta de destino].

Nota:

- [Almacenamiento local] sólo está disponible para las series ST6000 o STM6000.

- Utilice la operación [Administración de archivos] para copiar archivos de imagen al almacenamiento local.
  Administración de archivos

## Orden de visualización de las imágenes

El orden de las imágenes que se muestran en el objeto de visualización de imágenes se organiza según el orden del primer carácter de cada nombre de archivo de imagen.

Si el primer carácter del nombre del archivo de imagen es el mismo comparado con otro nombre de archivo de imagen, el orden de visualización de las imágenes se organiza en base al segundo carácter o posterior del nombre del archivo.

### Ejemplo

001.png ➞ 002.png ➞ 003.png ➞ 010.png ➞ 100.png ➞ 11.png ➞ 12.png y así sucesivamente.

## Actualizar archivo de imagen

Aunque actualice el archivo de imagen en la carpeta de destino [Guardar en] del objeto Visualización de imagen, la imagen mostrada en el objeto Visualización de imagen no se actualiza. Para actualizar la imagen mostrada, realice lo siguiente para volver a cargar el archivo de imagen desde la carpeta de destino.

- Cambie la pantalla o el contenido donde se muestra el objeto Visualización de imagen, como al cambiar de pantalla o contenido.
- Inserte la memoria USB o la tarjeta SD referenciada por el objeto Visualización de imagen.
- Ejecute la operación [Actualizar] de visualización de imagen.