# Funciones disponibles en la memoria/almacenamiento

Puede utilizar la memoria o el almacenamiento para utilizar las siguientes funciones:

Datos del destino | Memoria de aplicación | Memoria de seguridad | Almacenamiento local | Tarjeta SD | Memoria USB
Almacenar el archivo de proyecto |  |  |  |  |
Conservar los valores de las variables |  |  |  |  |
Guardar el historial de alarmas |  |  |  |  |
Guardar datos de registro |  |  |  |  |
Guardar registros de operaciones |  |  |  |  |
Guardar datos de receta |  |  |  |  |
Exportar el historial de alarmas |  |  |  |  |
Exportar datos del registro |  |  |  |  |
Exportar registros de operaciones |  |  |  |  |
Exportar e importar datos de recetas |  |  |  |  |
Exportar e importar datos de seguridad (Información del usuario) |  |  |  |  |
Almacenar archivos del sistema para la entrada japonés en el tiempo de ejecución |  |  |  |  |
Almacenar los archivos de imagen utilizados en el objeto de visualización de imágenes |  |  |  |  |
Transferir el archivo de proyecto a la unidad de visualización |  |  |  |  |

Hide Show

1. Memoria de aplicación
2. Memoria de seguridad
3. Almacenamiento local
4. Almacenamiento externo (Tarjeta SD / Memoria USB)

## Memoria de aplicación

La memoria de aplicación se usa para los datos de proyecto, los datos de receta, etc.

Nota: La capacidad de la memoria de la aplicación que puede utilizar difiere entre los modelos de unidades de visualización. Para conocer la capacidad de cada modelo, véase la siguiente
Lista de modelos admitidos/características

## Memoria de seguridad

Esta memoria guarda los datos incluso cuando la unidad de visualización está apagada.

La prioridad al almacenar los datos en esta memoria es la siguiente:

1. Variable retentivas
2. Alarma
3. Registro de datos
4. Registro de operaciones

Para comprobar el uso de la memoria de respaldo, desde el Explorador de proyectos seleccione [Target01].

El tamaño de los datos de cada función viene determinado por los ajustes. Según el tamaño de los datos de cada función, la capacidad libre disponible para otras funciones también varía.

Para conocer el cálculo del tamaño de los datos, véase Calcular el tamaño de los datos a guardar.

Nota:

- La capacidad de la memoria de respaldo que puede utilizar difiere entre los modelos de unidades de visualización. Para conocer la capacidad de cada modelo, véase lo siguiente.
  Modelo/Función admitidos
- Los datos en la memoria de respaldo se conservan gracias a la batería de reserva integrada de la unidad de visualización. Los datos se pierden si se agota la batería. En el caso de las unidades de visualización con baterías recargables, suministre energía a la unidad de visualización y recargue por completo las baterías. La batería se cargará hasta el nivel que le permita ejecutar una copia de seguridad 24 horas después de encenderla. Se tardan 120 horas (5 días) en completar la carga. Consulte el Manual del hardware para saber cuáles son los tiempos de carga de la unidad de visualización.
  En el caso de las unidades de destino con baterías no recargables, se muestra un mensaje de error para indicar cuándo es preciso reemplazarlas. Cuando vaya a reemplazar baterías, consulte el Manual de hardware de la unidad de destino.
  Para obtener información sobre los mensajes de error que se muestran, consulte Errores mostrados en Runtime.

- Los datos de la memoria de seguridad se borran al descargar el proyecto.

- Dado que los modelos de la Serie GP-4100 no están equipados con memoria de respaldo, parte de la memoria interna se utiliza como área de respaldo. Los documentos de usuario denominan esta área "memoria de seguridad virtual". Los datos de la memoria de seguridad virtual, al igual que la memoria de seguridad, se conservan aunque se apague y se vuelva a encender la unidad de visualización.

- La Serie SP5000 y la Serie SP5000X usan NVRAM como memoria de seguridad. En este documento todas las instancias de "SRAM" se pueden considerar "NVRAM".

## Almacenamiento local

Cuando utiliza la Serie ST6000 o la Serie STM6000, puede utilizar el almacenamiento local para almacenar los archivos.

Las recetas, los datos de alarma, el registro de operaciones y el registro de datos admiten la exportación al almacenamiento local, y las recetas admiten la importación desde el almacenamiento local.

Nota: Para más información sobre la capacidad de almacenamiento local y los modelos admitidos, véase lo siguiente. Lista de modelos admitidos/características

## Almacenamiento externo (Tarjeta SD / Memoria USB)

La tarjeta SD y la memoria USB se denominan colectivamente como "Almacenamiento externo". Para más información sobre el almacenamiento externo, véase lo siguiente.

Almacenamiento externo

Nota: El almacenamiento externo que se puede utilizar varía según el modelo. Lista de modelos admitidos/características

### Carpeta de destino (cuando se utiliza la Serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), la Serie IPC o el PC/AT)

Cuando se utiliza la Serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), la Serie IPC o el PC/AT, incluso si selecciona [Tarjeta SD] o [Memoria USB] en la configuración del software de edición de pantallas, los datos no se almacenan en la tarjeta SD o en la memoria USB insertada en la unidad de visualización.

Los datos se almacenan en la carpeta de destino especificada en las propiedades de la [Carpeta de destino (tarjeta SD)] o [Carpeta de destino (almacenamiento USB)].

Para configurar la carpeta de destino:

1. En la ventana Explorador de proyectos, vaya a [Arquitectura del Sistema] haga clic en [Target01].
2. En la ventana Propiedades, haga clic en la pestaña [Función] y luego en la pestaña [Opciones].
3. En [Preferencias], configure las siguientes propiedades:
   Configuración de destino