# Notas sobre el uso de la unidad de visualización

Hide Show

1. Notas sobre la conexión a Ethernet
2. Cuando se utiliza la Serie SP5000 Power Box, Serie SP5000X
3. Cuando se utiliza la Serie STM6000 (excepto STM-6B00D)
4. Cuando se utiliza STM-6B00D
5. Cuando se utiliza la Serie GP-4100
6. Precaución con el panel táctil

## Notas sobre la conexión a Ethernet

- Cuando se comunica a través de una conexión Ethernet, la comunicación puede no ser posible, según la configuración del dispositivo de destino. Si la comunicación no es posible, intente lo siguiente:

- Si está conectado directamente al dispositivo de destino mediante un cable Ethernet, utilice un conmutador Ethernet.
- Haga coincidir los ajustes de [Auto Negotiation], [Speed Setting] y [Duplex Setting] con el dispositivo de destino.
  Puede cambiar estos ajustes en la pantalla de configuración de hardware.
  Configuración de los ajustes de Ethernet

## Cuando se utiliza la Serie SP5000 Power Box, Serie SP5000X

- No puede utilizar el Servidor Web y el Web Viewer simultáneamente.

## Cuando se utiliza la Serie STM6000 (excepto STM-6B00D)

- Asegúrese de suministrar energía desde el cable de alimentación cuando utilice la unidad de visualización, incluida la transferencia. Aunque no se suministre energía desde el cable de alimentación, cuando la unidad de visualización y el PC están conectados con el cable de transferencia USB, el LED de estado de la unidad de visualización se pone en verde, pero no se muestra nada en la pantalla de la unidad de visualización.

- Asegúrese de utilizar STM-6200WAD / STM-6400WAD con el módulo de visualización conectado. Si conecta la alimentación con el módulo de visualización desconectado, el LED de estado parpadea en rojo dos veces y el timbre suena dos veces. Si esto ocurre, conecte el módulo de visualización, y la unidad de visualización se reiniciará automáticamente.
  Además, NO utilice el STM-6200WAD / STM-6400WAD con un módulo de visualización de tamaño diferente conectado. Si coloca un módulo de visualización de tamaño diferente, el LED de estado parpadea en rojo dos veces y se repite, el timbre suena dos veces y se repite, y se muestra el siguiente mensaje de error.
  Mensaje de error:
  The resolution of the display module does not match the project settings: ***x***.
  Either replace the display module, or change the model in the project settings and transfer the project via the USB transfer cable.

## Cuando se utiliza STM-6B00D

- Para monitorizar y manejar la pantalla, utilice BLUE Web Viewer. BLUE Web Viewer se activa por defecto de fábrica.
  Visión general de BLUE Web Viewer y flujo de trabajo de desarrollo

- Asegúrese de suministrar energía desde el cable de alimentación cuando utilice la unidad de visualización, incluida la transferencia. Aunque no se suministre energía desde el cable de alimentación, cuando la unidad de visualización y el PC están conectados con el cable de transferencia USB, el LED de estado de la unidad de visualización se pone en verde, pero no se muestra nada en la pantalla de la unidad de visualización.

- Cuando acople un módulo de visualización al STM-6B00D, utilice el mismo tamaño de módulo de visualización que se ha configurado en el software de edición de pantallas. Si coloca un módulo de visualización de tamaño diferente, el LED de estado parpadea en rojo dos veces y se repite, el timbre suena dos veces y se repite, y se muestra el siguiente mensaje de error.
  Mensaje de error:
  The resolution of the display module does not match the project settings: ***x***.Either replace the display module, or change the model in the project settings and transfer the project via the USB transfer cable.

### Error del sistema

El LED parpadea en verde cuando hay errores en el sistema. Para más información sobre los mensajes de error, consulte lo siguiente.

Lista de mensajes de error

## Cuando se utiliza la Serie GP-4100

- Dado que los modelos de la Serie GP-4100 no están equipados con memoria de respaldo, parte de la memoria interna se utiliza como área de respaldo. Los documentos de usuario denominan esta área "memoria de seguridad virtual". Los datos de la memoria de respaldo virtual, al igual que la memoria de respaldo, se conservan incluso cuando la Serie GP-4100 se apaga usando una operación de la Aplicación del tiempo de ejecución o desde la Configuración de hardware. Sin embargo, cuando la Serie GP-4100 se apaga usando cualquier operación que no sea una operación de la Aplicación de tiempo de ejecución o la pantalla de Configuración de hardware, se pierden los siguientes datos:

- Valores de variables retentivas
- Registro de alarmas
- Registro de datos

Aplicación en tiempo de ejecución

Apagar y reiniciar el tiempo de ejecución

- Para los modelos de la serie GP-4100, las versiones disponibles de BLUE varían en función de la SV (versión de software) de la unidad de pantalla. Consulte la tabla siguiente para conocer las versiones de BLUE. Consulte la etiqueta del producto en la unidad de pantalla para conocer la SV.

  | BLUE Versión 3.4 o anterior | BLUE Versión 3.4 Service Pack 1 Versión 3.5
  SV 3.0 o posterior | - |
  SV 2.0 o anterior |  |

Si se transfiere un proyecto a una unidad de pantalla que no puede utilizarlo, aparecerá el mensaje de error SYS00003 o el siguiente mensaje:

[El destino no es un dispositivo Pro-face HMI válido]

## Precaución con el panel táctil

- En la Serie SP5000 Power Box y Serie SP5000X, si apaga el equipo y lo vuelve a encender inmediatamente, puede aparecer el siguiente mensaje de error. Si ve este mensaje, apague el equipo, espere al menos 10 segundos y vuelva a encenderlo.
  Mensaje de error: Touch panel driver initialization failed.
  Si después de seguir estos pasos no se resuelve el problema, o si ve este mensaje en otra unidad de visualización, comuníquese con el servicio de atención al cliente.