# Propriétés (Toutes les alarmes)

[Nombre max. d'enregistrements] 'Alarm.MaxRecord'
Définissez le nombre d'enregistrements de l'historique des alarmes à enregistrer. Lorsque l'historique de l'alarme dépasse la valeur définie, le processus spécifié par le champ [Opération lorsque [Enregistrer dans] est Plein] est exécuté. L'historique des alarmes comprend les alarmes et les erreurs système pour tous les groupes d'alarmes. Plage de valeurs de configuration : 0 - 2147483647
Remarque : Le nombre d'enregistrements historiques de l'alarme que vous pouvez enregistrer dépend de la capacité de l'emplacement d'enregistrement. Pour la taille des données d'historique de l'alarme, reportez-vous à ce qui suit. Calcul de la taille des données à enregistrer Le nombre maximum d'erreurs système pouvant être enregistrées est de 100. Même si vous réglez [Nombre max. d'enregistrements] sur une valeur supérieure à 100, le nombre d'erreurs système enregistrées est limité à 100. Si le nombre d'erreurs système dépasse 100, l'erreur système la plus ancienne est supprimée et l'erreur système la plus récente est enregistrée. Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. Alarm.MaxRecord Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données

[Opération lorsque [Enregistrer dans] est Plein]
Sélectionnez l'opération qui se produit lorsque la quantité d'historique de l'alarme dépasse le [Nombre max. d'enregistrements]. - [Remplacer les anciennes données] : Supprimer l'historique de l'alarme le plus ancien et enregistrez le nouvel historique de l'alarme. - [Arrêter la journalisation] : Arrêter l'enregistrement du nouvel historique de l'alarme.

[Enregistrer dans]
Sélectionnez l'emplacement d'enregistrement de l'historique de l'alarme parmi les options suivantes. -[Mémoire de sauvegarde] -[Carte SD] -[Stockage USB]
Important : Lorsque vous utilisez une mémoire externe pour enregistrer l'historique des alarmes, éteignez l'afficheur avant de retirer la mémoire externe. Si vous retirez la mémoire externe avant d'éteindre l'afficheur, l'historique des alarmes ne peut pas être enregistré même si la mémoire externe est insérée à nouveau. Dans ce cas, redémarrez l'afficheur après avoir inséré la mémoire externe. Nous vous recommandons d'éviter de choisir un stockage externe qui est souvent retiré de l'afficheur. Remarque : La mémoire et le stockage qui peuvent être sélectionnés pour [Enregistrer dans] dépendent du modèle de l'afficheur. Lors de l'utilisation d'un équipement Série SP5000 Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise), Série IPC ou PC/AT, le simple fait de sélectionner [Carte SD] ou [Stockage USB] ne permet PAS de stocker l'historique de l'alarme dans la carte SD ou le stockage USB inséré dans l'afficheur. Pour enregistrer l'historique des alarmes sur la carte SD ou le stockage USB, spécifiez le dossier de destination dans la propriété [Dossier destination (carte SD)] ou [Dossier destination (stockage USB)] de la cible. Fenêtre de propriété [Target01] > onglet [Fonction] > onglet [Options] > [Préférences] Propriétés (Target01)

[Chiffrement]
Cochez cette case pour chiffrer l'historique des alarmes enregistré. La valeur par défaut est activée. Décochez cette case si vous ne souhaitez pas chiffrer l'historique des alarmes.

[Exporter les données]

[Activer]
Vous pouvez enregistrer l'historique de l'alarme sur l'afficheur dans un fichier.
Remarque : pour plus d'informations sur l'exportation et l'importation, reportez-vous à ce qui suit. Exportation et importation des alarmes

[Stockage des données]
Sélectionnez l'emplacement du fichier d'exportation parmi les suivants. -[Stockage local] -[Carte SD] -[Stockage USB]
Remarque : Le stockage qui peut être sélectionné pour [Stockage des données] dépend du modèle de l'afficheur. Lors de l'utilisation d'un équipement Série SP5000 Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise), Série IPC ou PC/AT, le simple fait de sélectionner [Carte SD] ou [Stockage USB] ne permet PAS de stocker le fichier d'exportation dans la carte SD ou la stockage USB insérée dans l'afficheur. Pour enregistrer le fichier d'exportation sur la carte SD ou le stockage USB, spécifiez le dossier de destination dans la propriété [Dossier destination (carte SD)] ou [Dossier destination (stockage USB)] de la cible. Fenêtre de propriété [Target01] > onglet [Fonction] > onglet [Options] > [Préférences] Propriétés (Target01)

[Ajouter la date/l'heure]
À la fin du nom de fichier de l'exportation, ajoutez la date et l'heure de l'exportation. Exemple : Si la date et l'heure d'exportation sont 2016/10/31 et 22:43:45, le fichier d'exportation est enregistré sous '20161031PM104345.TXT'.
Remarque : Remarque : Les formats de date et d'heure dépendent des paramètres [Format de date] et [Format d'heure]. Fenêtre de propriétés [Cible01]> onglet [Fonction] > onglet [Options] > [Exporter] Pour en savoir plus, consultez ce qui suit. [Format de date] [Format d'heure] Si la case [Ajouter la date/l'heure] est décochée et qu'un fichier portant le nom du fichier d'exportation existe déjà, le fichier d'exportation existant est remplacé par le nouveau fichier d'exportation.

[Détecter les modifications]
Détecte les modifications apportées au fichier exporté. Utilisez l'outil de validation de fichier d'exportation pour détecter les modifications.
Lorsque [Détecter la modification] est activé, une chaîne alphanumérique est ajoutée à la première ligne du fichier exporté. Cette chaîne est utilisée par l'outil de validation d'exportation pour détecter les modifications apportées aux données du fichier. Lorsque vous utilisez l'outil de validation d'exportation, n'effacez ni ne modifiez pas cette chaîne. Pour plus d'informations sur l'outil de validation d'exportation, reportez-vous à ce qui suit. Vérification des modifications dans le fichier d'exportation

[Nom du dossier] 'Alarm.ExportData.FolderName'
Définissez le nom du dossier. (Exemple : \Journal) Vous pouvez utiliser un maximum de 256 caractères, à l'exclusion des symboles suivants, pour le nom du dossier. : ; | , * ? " < > / Un sous-dossier avec un nom de mode d'alarme ('Journal' ou 'Actif') utilisé pour l'exportation est créé dans le dossier et le fichier d'exportation est enregistré. Définissez le mode d'alarme dans l'opération [Exporter les données d’alarme]. Exporter les données d'alarme
Remarque : Sur l' Série IPC, pour utiliser une langue spécifique pour les noms de dossier et de fichier, configurez-la dans [Panneau de configuration] > [Modifier les paramètres régionaux du système]. Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. Alarm.ExportData.FolderName Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Variable] Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données

[Nom du fichier] 'Alarm.ExportData.OutputFileName'
Définissez le nom du fichier exporté. (Exemple : DonnéesJournal) Vous pouvez utiliser un maximum de 256 caractères, à l'exclusion des symboles suivants, pour le nom du fichier. : ; | , * ? " \ /
Remarque : Sur l' Série IPC, pour utiliser une langue spécifique pour les noms de dossier et de fichier, configurez-la dans [Panneau de configuration] > [Modifier les paramètres régionaux du système]. Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. Alarm.ExportData.OutputFileName Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Variable] Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données

[État de l'exportation]

[Activer]
Vous pouvez stocker l'état d'enregistrement du fichier d'exportation ou l'état d'erreur dans une variable.

[État de l’enregistrement] 'Alarm.ExportStatus.SaveStatus’
Définissez une variable entière pour stocker l'état de début et de fin du processus d'exportation. À partir du marqueur de propriété, sélectionnez [Variable].
Lors de l'exportation, les éléments suivants sont stockés dans l'état d'enregistrement. (1) Bit d'exportation (2) Bit d'achèvement Le chronogramme de l'état d'enregistrement est le suivant. A : L'utilisateur lance l'exportation B : Exportation terminée C : L'utilisateur efface les valeurs dans les variables Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. Alarm.ExportStatus.SaveStatus Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Variable] Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données

[État d’erreur] 'Alarm.ExportStatus.ErrorStatus’
Définissez une variable entière pour stocker le résultat du processus d'exportation. À partir du marqueur de propriété, sélectionnez [Variable].
Lorsque le bit de fin (position du bit : 1) de la variable spécifiée dans le champ [État de l'enregistrement] est activé, les résultats suivants apparaissent dans l'état d'erreur. 0 : Les données sont exportées avec succès. 1 : Aucun stockage externe, 3 : Espace disque insuffisant. 4 : Erreur d'ouverture/écriture de fichier. Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. Alarm.ExportStatus.ErrorStatus Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Variable] Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données

[Comportement de l'état Hi/Lo]
Sélectionnez le mode de fonctionnement des états d'alarme lorsque la valeur de la variable configurée avec une alarme de niveau passe de Hi à HiHi ou de Lo à LoLo. [Changement en RTN sur HiHi/LoLo] [Rester actif sur HiHi/LoLo]
Remarque : Si vous sélectionnez [Rester actif sur HiHi/LoLo] et qu'une valeur modifiée dépasse plus d'un type d'alarme, toutes les alarmes applicables se déclenchent en même temps. (Exemple) Pour une alarme de niveau avec Hi réglé sur 50 et HiHi réglé sur 100, et que la valeur passe de 0 à 105, Hi et HiHi se produisent en même temps. En conséquence, l'objet Résumé d'alarme affiche les deux alarmes et dans cet ordre Hi, HiHi, pour correspondre à la direction du changement de valeur (0 à 105).