# Liste des ports TCP utilisés par l'afficheur

Ceci est une liste des ports TCP utilisés par l'afficheur, ses pilotes et utilitaires subordonnés, ainsi que d'autres programmes connexes.

Fonction | Port | Configurable
Transfert d'un projet | 3320 3321 8050 | -
Serveur Web Web Viewer | 8082 |
Pro-face Connect | 11444 443 80 | -
Serveur OPC-UA | 48010 |
Objet de navigateur Web | Dépend de l'URL à afficher. |
Connexion FTP (Session de contrôle) | 21 990 |
Connexion FTP (Session de données (mode actif)) | Utilise le port configuré par le système d'exploitation. | -
Connexion FTP (Session de données (mode passif)) | Utilisez le port configuré sur le serveur FTP. | -