# Le voyant d'état de l'afficheur

Hide Show

1. Série STM6000
2. Série ST6000
3. SP5000 Series, SP5000X Series

Remarque : Pour plus d'informations sur le voyant d'état de l'équipement IPC Series, reportez-vous à son manuel matériel.

## Série STM6000

Couleur | Indicateur | Opération
Vert | ACTIVÉ | En fonctionnement
Clignotant (répéter ON pendant 1,2 seconde et OFF pendant 0,4 seconde) | STM-6B00D : Erreur système récupérable (par ex. erreur de communication)*1*2
Clignotant (répéter ON et OFF toutes les 0,4 secondes) | STM-6B00D : Transfert du projet
Clignotant (après avoir été OFF pendant 2,8 secondes, répéter ON et OFF 5 fois toutes les 0,4 secondes) | STM-6B00D : Erreur système irrécupérable (par exemple, erreur de commande d'écriture)*1
Clignotement une fois toutes les 5 secondes | Rétroéclairage éteint (mode veille)
Orange | Clignotant | Logiciel en cours de démarrage ou en mode de récupération
Rouge | ACTIVÉ | L'équipement est sous tension.
Double clignotement | Erreur de connexion du Display Module
– | DÉSACTIVÉ | L'équipement est hors tension.

*1 Pour plus d'informations sur les messages d'erreur, reportez-vous à ce qui suit.

Liste des messages d'erreur

*2 Lorsque l'erreur est corrigée, le clignotement s'arrête.

## Série ST6000

Couleur | Indicateur | Opération
Vert | ACTIVÉ | En fonctionnement
Clignotement une fois toutes les 5 secondes | Rétroéclairage éteint (mode veille)
Orange | Clignotant | Logiciel en cours de démarrage ou en mode de récupération
Rouge | ACTIVÉ | L'équipement est sous tension.
– | DÉSACTIVÉ | L'équipement est hors tension.

## SP5000 Series, SP5000X Series

Couleur | Indicateur | Opération
Vert | ACTIVÉ | En fonctionnement
Orange | Clignotant | Logiciel en cours de démarrage ou en mode de récupération
Rouge | ACTIVÉ | L'équipement est sous tension.
Rouge/Vert | En alternance | Erreur de connexion du Display Module
Orange/Rouge | En alternance | SP-5B10, SP-5B90 : erreur de démarrage de la carte SD
– | DÉSACTIVÉ | L'équipement est hors tension.