# Transition après le changement d'écran ou de contenu

Lors de la transition d'écran après avoir changé d'écran ou de contenu, le paramètre [Mode de dessin] diffère en fonction de la [Priorité des écrans] ou de la [Priorité des communications].

Remarque : vous pouvez configurer le [Mode de dessin] dans l'Architecture du système.

1. Dans la fenêtre Explorateur de projets, accédez à [Architecture du système] et cliquez sur [Target01].
2. Dans la fenêtre Propriétés, accédez à l’onglet [Fonction] ➞ onglet [Options] et cliquez sur [Préférences].

Changement d'écran

Changement d'écran avec contenu

Modification du contenu

## Changement d'écran

# | Événement | Transition lorsque [Mode de dessin] = [Priorité des écrans] | Transition lorsque [Mode de dessin] = [Priorité des communications]
1 | Exécutez l'opération de changement d'écran. |  |
2 | Établissez la communication pour les variables externes et les adresses de périphérique dans la destination de l'opération de changement d'écran. Lors de l'établissement de la communication, les scripts et les changements d'écran ne sont pas exécutés. | Afficher les objets avec variables externes dans un état de communication non défini.
3 | S'il y a un script dans la destination de l'opération de changement d'écran lorsque le déclencheur [État de l'écran ou du contenu] est défini sur [Active], le script est exécuté. |
4 | Exécutez les scripts autres que le script spécifié à l'étape 3. |

Var1, Var2 : Variables internes, Var3 : Variable externe

## Changement d'écran avec contenu

# | Événement | Transition lorsque [Mode de dessin] = [Priorité des écrans] | Transition lorsque [Mode de dessin] = [Priorité des communications]
1 | Exécutez l'opération de changement d'écran. |  |
2 | Établissez la communication pour les variables externes et les adresses de périphérique dans la destination de l'opération de changement d'écran. Lors de l'établissement de la communication, les scripts et les changements d'écran ou de contenu ne sont pas exécutés. | Afficher les objets avec variables externes dans un état de communication non défini.
3 | S'il y a un script dans l'écran de destination (ou un script dans le contenu sur l'écran de destination) de l'opération de changement d'écran lorsque le déclencheur [État de l'écran ou du contenu] est défini sur [Active], le script est exécuté. |
4 | Exécutez les scripts autres que le script spécifié à l'étape 3. |

Var1, Var2 : Variables internes, Var3, Var6 : Variable externe

## Modification du contenu

# | Événement | Transition lorsque [Mode de dessin] = [Priorité des écrans] | Transition lorsque [Mode de dessin] = [Priorité des communications]
1 | Exécutez l'opération de changement de contenu. |  |
2 | Établissez la communication pour les variables externes et les adresses de périphérique dans la destination de l'opération de changement de contenu. Lors de l'établissement de la communication, les scripts et les changements de contenu ne sont pas exécutés. | Afficher les objets avec variables externes dans un état de communication non défini.
3 | S'il y a un script dans la destination de l'opération de changement de contenu lorsque le déclencheur [État de l'écran ou du contenu] est défini sur [Active], le script est exécuté. |
4 | Exécutez les scripts autres que le script spécifié à l'étape 3. |

Var1, Var2, Var4, Var5 : Variables internes, Var6 : Variable externe