# Propriétés (Lecteur de codes à barres USB)

Vous pouvez configurer les détails du lecteur de codes à barres USB dans l'architecture du système.

1. Dans la fenêtre Explorateur de projets, accédez à [Architecture du système] et cliquez sur [Accessoires].

2. Dans la barre d'outils de l'éditeur d'architecture système, cliquez sur [Lecteur de code à barres USB].

3. Dans la fenêtre Propriétés, configurez les propriétés ci-dessous.

## Basique

[Enregistrer sous]

Vous pouvez configurer les destinations suivantes pour les données saisies à partir d'un lecteur de code à barres USB. Sélectionnez [Objets] ou [Variable].

[Chaîne scannée]

Vous pouvez configurer des variables STRING internes pour les données introduites à partir d'un lecteur de code à barres USB. La configuration n'est possible que lorsque [Variable] est sélectionné dans [Enregistrer sous].

[Chaîne scannée (octets)]

Pour compter les caractères, définissez une variable entière interne comme destination d'enregistrement de la valeur comptée. La configuration n'est possible que lorsque [Variable] est sélectionné dans [Enregistrer sous].

[Code clé]

Sélectionnez la disposition du clavier. Sélectionnez [English 101] ou [Japanese 106].