# Propriétés (Connexion FTP)

## Basique

[ID]
Affiche l'ID de la connexion FTP. Plage de valeurs : 1 - 999

[Chiffrement]
Sélectionnez la méthode de chiffrement utilisée pour la communication avec le serveur FTP : [FTP implicite sur TLS] : La communication chiffrée démarre lorsque vous vous connectez au serveur FTP. [FTP explicite sur TLS] : Après la connexion au serveur FTP, l'afficheur envoie une demande de chiffrement pour démarrer la communication cryptée. [Utiliser le protocole FTP ordinaire (non sécurisé)] : Communication sans chiffrement des données. Remarque : Il est recommandé d'utiliser [FTP implicite sur TLS]. Si [FTP explicite sur TLS] ou [Utiliser FTP simple (non sécurisé)] est sélectionné, cette propriété affiche un état d'avertissement, ainsi qu'un avertissement dans la fenêtre d'erreur. Lorsque vous sélectionnez [Utiliser FTP simple (non sécurisé)], les propriétés situées sous la propriété [Certificat valide] sont masquées.

[Adresse IP du serveur]
Définit l'adresse IP du serveur FTP auquel se connecter. Plage configurable : 0.0.0.0 - 255.255.255.255 Remarque : utilisez un serveur FTP et une adresse IP fiables.

[Numéro de port]
Définissez le numéro de port du serveur FTP auquel se connecter en utilisant l'une des méthodes de cryptage ci-dessous, telle que sélectionnée dans le champ [Chiffrement]. FTP implicite sur TLS:990 FTP explicite sur TLS:21 Utiliser le protocole FTP simple (non sécurisé):21 Plage configurable : 1 - 65535

[Délai d'attente (sec)]
Définit le délai d'attente, en secondes, pour une réponse du serveur FTP. En l'absence de réponse dans le délai fixé, la communication FTP est interrompue. Plage configurable : 3 - 120

[Reprendre]
Cochez la case pour reprendre le transfert de fichiers à partir du moment où il a été interrompu par une erreur de communication. Décochez la case pour transférer les fichiers depuis le début après une erreur de communication.

[Réessayer]
Définit le nombre de fois que l'afficheur retransmet une commande en l'absence de réponse du serveur FTP. Plage configurable : 0 - 10

[Intervalle de réessai (100 ms)]
Définit l'intervalle de temps, en unités de 100 millisecondes, après lequel l'afficheur retransmet les commandes. Plage configurable : 1 - 100

[Type de connexion]
Sélectionnez le format des informations de compte utilisées pour se connecter au serveur FTP : [Normal] : Connectez-vous au serveur FTP en utilisant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. [Anonyme] : Se connecter au serveur FTP avec le nom d'utilisateur 'anonymous' et le mot de passe 'guest'. Remarque : Si [Anonyme] est sélectionné, cette propriété affiche l'état de l'avertissement de sécurité ainsi qu'un avertissement de sécurité dans la fenêtre d'erreur. Sélectionnez [Anonyme] pour masquer les champs [Nom d'utilisateur] et [Mot de passe].

[Nom d'utilisateur]
Définissez un nom d'utilisateur, d'une longueur maximale de 512 caractères, pour vous connecter au serveur FTP. Remarque : si elle est vide, la fenêtre d'erreur affiche une erreur.

[Mot de passe]
Définissez un mot de passe, d'une longueur maximale de 512 caractères, pour vous connecter au serveur FTP.

[PASV]
Cochez la case pour la communication FTP en mode passif. Décochez la case pour la communication FTP en mode actif.

[Valider le certificat]
Indiquez si l'afficheur vérifie le certificat lorsqu'elle se connecte au serveur FTP. [Valider] : Valide le certificat. [Ignorer] : Ignore la validation du certificat. Remarque : sélectionnez [Ignorer] et les avertissements apparaîtront dans la fenêtre d'erreur.

[Certificat racine]
Sélectionnez le fichier du certificat racine. Seuls les fichiers '*.cer' (format PEM) sont pris en charge.