# Connexion des cibles et équipements

Cette section décrit les étapes à suivre pour permettre à l'afficheur de communiquer avec des équipements externes.

Remarque :

- Vous ne pouvez ajouter qu'un seul afficheur à un projet.

- Le nombre de pilotes disponibles dépend du modèle.
  Pour plus d'informations sur les modèles, voir Modèles/Fonctions pris en charge.

- Le nombre d'équipements externes disponibles varie selon les pilotes. Manuel de connexion de l'équipement/automate

- Un pilote différent peut être attribué à chaque port COM. Un pilote peut également être affecté à tous les ports COM.

- Si vous changez la cible du SP5000 Series Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise), SP5000 Series Power Box pour d'autres afficheurs, le port supplémentaire ne sera pas disponible.

1. Dans la fenêtre Explorateur de projets, accédez à [Architecture du système] → [Target01] et cliquez sur [Pilote].

2. Sur la barre d'outils de la fenêtre Explorateur de projets, cliquez sur [Pilote].
   → La fenêtre Ajouter un pilote s'ouvre.

3. Sélectionnez le pilote désiré et cliquez sur [OK].

Remarque : cliquez sur [Target01] pour afficher le pilote ajouté dans l'éditeur d'architecture du système.

4. Au départ, un périphérique externe est ajouté. Pour connecter plusieurs périphériques externes à un seul pilote, dans la barre d'outils de l'éditeur d'architecture du système, cliquez sur [Équipement] et ajoutez des périphériques externes.

5. Après avoir ajouté le pilote et l'équipement, dans la fenêtre Explorateur de projets, accédez à [Architecture du système] et cliquez sur [Pilote].

6. Dans l'éditeur de l'architecture du système, sélectionnez [Interface cible] pour chaque pilote.

Remarque :

- Consultez les paramètres de communication dans le manuel de connexion du périphérique/automate et effectuez les réglages correspondants.

- Si le protocole du port ou la méthode de communication ne correspond pas entre l'afficheur et le périphérique externe, la connexion n'est pas possible.

- La convention de dénomination des ports sur l'afficheur et les équipements externes est indépendante de la compatibilité de la connexion. Vous pouvez connecter le port COM1 de l'afficheur au port COM2 de l'équipement.

7. Dans la fenêtre Propriétés, accédez à l'onglet [Basique] et configurez les propriétés du pilote.

Remarque : consultez les paramètres de communication dans le manuel de connexion de l'appareil/automate et configurez les paramètres selon les besoins..

8. Dans l'éditeur d'architecture système, développez l'arborescence des pilotes, sélectionnez chaque périphérique et configurez ses propriétés dans la fenêtre Propriétés.

Remarque : consultez les paramètres de communication dans le manuel de connexion de l'appareil/automate et configurez les paramètres selon les besoins..

9. Répétez l'étape 4 pour ajouter plusieurs pilotes et périphériques.