# Fonctions de mémoire/stockage disponibles

Vous pouvez utiliser la mémoire ou le stockage pour utiliser les fonctions suivantes :

Données cibles | Mémoire d'application | Mémoire de sauvegarde | Stockage local | Carte SD | Mémoire USB
Stocker le projet |  |  |  |  |
Conserver les valeurs des variables |  |  |  |  |
Enregistrer l'historique des alarmes |  |  |  |  |
Enregistrer les données de journalisation |  |  |  |  |
Enregistrer les journaux d'opérations |  |  |  |  |
Enregistrer les données de recette |  |  |  |  |
Exporter l'historique des alarmes |  |  |  |  |
Exporter les données de journalisation |  |  |  |  |
Exportation les journaux d'opérations |  |  |  |  |
Exporter et importer les recettes |  |  |  |  |
Exporter et importer les données de sécurité (Informations sur l’utilisateur) |  |  |  |  |
Stocker les fichiers système pour une entrée japonaise au moment de l'exécution |  |  |  |  |
Stocker les fichiers d'images utilisés dans l'objet d'affichage d'image |  |  |  |  |
Transférer le projet vers l'afficheur |  |  |  |  |

Hide Show

1. Mémoire d'application
2. Mémoire de sauvegarde
3. Stockage local
4. Stockage externe (Carte SD/Mémoire USB)

## Mémoire d'application

La mémoire d’application est utilisée pour les données de projet, les recettes, etc.

Remarque : la capacité de la mémoire de sauvegarde que vous pouvez utiliser diffère selon le modèle d’afficheur. Pour la capacité de chaque modèle, voir
Liste des modèles/fonctions pris en charge.

## Mémoire de sauvegarde

Cette mémoire enregistre les données même si l'afficheur est arrêté.

Priorité lors du stockage des données dans cette zone mémoire :

1. Variable persistante
2. Alarme
3. Journalisation des données
4. Journal des opérations

Pour vérifier l’utilisation de la mémoire de sauvegarde, dans l’Explorateur de projets, sélectionnez [Target01].

La taille de données de chaque fonction est déterminée par les paramètres. Selon la taille des données de chaque fonction, la capacité disponible pour les autres fonctions varie aussi.

Pour le calcul de la taille des données, consultez Calcul de la taille des données à enregistrer.

Remarque :

- La capacité de la mémoire de sauvegarde que vous pouvez utiliser diffère selon le modèle d’afficheur. Pour la capacité de chaque modèle, voir ci-dessous.
  Modèle/Fonction pris en charge
- La mémoire de sauvegarde de données est conservée par la pile de secours intégrée à l'afficheur. Les données sont perdues si la pile est déchargée. Pour les afficheurs avec une batterie rechargeable, branchez l'afficheur au secteur et recherchez entièrement la batterie. La batterie est chargée jusqu'au niveau permettant la sauvegarde durant 24 heures après la mise en marche. Le chargement complet dure 120 heures (5 jours). Consultez le Manuel du matériel pour connaître les délais de charge nécessaires pour l'afficheur.
  Pour les afficheurs sans batterie rechargeable, un message d'erreur indique que le remplacement est requis. Pour plus d'informations sur le remplacement des piles, consultez le manuel du matériel de l'afficheur.
  Pour plus d'informations sur les messages d'erreur, consultez Erreurs affichées durant l'exécution.

- Lors du téléchargement du projet, les données présentes sur la mémoire de sauvegarde sont effacées.

- Puisque les modèles GP-4100 ne sont pas équipés d'une mémoire de sauvegarde, une partie de la mémoire interne est utilisée comme zone de sauvegarde. Dans la documentation utilisateur, cette zone est appelée 'mémoire de sauvegarde virtuelle' Les données de la mémoire de sauvegarde virtuelle, comme celles de la mémoire de sauvegarde sont conservées même si l'afficheur est arrêté puis redémarré.

- Les équipements SP5000 Series et SP5000X Series utilisent une mémoire de sauvegarde de type NVRAM.. Dans ce document, toutes les instances de 'SRAM' doivent être considérées comme 'NVRAM'.

## Stockage local

Lors de l'utilisation de l'équipement ST6000 Series ou STM6000 Series, vous pouvez utiliser le stockage local pour stocker les fichiers.

Les recettes, les données d'alarme et la journalisation des données prennent en charge l'exportation vers un stockage externe, et les recettes prennent en charge l'importation à partir d'un stockage local.

Remarque : Pour plus d'informations sur la capacité du stockage local et des modèles pris en charge, voir ci-dessous. Liste des modèles/fonctions pris en charge

## Stockage externe (Carte SD/Mémoire USB)

La carte SD et la mémoire USB sont collectivement appelées « stockage externe ». Pour plus d'informations sur le stockage externe, reportez-vous à ce qui suit.

Stockage externe

Remarque : Le stockage externe qui peut être utilisé diffère selon le modèle. Liste des modèles/fonctions pris en charge

### Dossier de destination (lors de l'utilisation d'un équipement SP5000 Series Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise), IPC Series ou PC/AT)

Lors de l'utilisation d'un équipement SP5000 Series Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise Model), IPC Series ou PC/AT, même si vous sélectionnez [Carte SD] ou [Mémoire USB] dans le paramètre du logiciel d'édition d'écran, les données ne sont pas stockées dans la carte SD ou la mémoire USB insérée dans l'afficheur.

Les données sont stockées dans le dossier de destination spécifié dans les propriétés [Dossier destination (carte SD)] ou [Dossier destination (stockage USB)].

Pour configurer le dossier de destination :

1. Dans la fenêtre Explorateur de projets, dans [Architecture du système], cliquez sur [Target01].
2. Dans la fenêtre Propriétés, cliquez sur l'onglet [Fonction], puis sur l'onglet [Options].
3. Dans [Préférences], définissez les propriétés suivantes :
   Paramètres de cible