# Saisie de données dans l'objet à l'aide du lecteur de code à barres

Les données lues par un lecteur de code à barres USB peuvent être saisies dans une variable entière (Var1) à l'aide d'un objet d'affichage numérique.

## Configuration du flux de travail

1. Ajouter des variables
2. Ajouter un lecteur de codes à barres USB
3. Configurer des composants

## Ajouter des variables

### Explorateur de projets : [Variables] ➞ [Toutes les variables]

Ajoutez la ou les variables suivantes.

#### Propriétés de variable :

[Nom] | [Type de données] | [Source] | [Adresse de l'équipement]
Var1 | [INT] | 'Équipement série Schneider Modbus' | 400001

## Ajouter un lecteur de codes à barres USB

### Explorateur de projets : [Target01] ➞ [Accessoires]

Ajouter le lecteur de code à barres USB suivant.

#### Propriétés du lecteur de code à barres USB :

Onglet | Propriété | Valeur
[De base] | [Enregistrer sous] | [Objets]
[Code clé] | [Anglais 101]

## Configurer des composants

### Explorateur de projets : [Conception d'écran] ➞ [Écran] ➞ [Screen1]

Faites glisser et déposez les objets suivants de la [Bibliothèque d'objets] vers l'écran.

#### Propriétés de l'objet d'affichage numérique (Nom : NumericDisplay1) :

Onglet | Sous-onglet | Propriété | Valeur
[Fonction] | [De base] | [Valeur actuelle] | [Variable] [Nom] : Var1
[Activer le mode de saisie] |
[Utiliser le clavier] |