# Propriétés (Target01)

Vous pouvez configurer les détails de l'afficheur dans l'architecture du système.

1. Dans la fenêtre Explorateur de projets, accédez à [Architecture du système] et cliquez sur [Target01].
2. Dans la fenêtre Propriétés, définissez les propriétés suivantes.

Masquer Afficher

1. [Fonction] - [Basique]
2. [Fonction] - [Options]
3. [Avancé] - [Paramètres]
4. [Avancé] - [Accès aux données]

## [Fonction] - [Basique]

[Série]
Cliquez sur l'icône à côté de [Série] et sélectionnez la série de l'afficheur.
[Série] | Sélectionnez la série de l'afficheur.
[Modèle] | Sélectionnez le modèle de l'afficheur.
[Résolution] | Sélectionnez la résolution.
[Orientation] | Sélectionnez la méthode d'installation de l'afficheur, soit [Paysage] ou [Portrait]. Remarque : Lors de l'utilisation de l'équipement GP4100 Series avec [Orientation] définie sur [Portrait], faites pivoter l'afficheur de 90° dans le sens horaire lors de l'installation. Lors de l'utilisation d'un autre afficheur avec [Orientation] définie sur [Portrait], tournez-le de 90 ° dans le sens antihoraire lors de l'installation. Lorsque [Orientation] est défini sur [Portrait], sur les afficheurs SP5000 Series Open Box, IPC Series ou PC/AT, vous devez également définir les paramètres d'affichage Windows. Définissez [Orientation de l'affichage] afin qu'elle corresponde à l'orientation du projet avant de le transférer.

[Ethernet1] / [Ethernet2]
(Modèles qui prennent en charge Ethernet : SP5000 Series Power Box, SP5000X Series, ST6000 Series, STM6000 Series et GP-4100 Series)

[Télécharger les paramètres Ethernet]
Cochez cette case pour reconfigurer les paramètres Ethernet sur l'afficheur pendant l'opération de transfert.. Les diverses propriétés de configuration Ethernet ci-dessous sont activées lorsque cette case est cochée.

Remarque : Lorsque vous utilisez le système de fichiers pour transférer un fichier de projet, sur l'afficheur, dans [Conserver les données d'exécution pour le téléchargement du fichier système], désactivez [Paramètres Ethernet]. Pour en savoir plus, consultez ce qui suit.

Conserver les données d'exécution après le transfert

[Paramètre DHCP]
Cochez cette case pour utiliser le protocole DHCP pour configurer les paramètres Ethernet.

[Adresse IP]
Lorsque la case Paramètre DHCP est décochée, configurez la nouvelle adresse IP de l'afficheur.

[Masque de sous-réseau]
Lorsque la case Paramètre DHCP est décochée, configurez le nouveau masque de sous-réseau de l'afficheur.

[Passerelle par défaut]
Lorsque la case Paramètre DHCP est décochée, configurez la nouvelle passerelle de l'afficheur.

[Paramètre DNS]
Cochez cette case pour configurer le paramètre DNS sur l'afficheur.

[Adresse IP du serveur DNS]
Lorsque la case [Paramètre DNS] est cochée, définissez [Adresse IP du serveur DNS].

[Négociation automatique]
Cochez cette case pour maximiser l'efficacité de la communication. Décochez cette case pour définir les paramètres de communication vous-même.

[Paramètre de débit]
Lorsque la case [Auto négociation] est décochée, sélectionnez [10M] ou [100M] pour la vitesse de communication.

[Paramètre Duplex]
Lorsque la case [Auto négociation] est décochée, sélectionnez [Full Duplex] ou [Half duplex].

[Méthode de transfert]

[Type]
Sélectionnez le type de transfert.
Transfert d'un projet par Ethernet en IPsec Transfert d'un projet par câble USB Transfert d'un projet à l'aide du système de fichiers Transfert d'un projet par Ethernet

[Adresse IP]
Définir l'adresse IP de l'afficheur.

[Chemin d'accès]
Pour le type de transfert [Système de fichiers], sélectionner le dossier dans lequel le projet est enregistré.

[Paramètres de sécurité]
Activez pour définir la sécurité.

[Niveau de sécurité]
Définissez le niveau de sécurité nécessaire pour le transfert.

[Préférences]

[ID du jeu de couleurs]
Affiche la couleur du thème de projet. Vous pouvez affecter une variable à cette propriété pour modifier la couleur du thème du projet.
Remarque : pour modifier la couleur du thème du projet, allez à [Bibliothèque d’objets] et sélectionnez la couleur dans [Jeu de couleurs].

[ID de l'écran initial]
Sélectionnez l'écran qui s'affiche pour la première fois après le démarrage de l'exécution.

[ID d'écran]
Stocke l'ID de l'écran actuel.

## [Fonction] - [Options]

[Export]

[Format de fichier]
Sélectionnez le format du fichier.
Remarque : le [Format de fichier] prend en charge les formats .txt et .csv.

[Délimiteur de champ]
Sélectionnez le format de délimiteur désiré.
Remarque : le [Délimiteur de champ] peut être une tabulation, un point ou une virgule.

[Nom du fichier]
Les formats sélectionnés s'appliquent à toutes les fonctions d'exportation de données telles que les alarmes, le journal des opérations et la journalisation.

[Format de date]
Sélectionnez le format de date à utiliser pour les noms de fichiers exportés de fonctions telles que Variables, Journal des opérations et Tableau de langues. [mm/jj/aaaa (jjj) hh:nn:ss] : 08/15/2017 (Mar) 14:35:23 [aa/mm/jjd PP ii:nn] : 17/08/15 PM 05:23 [aaaa/mm/jj] : 2017/08/15 [aa/m/j] : 17/8/22 [mm/jj/aaaa] : 08/15/2017 [mm/jj/aa] : 08/15/17 [jj/mm/aaaa] : 15/08/2017 [jj/mm/aa] : 15/08/17 [mm/jj] : 08/15 [jj/mm] : 15/08
Remarque : Vous pouvez également modifier la chaîne de texte pour personnaliser le format. Pour les formats disponibles, reportez-vous à ce qui suit. Notez qu'en mettant une chaîne entre guillemets, cette chaîne est omise du nom du fichier. Exemple : [m/d "YY"]: 8/15 Date et heure

[Format d'heure]
Sélectionnez le format d'heure à utiliser pour les noms de fichiers exportés de fonctions telles que Variables, Journal des opérations et Tableau de langues. [hh:nn] : 14:55 [hh:nn:ss] : 14:55:23 [PP ii:nn] : PM 05:23 [pp ii:nn:ss] : am 11:55:36 [ii:nn pp] : 05:23 pm [ii:nn:ss PP] : 05:23:45 AM
Remarque : Vous pouvez également modifier la chaîne de texte pour personnaliser le format. Pour les formats disponibles, reportez-vous à ce qui suit. Notez qu'en mettant une chaîne entre guillemets, cette chaîne est omise du nom du fichier. Exemple : [pp i:n":s"]: pm 2:55 Date et heure

[Contenu]
Les formats sélectionnés s'appliquent à toutes les fonctions d'exportation de données telles que l'alarme, le journal des opérations, la journalisation, les recettes, les variables et le tableau des langues.

[Format de date]
Sélectionnez le format de date à utiliser pour les données exportées dans le fichier. [mm/jj/aaaa (jjj) hh:nn:ss] : 08/15/2017 (Mar) 14:35:23 [aa/mm/jjd PP ii:nn] : 17/08/15 PM 05:23 [aaaa/mm/jj] : 2017/08/15 [aa/m/j] : 17/8/22 [mm/jj/aaaa] : 08/15/2017 [mm/jj/aa] : 08/15/17 [jj/mm/aaaa] : 15/08/2017 [jj/mm/aa] : 15/08/17 [mm/jj] : 08/15 [jj/mm] : 15/08
Remarque : pour plus d'informations sur le format de date, consultez les informations suivantes. Date et heure

[Format d'heure]
Sélectionnez le format d'heure à utiliser pour les données exportées dans le fichier. [hh:nn] : 14:55 [hh:nn:ss] : 14:55:23 [PP ii:nn] : PM 05:23 [pp ii:nn:ss] : am 11:55:36 [ii:nn pp] : 05:23 pm [ii:nn:ss PP] : 05:23:45 AM
Remarque : pour plus d'informations sur le format d'heure, reportez-vous à ce qui suit. Date et heure

[Écran de démarrage]
Activez pour définir [Image d'écran de démarrage] et [Afficher la barre de progression au démarrage].

[Préférences]

[ID de la langue utilisateur]
Définir l'ID de la langue utilisateur. Afficher l'éditeur de table de langues pour la liste de langues et les ID connexes.

[Boutons de geste]
Activer pour afficher les boutons de geste à l'écran pour réduire ou diminuer l'écran.

[Dossier destination (carte SD)]
Cette propriété est disponible lorsque vous utilisez un équipement SP5000 Series Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise), IPC Series ou PC/AT. Spécifiez le dossier de la carte SD dans lequel vous souhaitez effectuer l'enregistrement ou, à défaut, indiquez le chemin d'accès complet du dossier à utiliser. (Exemple : C:\SDCard, D:\) Si vous utilisez une machine Windows Embedded, vous pouvez définir le filtre d'écriture (protection en écriture) sur les lecteurs installés avec le système d'exploitation. Si le paramètre de filtre d'écriture est activé, indiquez un chemin d'accès au lecteur pour lequel le filtre d'écriture n'est pas activé.
Remarque :Pour plus d'informations sur les modèles qui prennent en charge la carte SD, voir ci-dessous. Modèle/Fonction pris en charge

[Dossier destination (stockage USB)]
Cette propriété est disponible lorsque vous utilisez un équipement SP5000 Series Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise), IPC Series ou PC/AT. Spécifiez le dossier sur le stockage USB (mémoire USB, etc.) dans lequel enregistrer ou, comme alternative, spécifiez le chemin complet du dossier à utiliser. (Exemple : C:\USBStorage, D:\) Si vous utilisez une machine Windows Embedded, vous pouvez définir le filtre d'écriture (protection en écriture) sur les lecteurs installés avec le système d'exploitation. Si le paramètre de filtre d'écriture est activé, indiquez un chemin d'accès au lecteur pour lequel le filtre d'écriture n'est pas activé.
Remarque :Pour plus d'informations sur les modèles qui prennent en charge le stockage USB, voir ci-dessous. Modèle/Fonction pris en charge

[Afficher la configuration matérielle]
Activez pour pouvoir utiliser les gestes tactiles afin d’ouvrir l’écran Configuration matérielle.
À propos de la configuration du matériel Remarque : Lorsque ce paramètre est désactivé, pour afficher et modifier les paramètres d’afficheur, dessinez un objet de configuration matérielle. Cependant, l’objet de configuration matérielle pourrait empêcher l’utilisation du transfert par Ethernet. Ce paramètre s’applique lors de l’utilisation des gestes tactiles pour afficher l’écran Configuration matérielle. Ce paramètre ne s’applique pas aux objets de configuration matérielle sur un écran.

[Niveau de sécurité]
Spécifiez le niveau de sécurité nécessaire pour afficher l’écran de configuration matérielle avec gestes tactiles. Pour afficher l’écran Configuration matérielle, vous devez vous connecter sous un compte ayant un niveau de sécurité égal ou supérieur au niveau de sécurité défini dans ce champ.
À propos de la configuration du matériel Remarque : Dans la fenêtre Explorateur de projets, accédez à [Sécurité] et cliquez sur [Paramètres]. Dans la fenêtre Propriétés qui s’ouvre, lorsque la case [Activer] est décochée, le [Niveau de sécurité] défini dans ce champ n’est pas utilisé. Ce paramètre s’applique lors de l’utilisation des gestes tactiles pour afficher l’écran Configuration matérielle. Ce paramètre ne s’applique pas aux objets de configuration matérielle sur un écran.

[Mode de dessin]
Définit le calendrier pour modifier l'affichage lorsque l'écran ou le contenu est modifié.
[Priorité d'écran] Après avoir modifié l'écran ou le contenu, la destination de la modification est affichée sans attendre l'établissement de la communication avec des variables de destination externes et des adresses de périphérique. Les scripts de destination modifiés sont exécutés après que la communication est établie. [Priorité de communication] Après avoir modifié l'écran ou le contenu, la destination de la modification est affichée uniquement après avoir établi la communication pour les variables externes et les adresses de périphérique dans la destination de la modification. Les scripts de destination modifiés sont exécutés après que la communication est établie. Remarque : pour plus d'informations la transition de l'affichage lors du changement d'écran ou de contenu, voir ci-dessous. Transition après le changement d'écran ou de contenu

## [Avancé] - [Paramètres]

[Préférences]

[Mode de débogage]
Activez le bloc Déboguer impression dans l'éditeur de scripts.
Affichage de débogage

[Déboguer le type de police du message]
Sélectionner le type de police du message de débogage.

[Conserver les données d'exécution pour le téléchargement du fichier système]

[Boîte de dialogue de confirmation]
Sélectionnez pour afficher une boîte de message de confirmation lorsque les paramètres de gestion des utilisateurs ou Ethernet sur l'afficheur ne peuvent pas être conservés et qu'ils doivent être remplacés.
Remarque : si la case [Boîte de dialogue de confirmation] est décochée, même si vous sélectionnez de conserver les modifications apportées à la gestion des utilisateurs ou aux paramètres Ethernet, et si, pour une raison quelconque, ces paramètres ne peuvent pas être conservés pendant le transfert du système de fichiers, les paramètres seront remplacés sans avertissement

[Gestion des utilisateurs]
Si un projet avec ce paramètre activé est transféré vers l'afficheur, les informations et le mot de passe de l'utilisateur sur l'afficheur sont conservés dans les transferts de système de fichiers subséquents.
Remarque : vous pouvez modifier ce paramètre sur l'afficheur aussi.

[Paramètres Ethernet]
Si un projet avec ce paramètre activé est transféré vers l'afficheur, les paramètres Ethernet sur l'afficheur sont conservés dans les transferts de système de fichiers subséquents.
Remarque : vous pouvez modifier ce paramètre sur l'afficheur aussi.

[Toujours permettre le transfert par Ethernet]
Lorsque ce paramètre est désactivé, configurez le mode veille pour le transfert du projet dans l’écran Configuration matérielle et exécutez le transfert. (Recommandé)
Important : Activez ce paramètre lorsque vous devez effectuer des transferts fréquemment, par exemple, lors du débogage de l’application, afin d’éviter de saisir la configuration matérielle et d’activer le téléchargement Ethernet chaque fois. Lorsque ce paramètre est activé, le risque de sécurité est élevé car l’afficheur est toujours ouvert pour le transfert par Ethernet. Il est recommandé de désactiver ce paramètre.

[Description de l'écran de transfert]
Activez ce paramètre pour transférer le texte de la propriété [Description] des écrans et du contenu vers l'afficheur. Le paramètre par défaut est désactivé.

[Langue d'entrée]
Configurer la langue d'entrée. La propriété est visible lorsque la [Série] de la cible n'est pas [IPC ou PC/AT].

[Japonais]
Cochez cette case pour activer la saisie en japonais sur l'afficheur.

[Enregistrer dans]
Sélectionnez l'emplacement de stockage de l'IME utilisé pour la saisie en japonais.

[Paramètres de la fenêtre]
Configurer les paramètres de fenêtre. La propriété est visible lorsque la [Série] de la cible est [IPC ou PC/AT].

[Mode de démarrage]
Sélectionnez la taille de l'écran au démarrage.
Remarque : si vous sélectionnez le mode plein écran, la taille de la fenêtre sera différente de la résolution réelle et la résolution est définie selon la [Série] sélectionnée à l'onglet [Fonction] -> [De base].

[Largeur de la fenêtre] / [Hauteur de la fenêtre]
Définissez la largeur et la hauteur de l'écran.
Remarque : si la valeur définie est supérieure à la résolution sélectionnée, la taille de la fenêtre sera identique à la résolution.

[Position d'affichage]
Sélectionner la position d'affichage de l'écran.
Remarque : Fonctionnement avec deux écrans : Si vous sélectionnez [Position précédente], la position de la fenêtre dans l'écran secondaire est identique à la position précédente de l'écran principal. Si vous sélectionnez [Personnalisé], vous pouvez déplacer la fenêtre en position X-Y sur l'écran secondaire. Si vous sélectionnez [Centre], la fenêtre est positionnée au centre de l'écran principal.

[Position X] / [Position Y]
Définissez la position de l'axe X/Y de l'écran.

## [Avancé] - [Accès aux données]

[Serveur OPC UA]

[Activer]
Activer le serveur OPC UA.

[Protocole de transfert]
Sélectionnez le Protocole de transfert.

[Numéro de port]
Définissez le [Numéro de port] pour la communication de données.

[Format de données]
Sélectionnez le Format des données.

[Politique de sécurité]
Sélectionnez la [Politique de sécurité] nécessaire. Vous pouvez sélectionner [Aucune sécurité] pour communiquer avec le serveur OPC UA sans sécurité. Nous vous recommandons de configurer la politique de sécurité. Politiques de sécurité prises en charge : Aucune sécurité Aes256Sha256RsaPssSignAndEncrypt Aes256Sha256RsaPssSign Aes128Sha256RsaOaepSignAndEncrypt Aes128Sha256RsaOaepSign Basic256Sha256SignAndEncrypt Basic256Sha256Sign Basic256SignAndEncrypt Basic256Sign Basic128Rsa15SignAndEncrypt Basic128Rsa15Sign

[Certificats approuvés] / [Certificats d’émetteurs]
Choisissez l'option désirée et définissez les paramètres [Nombre de certificats] et [Nombre de CRL]. [Certificats approuvés] : Utilisez cette option pour les certificats auto-signés ou AC qui doivent être vérifiés. [Certificats d’émetteurs] : Utilisez cette option pour les certificats AC qui doivent être vérifiés par une chaîne d'AC.
[Nombre de certificats] | Définissez le [Nombre de certificats] et sélectionnez le fichier de certification dans [Chemin d'accès au certificat]. Si aucune sécurité n'est sélectionnée dans [Politique de sécurité], il n'est pas nécessaire de définir le [Nombre de certificats]. Remarque : Le nombre maximum de fichiers de certificat est de 100. Le fichier, qui est déjà utilisé dans le [Chemin d'accès au certificat] des [Certificats approuvés] ou [Certificats d’émetteurs], ne peut pas être utilisé. Même si le fichier a un nom différent mais le même contenu, il ne peut pas être utilisé.
[Nombre de CRL] | Définissez le [Nombre de CRL] et sélectionnez le fichier CRL (Certificate Revocation List) dans [Chemin d'accès au certificat]. Remarque : Le nombre de fichiers CRL est égal ou inférieur au nombre de fichiers de certificat. Le fichier, qui est déjà utilisé dans le [Chemin d'accès au certificat] des [Certificats approuvés] ou [Certificats d’émetteurs], ne peut pas être utilisé. Même si le fichier a un nom différent mais le même contenu, il ne peut pas être utilisé.

[Paramètre de sécurité]
Lorsque l'utilisateur est restreint selon le niveau d'accès utilisateur de Web Server, sélectionnez [Activer] et définissez le niveau de sécurité.
Le niveau d'accès utilisateur est :
Niveau d'accès utilisateur | Description
[Niveau de sécurité pour la navigation] | L'utilisateur peut voir les propriétés du serveur et les noms de variable.
[Niveau de sécurité pour la lecture] | L'utilisateur dispose des privilèges de niveau de navigation et peut voir les valeurs de variable.
[Niveau de sécurité pour la lecture et l'écriture] | L'utilisateur peut lire/écrire la valeur de variable. Cela comprend les privilèges de niveau de lecture.

[Format de dénomination des ID de nœud]
Sélectionnez le format de dénomination des variables partagées par le serveur OPC UA avec des équipements externes sur le réseau. [Standard] : (par défaut) Format de dénomination conforme aux conventions de dénomination OPC UA. [Compatible] : Format de dénomination compatible avec le logiciel d'édition d'écran 3.3 Service Pack 1 ou antérieur. Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser de liaison ou de script pour modifier dynamiquement la valeur de cette propriété.
Nom de la variable | Format de dénomination des ID de nœud
[Compatible] Version 3.3 Service Pack 1 ou antérieur | [Standard] Version 3.4 ou plus récente
Var1[0] | Target01.Var1.Var1[0] | Target01.Var1[0]
Var1[1,1] | Target01.Var1.Var1[1,1] | Target01.Var1[1,1]
Var2.BOOL1 | Target01.Var2.Var2.BOOL1 | Target01.Var2.BOOL1
Folder1.Var1[0] | Target01.Folder1.Var1.Folder1.Var1[0] | Target01.Folder1.Var1[0]
Si vous modifiez le [Format de dénomination des ID de nœud], il se peut que les références effectuées par d'autres périphériques sur le réseau ne fonctionnent plus.

[Enregistrer dans] / [Dossier de destination]
Définissez la destination d'exportation du certificat du serveur OPC UA, qui est utilisé pour le pré-enregistrement des clients OPC UA. [Enregistrer dans] : Sélectionnez le stockage externe ou le stockage local comme destination d'exportation. [Dossier de destination] : Spécifiez jusqu'à 256 caractères pour le chemin d'accès de la destination d'exportation. Utilisez des caractères à un ou plusieurs octets dans le chemin d'accès, à l'exception des caractères spéciaux suivants. * ? " < > | Remarque : Le certificat du serveur OPC UA est exporté à partir de l'écran de configuration matérielle. Dans l'écran de configuration matérielle, ouvrez [OPC UA Server] et, dans le champ [Certificate: Export Certificate], appuyez sur le bouton [Export]. Si le certificat du serveur OPC UA doit être régénéré en raison de son expiration ou pour d'autres raisons, dans le champ [Regenerate Certificate], appuyez sur le bouton [Generate and Reboot]. Une fois le certificat régénéré, les certificats du serveur OPC UA précédemment exportés deviennent invalides.

[Paramètres de fonction Web]

[Activer Web Server]
Sélectionnez pour utiliser Web Server.

[Paramètres Web Server]

[Paramètre de sécurité]
Lorsque l'utilisateur est restreint selon le niveau d'accès utilisateur de Web Server, sélectionnez Activer [Paramètre de sécurité] et définissez le niveau de sécurité.

[Niveau de sécurité pour la lecture]
L'utilisateur peut voir la propriété du serveur, le nom de la variable, la valeur de la variable, les erreurs système et les alarmes.

[Activer Web Viewer]
Sélectionnez pour utiliser Web Viewer. Web Viewer est une fonction que vous pouvez utiliser pour fournir des informations d'écran depuis le serveur Web Viewer (afficheur) vers un client d'Web Viewer s'exécutant sur un navigateur Web.
La configuration n'est possible qu'avec les modèles prenant en charge cette fonctionnalité. Remarque :pour plus d'informations sur les modèles qui prennent en charge cette fonction, voir ci-dessous. Modèle/Fonction pris en charge

[Paramètres Web Viewer]

[Paramètre de sécurité]
Sélectionnez pour définir un écran de connexion pour les clients Web Viewer. Lorsque cette case est cochée, des champs deviennent disponibles où vous pouvez spécifier le comportement de l'écran de connexion.
Remarque : pour plus d'informations sur la configuration de la page de connexion, voir ci-dessous. Personnalisation de la page de connexion

[Nombre de tentatives]
Définissez le nombre de tentatives de connexion infructueuses pendant la période spécifiée (période des tentatives) d'un client avant que le serveur ne soit verrouillé. Plage de valeurs de configuration : 1 - 10

[Période des tentatives (s)]
Définissez la période en secondes pendant laquelle le nombre spécifié d'échecs de connexion (nombre de tentatives) d'un client verrouille le serveur. Plage de valeurs de configuration : 1 - 600

[Délai de déverrouillage (s)]
Une fois que le serveur est verrouillé en raison de tentatives de connexion infructueuses d'un client, définissez la durée en secondes jusqu'à ce que le verrouillage soit libéré. Plage de valeurs de configuration : 1 - 600

[Disposition de la page]

[Visibilité de l'image d'en-tête]
Cochez la case pour afficher soit l'image sélectionnée dans la propriété [Image d'en-tête], soit l'image par défaut (aucune image définie dans la propriété [Image d'en-tête]).

[Image d'en-tête]
Cliquez sur les points de suspension [...] et sélectionnez un fichier image .png à afficher dans l'en-tête de la page de connexion de Web Viewer. La taille de l'image doit être inférieure à 1 Mo. Lorsque l'image est insérée, son rapport hauteur/largeur (rapport entre la largeur et la hauteur) est conservé pour tenir dans l'en-tête. Si aucune image n'est sélectionnée, l'en-tête utilise l'image par défaut.

[Nom du nœud]
Saisissez le nom du serveur à afficher sur la page de connexion de Web Viewer. Le nom du nœud apparaît en bas de l'en-tête.
Laissez le champ [Nom du nœud] vide pour réduire cette zone dans la page de connexion. Le nom du nœud est également utilisé dans la barre de titre du navigateur Web.

[Titre]
Saisissez un titre à afficher sur la page de connexion de Web Viewer.
Laissez le champ [Titre] vide pour réduire cette zone dans la page de connexion. Le nom du titre est également utilisé dans la barre de titre du navigateur Web.

[Slogan]
Saisissez un slogan qui apparaît sous le titre sur la page de connexion de Web Viewer.
Jusqu'à trois lignes de texte peuvent être affichées. Tout ce qui dépasse trois lignes sera tronqué avec des points de suspension (...). Laissez le champ [Slogan] vide pour réduire cette zone dans la page de connexion.

[Visibilité de l'image de pied de page]
Cochez la case pour afficher soit l'image sélectionnée dans la propriété [Image de pied de page], soit l'image par défaut (aucune image définie dans la propriété [Image de pied de page]).

[Image de pied de page]
Cliquez sur les points de suspension [...] et sélectionnez un fichier image .png à afficher dans le pied de page de la page de connexion de Web Viewer. La taille de l'image doit être inférieure à 1 Mo. Lorsque l'image est insérée, son rapport hauteur/largeur (rapport entre la largeur et la hauteur) est conservé pour tenir dans le pied de page. Si aucune image n'est sélectionnée, le pied de page utilise l'image par défaut.

[Thème]

[Couleurs principales]

[Principal]
Propriété de couleur dans une palette de couleurs de thème pour le titre, les boutons et l'en-tête d'une Web Viewer.

[Variante principale]
Propriété de couleur dans une palette de couleurs de thème pour ombrer le bas de l'en-tête dans une Web Viewer.

[Couleurs fonctionnelles]

[Erreur]
Propriété de couleur dans une palette de couleurs de thème pour les erreurs dans Web Viewer.

[Texte]
Propriété de couleur dans une palette de couleurs de thème pour le texte dans une interface Web Viewer.

[Opération de monopole]

[Délai de verrouillage par toucher (s)]
Lorsqu'une opération de monopolisation est lancée en raison du toucher de l'écran, après que le toucher est relâché et que le temps spécifié s'est écoulé, le toucher de monopolisation est relâché. Si vous touchez à nouveau l'écran avant la fin du délai, le délai de verrouillage est réinitialisé. Définissez une valeur de 0 pour libérer le verrou juste après le relâchement du toucher sur le client. Plage de valeurs de configuration : 0 - 30

[Position de l'icône]
Définissez la position de l'icône indiquant que les opérations tactiles sont verrouillées : Aucun, En bas à droite, En haut à droite, En bas à gauche ou En haut à gauche.

[Délai d'inactivité (minutes)]
Définissez la durée, en minutes, jusqu'à ce qu'un client soit automatiquement déconnecté. S'il n'y a aucune opération sur l'écran de distribution pendant la durée définie, le client est automatiquement déconnecté. Ce paramètre s'applique uniquement au mode de fonctionnement. Les opérations du navigateur Web telles que la sélection des éléments de menu du navigateur ou l'affichage d'Internet ne réinitialisent pas ce délai. Plage de valeurs de configuration : 0 - 60 0 désactive ce paramètre.

[Délai de mise en attente tactile (s)]
Définissez la durée de surveillance des opérations Appuyer et maintenir sur un client. Pendant qu'un client continue une opération Appuyer et maintenir, le client envoie périodiquement des notifications au serveur. Si le serveur ne reçoit pas de notification dans le laps de temps défini en raison d'une panne du réseau ou pour une autre raison, le serveur force le relâchement de l'opération Appuyer et maintenir. Ce paramètre empêche toute opération involontaire due à des interruptions de communication entre le serveur et le client. Plage de valeurs de configuration : 2 - 60 secondes

[Méthode de transfert]

[Pro-face Connect]
Activer pour utiliser Pro-face Connect.
Configuration de Pro-face Connect