# Variables

Propriété | Description | Type de données | Valeur minimale | Valeur maximale | Lire | Écrire
InitialValue | Stocke la valeur de départ de la variable interne. | BOOL, Entier, Réel, Date, Heure, Date et Heure, Chaîne | Valeur par défaut du type de données sélectionné. | Valeur par défaut du type de données sélectionné. |  | -
Min | Stocke la valeur minimale des données saisies dans la variable. | BOOL, Entier, Réel, Date, Heure, Date et Heure, Chaîne | Valeur par défaut du type de données sélectionné. | Valeur par défaut du type de données sélectionné. |  | -
Max | Stocke la valeur maximale des données saisies dans la variable. | BOOL, Entier, Réel, Date, Heure, Date et Heure, Chaîne | Valeur par défaut du type de données sélectionné. | Valeur par défaut du type de données sélectionné. |  | -
Value | Stocke la valeur de la variable. | BOOL, Entier, Réel, Date, Heure, Date et Heure, Chaîne | Valeur par défaut du type de données sélectionné. | Valeur par défaut du type de données sélectionné. |  |
Quality Remarque : Cette propriété n'est pas disponible pour les variables locales. | Affiche l'état d'analyse de la variable sélectionnée.
Valeur | Description
0, 4 | L’accès à l’adresse de périphérique et la valeur de l’adresse de périphérique sont normaux.
1, 3, 5, 7 | Impossible d’accéder à l’adresse de périphérique.
6 | Après la mise sous tension de l'afficheur et l'accès à l'adresse de l'équipement, l'afficheur est dans un état d'attente, jusqu'à ce que la valeur de l'adresse de l'équipement devienne disponible.
8, 12 | La valeur de l’adresse de périphérique n’est pas valide.
9, 13, 15 | Impossible d’accéder à l’adresse de périphérique. De plus, la valeur de l’adresse de périphérique pourrait être non valide.
2, 10, 11, 14 | Non utilisé
| BYTE | 0 | 15 |  | -